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中华人民共和国生态环境部制







一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	福尼斯石化装备焊接部件生产基地项目

	项目代码
	2505-320117-89-01-791396

	建设单位联系人
	石少坚
	联系方式
	18151019215

	建设地点
	江苏省南京市溧水区南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号

	地理坐标
	（118度56分0.546秒，31度43分23.544秒）

	国民经济
行业类别
	C3499其他未列明通用设备制造业
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十一、通用设备制造业34—其他通用设备制造业349

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	南京市溧水区政务服务管理办公室
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	溧政务投备〔2025〕999号

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	0.08
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：              
	用地（用海）
面积（m2）
	建筑面积7000（租赁）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《江苏溧水经济开发区西区开发建设规划（2023-2035年）》
审批机关：无
审批文件名称及文号：无
规划名称：《南京市溧水区国土空间总体规划（2021-2035年）》
审批机关：江苏省人民政府
审批文件名称及文号：苏政复〔2025〕3号

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《江苏溧水经济开发区西区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书》
召集审查机关：南京市溧水生态环境局
审批文件名称：关于《江苏溧水经济开发区西区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书》的审查意见
审批文号：溧环规〔2024〕6号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与土地利用规划相符性分析
本项目位于南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号，根据建设单位提供的不动产权证（见附件5），本项目所在地属于工业用地。根据《江苏溧水经济开发区西区开发建设规划（2023-2035年）》中的土地利用现状，本项目所在地用地为工业用地（见附图8）。
2.与《江苏溧水经济开发区西区开发建设规划（2023-2035）》相符性分析
根据《江苏溧水经济开发区西区开发建设规划（2023-2035）》，规划区形成“一核、两心、两廊、多组团”的空间布局结构。本项目位于智能装备制造园，其鼓励发展的产业政策和限制、禁止发展的产业清单如下表：
表1-1 智能装备制造园鼓励发展的产业建议
	产业片区名称
	主导产业发展方向
	重点发展
	符合性分析

	智能装备制造园
	新能源汽车、智能装备制造
	智能装备制造园：重点发展智能家居家电、智能电子设备、精密仪器、电子零部件等高端制造业。
	本项目属于C3499其他未列明通用设备制造业，属于智能装备制造及智能家居，属于江苏溧水经济开发区西区智能装备制造园主导产业


本项目属于C3499其他未列明通用设备制造业，属于智能装备制造及智能家居，属于江苏溧水经济开发区西区智能装备制造园主导产业，符合园区产业规划。
3.与规划环评审查意见相符性分析
[bookmark: _Hlk66973201]江苏溧水经济开发区西区规划总面积约16平方公里，规划范围东至宁高高速，南至沙河路，西至秦淮河（一干河），北延伸至周家边，曹家庄一线。规划坚持以新能源汽车、智能装备制造为主导的两大主导产业体系，推动保税物流、智能家居等相关联产业的发展。本项目位于江苏溧水经济开发区西区规划范围内，行业类别为C3499其他未列明通用设备制造业，属于园区主导产业。本项目与规划环评审查意见相关内容相符性分析见表1-2。
表1-2  本项目建设与规划环评审查意见相关内容相符性
	序号
	要求
	符合性分析
	相符性

	1
	坚持绿色发展理念，促进用地优化调整。落实国家、区域发展战略及生态环境保护相关要求，坚持生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控方案的衔接，加强永久基本农田和生态用地等禁建区的管控与保护，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
	本项目属于C3499其他未列明通用设备制造业，属于园区主导产业。本项目位于南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号，项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田和生态用地等禁建区，符合国土空间总体规划和生态环境分区管控方案要求，选址合理。
	不违背

	2
	严格空间管控，优化功能布局。优化工业用地、居住用地等各类用地的空间分布，严格涉风险源企业管理，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。在工业用地与附近人口集中居住区之间，应设置以道路和绿化为主要形式的空间防护带，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目属于C3499其他未列明通用设备制造业，项目周边无人口集中居住区。
	符合

	3
	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、南京市生态环境分区管控等相关要求，制定污染物减排、环境综合治理方案，加强对现有重点排污企业环境监管，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。
	本项目产生的废水、废气污染物取得总量指标，不涉及重金属和固废排放。废水排放总量在溧水区水减排项目中平衡，废气污染由溧水区大气减排项目平衡。企业将切实维护和改善区域环境质量；挥发性有机物排放有相关治理措施，减少排放。
	符合

	4
	加强源头治理，协同推进减污降碳。根据国家和地方碳达峰行动方案、应对气候变化“十四五”专项规划和节能减排工作要求，强化企业高效治理设施建设及精细化管控要求。落实《报告书》提出的生态环境准入要求，禁止与生态环境准入清单不符的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平等须达到国内先进水平。推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。
	本项目按照要求制定环境监测计划，严格落实环评提出的各项要求。
	不违背

	5
	完善环境基础设施。加快秦源、秦淮污水处理厂扩建工程建设。强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。加强涉及生产废水预处理设施及尾水去向的监管，确保废水满足污水处理厂接管要求。使用天然气等清洁能源，严禁建设高污染燃料设施。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。
	本项目生活污水经化粪池处理后接管至秦源污水处理厂。本项目主要使用电能，不涉及高污染燃料设施，固废均合理处置。
	符合

	6
	健全园区环境风险防控体系，提升环境应急能力。健全环境风险评估和应急预案制度，按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案并及时备案，定期开展演练。强化突发环境事件风险防控基础设施建设，配备与园区风险等级相适应的环境应急救援队伍，完善应急物资装备储备及环境应急管理体系建设，不断提升环境应急管理能力和水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。
	本项目拟在建成后按照相关要求编制突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，定期开展事故应急演练，防止发生环境污染事故。
	符合

	7
	建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、声等环境要素的跟踪监测。指导区内企业按监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据。
	本项目已根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求，制定自行监测计划。
	符合


4.与规划环评生态环境准入清单相符性分析
本项目与规划环评生态环境准入清单相符性分析见下表。
表1-3  本项目建设与生态环境准入清单相关内容相符性
	清单类型
	要求
	符合性分析
	相符性

	产业准入
	优先引入
	1、优先引进符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《产业转移目录》等产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术；
2、优先引进采用资源回收率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，原材料指标及单位产品物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物产生量等指标需达到国内清洁生产先进水平。
	1.本项目为C3499其他未列明通用设备制造业，不属于产业准入内容中限制、禁止引入项目，不属于“两高”项目，生产中不涉及使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，使用低VOC含量清洗剂。
2.本项目主要从事石化装备焊接部件生产，生产工艺及设备、资源综合利用、污染物产生量等能够达到国内清洁生产先进水平。
	不违背

	
	限制、禁止引入
	禁止引入
1、禁止引入《长江经济带发展负面清单指南》《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则中禁止类项目。
2、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
3、禁止新建冶炼、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）、化学制浆造纸、印染、制革、纯电镀等重污染项目；
4、禁止引入不符合国家、地方相关要求中的产业发展要求项目，禁止引入《关于印发〈环境保护综合名录（2021年版）〉的通知》（环办综合函〔2021〕49号）中“高污染、高环境风险”产品名录中涉及落后工艺、装置、产品的项目；
5、禁止引入使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目；
6、禁止在国家确定的永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	
	

	
	
	限制引入
1、限制引入“两高”项目，“两高”项目应坚决落实能效水平和能耗减量替代要求，能效水平须达到国内领先、国际先进水平。
2、限制引入涉及第一类重金属水污染物排放的项目。如涉及重金属废水，企业需要单独收集处理，第一类污染物排放浓度需要在车间或车间处理设施排放口达标；
3、限制引入使用溶剂型涂料的项目，如现阶段暂时无法用水性涂料、粉末涂料等低VOCs涂料进行替代的，需提供满足相应限值要求的不可替代说明；
4、限制引入单缸柴油机制造项目，3、4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）或排放标准国三以下的机动车用发动机。
	
	

	空间布局约束
	1、规划新开发的工业用地与居住用地之间设置不少于50米的隔离带。居住用地周边的生产性企业应优化厂内布局，生产车间尽量远离居住用地。距离居住用地50米范围内的工业用地，不得布置含发酵、饲料加工、添加剂加工等异味污染严重以及涉及较大、重大环境风险的建设项目。
2、依据《基本农田保护条例》，对基本农田实行严格保护，确保基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。
3、区内水域、林地等应作为生态空间重点保护，原则上不得开发和占用。
4、各类开发建设活动应符合相关规划要求，落实生态保护红线管控要求。
	本项目周边50米范围内不涉及居住用地。用地不占用基本农田、林地等，地块内水域无生态环境功能。
	符合

	污染物排放管控
	一、环境质量
持续改善所在区域大气、水环境，协同推进“减污降碳”，新、改、扩建涉及总量控制因子需按照相应要求进行总量替代。
1、西区全部区域达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
2、一干河达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅳ类标准。
3、声环境达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2、3、4a、4b类区标准。
4、土壤达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值中的第一类和第二类用地标准。
	本项目产生的废水、废气污染物已取得总量指标，不涉及重金属和固废排放。废水排放总量在溧水区水减排项目中平衡；废气污染物由溧水区大气减排项目平衡。将切实维护和改善区域环境质量。
	符合

	
	二、污染物排放总量
1、新建排放颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。
2、规划期末区域污染物控制总量不得突破以下总量控制要求：
大气污染物排放量：二氧化硫9.817吨/年，VOCs排放量63.7233吨/年，氮氧化物201.5753吨/年，颗粒物排放量105.2756吨/年。水污染物排放量（外排量）：废水量395.31万吨/年，化学需氧量135.12吨/年，氨氮9.38吨/年，总氮42.54吨/年，总磷1.49吨/年。
	
	

	
	三、其他管控
1、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗及其他防止污染环境的措施；
2、涉及涂装工序企业，优先引进使用符合《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（GB 30981.2-2025）、《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）、《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（GB 30981.2-2025）等中水性、粉末涂料要求的项目，源头控制VOCs产生。
	
	

	环境风险防控
	1、园区建立突发水污染事件等环境应急防范体系，完善“企业-公共管网（应急池）-区内水体”水污染三级防控基础设施建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。
2、建立健全有毒有害气体预警体系，园区对自动监测设备进行定期维护和管理；涉及有毒有害气体的企业应安装监控预警装置，完善重点监控区域预警和应急机制。
3、对于符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中要求的企业，要求其编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。
4、对于储存危险化学品或产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗及其他防止污染环境的措施，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因泄漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
5、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估，明确风险管控与修复责任，实施风险管控。
6、园区应构建与南京市、溧水区之间的联动应急响应体系，实行联防联控。
	本项目将积极做好环境保护规划，加强水环境和大气环境的监测管理与信息公开，建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。本项目实施后，建议建设单位制定风险防范措施，完善突发环境事件应急预案。
	符合

	资源开发利用要求
	1、规划近期（2028年），西区内水资源需求量约为833.587万立方米/年，2.2838万立方米/日；规划中远期（2035年），西区内水资源需求量约为1148.655万立方米/年，3.147万立方米/日。
2、规划期园区规划范围总面积约16平方千米，规划近期（2028年）城市建设用地面积均为6.9655平方千米，远期（2035年）城市建设用地面积均为8.8997平方千米，规划期建设用地不得突破该规模。
3、规划区由区内的大唐热电集中供热，目前区内企业均使用天然气或电等清洁能源，无使用高污染燃料的企业。南京市禁燃区范围为本市行政区域，禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“类（严格）”类别，园区禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
4、严格控制高水耗、高能耗、高污染产业准入。协同推进“减污降碳”，实现2030年前碳达峰目标，单位国内生产总值二氧化碳排放降幅完成上级下达目标。
	本项目实施后，企业严格执行开发区水资源利用总量要求、能源利用总量及效率要求、土地资源利用总量要求、禁燃区要求。
	符合


综上，本项目的建设能够满足区域规划环评要求。
5.与《南京市溧水区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
“三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。根据溧水区国土空间规划“三区三线”划定成果，本项目严格落实“三区三线”管控要求，不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。
根据溧水区国土空间规划“三区三线”划定成果，本项目严格落实“三区三线”管控要求，不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。本项目与《南京市溧水区国土空间总体规划（2021—2035年）》城镇开发边界相符性图见附图8。

	其他符合性分析
	6.产业政策相符性分析
本项目与产业政策的相符性见表1-4。
表1-4  建设项目与产业政策相符性一览表
	名称
	本项目内容及判定
	相符性论证

	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）
	本项目为石化装备焊接部件生产项目，不属于目录中限制类、淘汰类项目。
	符合

	《环境保护综合名录（2021年版）》
	本项目产品不属于“两高”产品名录。
	符合

	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）
	对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。
	本项目不属于“两高”项目。

	《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》
	对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。
	本项目不属于“两高”项目。

	《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）
	本项目为石化装备焊接部件生产项目，不属于化工钢铁煤电行业
	本项目不属于化工钢铁煤电行业。


综上分析，本项目建设符合相关产业政策。
7.用地政策相符性分析
本项目与用地政策相符性见表1-5。
表1-5  本项目与用地政策相符性一览表
	文件名称
	本项目情况
	相符性

	《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）
	本项目位于南京市溧水经济开发区西区，厂区用地性质为工业用地，不属于文件中包含的限制和禁止事项。
	相符

	《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》
	本项目位于南京市溧水经济开发区西区，厂区用地性质为工业用地，不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》范围内。
	相符


[bookmark: _Hlk61892080]综上分析，本项目建设符合相关土地政策。
8.与生态环境分区管控要求相符性分析
（1）生态保护红线及生态空间管控区域
①根据《江苏省国家级生态保护红线规划》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），本项目距离最近的国家级生态保护红线区域为东南侧约13.54km的南京无想山国家级森林公园，本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）的相关要求。
②根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》《江苏省自然资源厅关于南京市溧水区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2024〕383号），本项目距离最近的生态空间管控区域为西侧的秦淮河（溧水区）洪水调蓄区约0.43km，本项目不在生态空间管控区域范围内。
江苏省生态管控区位置见附图5、附图6、附图7。
（2）环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《2025年南京市生态环境状况公报》统计结果，项目所在地六项污染物均达标，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。
根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。
项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准；区域地表水、声环境质量较好。
本项目投产后，正常状况下污染物排放对周围环境影响不明显，对区域生态环境无明显影响。
（3）资源利用上线
本项目位于南京市溧水经济开发区西区，项目红线南京市溧水经
济开发区新能源大道河头路8号，不新增用地，不突破区域用地规模要求。项目用水取自市政自来水，用电来源为市政供电，项目运营期间用水、用电量较小，故不会突破区域资源利用上线要求。
（4）环境准入负面清单
本项目与环境准入负面清单相符性，见表1-6。

表1-6  建设项目与环境准入负面清单相符性一览表
	序号
	名称
	内容
	相符性

	1
	国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知（发改体改规〔2025〕466号）
	本项目不在该负面清单中。
	相符

	2
	关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）
	本项目不在该负面清单中。
	相符


综上分析，本项目不在上述所列环境准入负面清单中。
9.与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性
本项目红线南京市溧水经
济开发区新能源大道河头路8号。对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》可知，本项目属于长江流域，其管控要求与本项目的相符性分析见下表。
表1-7  与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性
	管控
类别
	项目管控
	本项目情况
	相符性

	长江流域

	空间布局约束
	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
	本项目不在生态保护红线范围内，不占用生态空间，不占用农业用地。
	相符

	
	2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	本项目位于南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号，不在生态保护红线和永久基本农田范围内。
	相符

	
	3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线公里范围内新建危化品码头。
	本项目不属于上述石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。
	相符

	
	4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
	本项目不属于码头项目，不属于过江干线通道项目。
	相符

	
	5.禁止新建独立焦化项目。
	本项目不属于焦化项目。
	相符

	污染物排放管控
	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
	本项目将严格执行污染物总量控制制度。
	相符

	
	2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目不涉及长江入河排污口。
	相符

	环境风险防控
	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
	本项目实施后，建议建设单位制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。
	相符


因此，本项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的要求。
10.与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）相符性分析
本项目与南京市溧水区重点管控单元（江苏溧水经济开发区）生态环境准入清单的相符性分析见表1-8。
[image: ]
图1-1  项目与江苏省生态环境分区管控综合服务平台对照图
表1-8  与江苏溧水经济开发区生态环境准入清单相符性分析
	生态环境准入清单
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	（1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。
（2）优先引入：
江苏溧水经济开发区：重点发展智能制造、电子信息产业，提升食品医药产业。
西区：新能源汽车、智能制造、保税物流、智能家居产业。
航空产业园（东区）：新能源、智能制造、现代物流、生物医药产业。
航空产业园（西区）：航空现代物流、航空先进制造、新能源汽车、智能制造产业。
北片区：南京市产城融合发展示范区、空港枢纽经济区中山水库环绕宜居宜业的生态文明新城、溧水副城现代综合服务中心区。
团山片区：机械装备制造、食品轻工、汽车及零部件制造、新型材料、电子信息和软件、生物医药。
	本项目为C3499其他未列明通用设备制造业，属于西区优先引入产业中的智能制造、智能家居产业，符合规划和规划环评及其审查意见相关要求。
	符合

	污染物排放管控
	（1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。
（2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。
（3）加强重金属污染防控，严禁新增重点行业重点重金属污染物排放。
	本项目为C3499其他未列明通用设备制造业，不涉及重金属污染，在采取相应的环保措施的情况下，对周边生态环境的负面影响较小，符合其污染物排放管控要求。
	符合

	环境风险防控
	（1）完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，加强环境应急能力保障建设。
（2）建设突发水污染事件应急防控体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设。
（3）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。
（4）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。
	本项目建成后，按照相关要求编制突发环境事件应急预案，定期开展事故应急演练，制定自行监测计划，防止发生环境污染事故。
	

	资源开发效率要求
	（1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。
（2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。
（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。
	本项目不属于高耗水、高耗能的建设项目。项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等能够达到国际清洁生产先进水平。
	符合


综上分析，本项目建设符合相关文件要求。
11.相关环保政策相符性分析
根据《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相关要求，如下表：
表1-9  与苏长江办发〔2022〕55号文相符性分析
	项目
	具体要求
	本项目情况
	相符情况

	一、河段利用与岸线开发
	3.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	本项目属于C3499其他未列明通用设备制造业，本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区范围内。
	相符

	
	6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	不涉及
	/

	二、区域活动
	7.禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。
	不涉及
	/

	
	8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	本项目与长江岸线距离为44km，不属于化工项目。
	相符

	
	9.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	相符

	
	10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	不涉及
	/

	
	11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	不涉及
	/

	
	12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	本项目位于溧水经济开发区，属于C3499其他未列明通用设备制造业，不属于禁止和限制项目，属于允许类。
	相符

	
	13.禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	不涉及
	/

	
	14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	不涉及
	/

	三、产业发展
	15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	不涉及
	/

	
	16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	不涉及
	/

	
	17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	不涉及
	/

	
	18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	本项目位于溧水经济开发区，属于C3499其他未列明通用设备制造业，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。
	/

	
	19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目位于溧水经济开发区，属于C3499其他未列明通用设备制造业，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。
	/

	
	20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	不涉及
	/


综上，本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）要求。
12.相关环保政策相符性分析
本项目与环保政策相符性，如下表所示。
表1-10   建设项目与环保相关政策相符性一览表
	名称
	内容及要求
	判定内容
	相符性论证

	《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》省政府令第199号
	根据管理办法第二十一条，产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放。
	本项目使用的清洗剂VOCs含量（质量比）低于10%，本项目废气产生的非甲烷总烃初始排放速率远小于2kg/h，因此在车间无组织排放。
	符合

	关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办〔2014〕128号）
	鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业不低于75%。
	本项目使用低VOCs含量、低反应活性的清洗剂。
	符合

	省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洗原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）
	工程机械整机制造和零部件加工企业。主要涉及喷漆、流平、烘干修补等产生VOCs生产工序的企业，使用的涂料、清洗剂、胶粘剂等原辅材料均使用《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。
	本项目使用低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品要求。
	符合

	《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》宁环办〔2021〕28号

	（一）严格标准审查
环评审批部门按照审批权限，严格加强排放标准审查。有行业标准的，严格执行行业标准要求，无行业标准的，应执行国家、江苏省相关排放标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），并执行厂区内VOCs特别排放限值。
	本项目产生的VOCs废气向溧水区生态环境局申请总量，已取得总量控制指标。
本项目非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3中排放限值。
	符合

	
	（二）严格总量审查
市生态环境局、各派出局总量管理部门严格排放总量审查（含各行政审批局负责审批的建设项目）。VOCs排放量优先采用国家大气源清单统计数据。涉新增VOCs排放（含有组织、无组织排放）的建设项目，在环评文件审批前应取得排放总量指标，并实施2倍削减替代。对未完成VOCs总量减排任务的区（园区），暂缓其涉新增VOCs排放的建设项目审批。具体按照我市相关总量管理要求执行。
	
	符合

	
	（三）全面加强源头替代审查
环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家及省VOCs含量限值要求（附表），优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。
	本项目使用低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品要求。
	符合

	
	（四）全面加强无组织排放控制审查
涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。
生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定收集效率要求。
加强载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件的管理，动静密封点数量大于等于2000个的建设项目，环评文件中应明确要求按期开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作，严格控制跑冒滴漏和无组织泄漏排放。
	本项目清洗剂、显像剂、切削液等VOCs物料均储存于密闭的容器。盛装VOCs物料的容器存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
	符合

	
	（五）全面加强末端治理水平审查
涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。
项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。
不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。
鼓励实施集中处置。各区（园区）应加强统筹规划，对同类项目相对较为集中的区域（同一个街道或者毗邻街道同类企业超过10家的），鼓励建设集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等VOCs废气集中处置中心，实现集中生产、集中管理、集中治污。
	
	符合

	
	涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。
	企业针对涉VOCs的原辅料要建立完整的进出库台账记录以及相关二次污染物的处置记录，完善危废处置台账。落实VOCs废气的例行监测。
	符合

	
	在项目建设过程中涉及使用涂料、油漆、胶黏剂、油墨、清洗剂等含VOCs产品的，环评文件中应明确要求企业优先使用符合国家、省和本市要求的低（无）VOCs含量产品。同时，鼓励企业积极响应政府污染预测预警，执行夏季臭氧污染错时作业等要求。
	本项目使用低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品要求。
	符合

	
	做好“以新带老”要求的落实。涉VOCs排放的新、改、扩建项目，要贯彻“以新带老”原则，鼓励现有项目的涉VOCs生产工艺、原辅材料使用、治理设施按照新要求，同步进行技术升级，逐步淘汰现有的低效处理技术。
做好与排污许可制度的衔接。将排污许可证作为落实固定污染源环评文件审批要求的重要保障，结合排污许可证申请与核发技术规范和污染防治可行技术指南，严格建设项目环评文件审查。
做好管理部门的沟通协调。环评审批、大气管理、现场执法等部门应形成合力，进一步加强环评审查、总量平衡、事中事后监管、排污许可证核发及证后监管等工作协作，切实加强VOCs污染的管理。
	项目完成后，应对照《排污许可管理条例》等文件要求进行排污许可的申报。
	符合


14.环保设备设施安全风险辨识内容
根据《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）的要求：
推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之”，不管不问。
本环评要求企业按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效地开展环境保护和应急管理工作。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
福尼斯（南京）管道科技有限公司（以下简称“企业”）成立于2023年，注册地址为南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号，主要从事普通机械设备安装服务、普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）、海洋工程装备制造、阀门和旋塞研发、金属结构制造等。
为适应‌市场扩张与规模增长，完善产业链和战略布局，企业拟投资12000万元租赁南京奥优美特压铸技术有限公司位于南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号的闲置厂房，新建福尼斯石化装备焊接部件生产基地项目（以下简称“本项目”）。
本项目于2025年5月16日获取了南京市溧水区政务服务管理办公室备案证，备案证号为：溧政务投备〔2025〕999号，项目代码为：2505-320117-89-01-791396，项目内容为：项目购置12米管道卧式增材专机20台、ETR自动堆焊系统设备15台，CCC紧凑型自动堆焊系统设备25台，机加工设备15台，共计75台（套），租赁厂房约7000平方米左右，新建石化装备焊接部件生产制造项目产品生产线10条，项目建成后可形成年产10000吨的石化装备焊接部件生产制造生产能力。建设性质为新建。
对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及《关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3499其他未列明通用设备制造业；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目属于名录中“三十一、通用设备制造业34”分类中“其他未列明通用设备制造业349”。
表2-1  环评类别判定表
	环评类别

项目类别

	报告书
	报告表
	登记表

	三十一、通用设备制造业34

	69
	锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349
	有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/


2.项目概况
项目名称：福尼斯石化装备焊接部件生产基地项目
建设单位：福尼斯（南京）管道科技有限公司
行业类别：C3499其他未列明通用设备制造业
项目性质：新建
建设地点：江苏省南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号
投资总额：12000万元
职工人数：本项目新增员工30人，不提供食宿。
工作制度：每年工作250天，两班制，每班8小时
环保投资：10万元
3.产品方案
本项目建设完成后产品方案如下表。
表2-2  本项目产品方案一览表
	产品名称
	型号规格
	设计能力
（吨/年）
	运行时间（h/a）
	产品样式

	石化装备焊接部件
	堆焊法兰
	2英寸-48英寸壁厚不限
	2500
	4000
	[image: 法兰]

	
	堆焊管板
	不限
	2500
	
	[image: ]

	
	堆焊管道
	6英寸-48英寸，＜12m
4英寸，＜3m
	2500
	
	[image: 管子]

	
	堆焊管件
	4英寸-48英寸壁厚不限
	2500
	
	[image: 弯头]

	合计
	10000
	
	


4.建设内容
本项目建设的主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程见表2-3。
表2-3  本项目组成一览表
	类别
	建设名称
	设计能力
	备注

	主体工程
	生产厂房
	建筑面积5016.44m2，新建石化装备焊接部件生产制造项目产品生产线10条
	依托现有

	辅助工程
	综合楼
	办公使用，共2层，一层建筑面积约1100m2，二层建筑面积约485m2
	依托现有

	公用工程
	给水
	391t/a
	市政供水管网

	
	排水
	300t/a
	市政排水管网

	
	供电
	30万kW·h/a
	市政电网

	
	空压机
	1台0.5m3/min
	新增

	
	储气罐
	容积10000L，10.53m3，压力1.6mpa，直径2600mm
	

	环保工程
	废气
	机加工废气
	无组织排放
	无组织排放

	
	
	清洗废气
	无组织排放
	无组织排放

	
	
	焊接废气
	焊接烟尘净化器处理后无组织排放
	无组织排放

	
	
	危废暂存废气
	无组织排放
	无组织排放

	
	废水
	生活污水
	/
	接管至秦源污水处理厂

	
	噪声
	合理布局，优先选用低噪声设备，增强车间密闭性，隔声量≥20dB（A）
	厂界噪声达标排放

	
	固废
	一般固废暂存库
	20m2，用于一般固废安全存放
	位于厂区东南侧

	
	
	危废暂存库
	4m2，用于危险固废暂存
	位于厂区东南侧

	
	地下水、土壤
	危废暂存库进行重点防渗
	/

	
	环境风险
	配有一定的应急物资，雨水排口和污水排口各配备1个堵水气囊，设置1个210m3应急事故池
	满足风险应急要求


5.设备和原辅料
本项目原辅料来源均为外购，主要原辅料一览见下表2-4。
表2-4 本项目主要原辅材料表
	序号
	原辅材料
	成分
	包装规格
	单位
	年用量
	最大储存量
	存储
位置
	使用工序

	1
	碳钢基材
	管道、法兰、管件等
	/
	吨
	10000
	100
	厂房内原料储存区（周转区域）
	焊接

	2
	不锈钢焊丝
	不锈钢
	/
	吨
	300
	35
	
	

	3
	氩（液化）
	Ar
	储罐
	L
	300
	13
	储罐
	

	4
	氩（压缩）
	氩
	40L/瓶
	瓶
	36
	20
	
厂房内原料储存区（周转区域）

	

	5
	混合气
	82%Ar+18%CO2
	40L/瓶
	瓶
	300
	20
	
	

	6
	混合气
	70%Ar+30%He
	40L/瓶
	瓶
	78
	10
	
	

	7
	混合气
	95%Ar+5%H2
	40L/瓶
	瓶
	174
	10
	
	

	8
	二氧化碳
	CO2
	40L/瓶
	瓶
	10
	10
	
	

	9
	氧气
	O2
	40L/瓶
	瓶
	10
	32
	
	

	10
	丙烷
	丙烷
	72L/瓶
	吨
	20
	10瓶
	丙烷房
	

	11
	切削液
	精制润滑油5%～30%、椰油酸二乙醇酰胺8%～18%、油酸基戊醇酯8%～18%、脂肪酸酰胺15%～30%、山梨醇酐脂肪酸酯3%～5%
	25L/桶
	吨
	0.5
	0.1
	防爆柜
	机加工

	12
	清洗剂
	助洗剂5%~25%、
去离子水30%~45%、
表面活性剂20%~25%、渗透剂3%-5%、消泡剂0.5%-1%
	500mL/瓶
	L
	1000
	10瓶
	
	无损检测

	13
	渗透剂
	二氧化钛1%～10%、烷烃10%～30%、乙醇20%～40%、表面活性剂1%～5%、抛射剂30%～45%
	500mL/瓶
	L
	20
	10瓶
	
	

	14
	显像剂
	红色染料1%～5%、烃30%～50%、邻苯二甲酸酯5%～15%、助溶剂1%～5%、表面活性剂5%～15%、抛射剂30%～50%
	500mL/瓶
	L
	10
	10瓶
	
	

	15
	润滑油
	精炼基础油≥95%、添加剂≤5%
	5kg/桶
	吨
	0.5
	0.2
	厂房内原料储存区（周转区域）
	维修保养


本项目涉VOC原料的VOC含量及相关环保文件限值要求对比分析见下表。
表2-5  本项目部分辅料VOC含量及限值分析表
	原辅材料
	VOC检测值
	VOC限值
	限值来源
	相符性

	清洗剂
	16
	≤50g/L
	《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020)
	相符


表2-6  主要物料理化性质一览表
	名称
	CAS号
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性

	丙烷
	74-98-6
	丙烷，无色气体，微溶于水，溶于乙醚、乙醇，闪点-104℃，爆炸上限%（V/V）：9.5，爆炸下限%（V/V）：2.1，相对密度（空气=1）：1.56，引燃温度（℃）：450~470。
	可燃
	LD50:5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）

	显像剂
	-
	白色悬浮液体，有轻微溶剂味，易挥发，不溶于水，密度0.81±0.01g/cm3
	易燃
	无资料

	渗透剂
	-
	红色液体，有轻微的溶剂味，不溶于水，密度0.88±0.01g/cm3
	易燃
	无资料

	清洗剂
	
	无色或黄色透明液体，有轻微气味，pH 值8.0-10.0
	不易燃
	无资料


表2-7  本项目主要设备表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	数量/台
	使用工序
	设备位置

	1
	管道卧式增材专机
	HMI
	20
	堆焊
	生产厂房

	2
	ETR自动堆焊系统设备
	ETR
	15
	
	

	3
	CCC紧凑型自动堆焊系统设备
	CCC
	25
	
	

	4
	线切割机
	DK7745F、DK7763F
	4
	机加工
	

	5
	数控车床
	CK5116D
	3
	
	

	6
	数控龙门加工中心
	RS-2520B
	3
	
	

	7
	数控镗床
	1200型
	3
	
	

	8
	锯床塔
	G4265
	2
	
	

	9
	数字超声波检测仪
	HS-700
	1
	无损检测
	

	10
	超声波检测仪
	SIUI
	1
	
	

	11
	超声波测厚仪
	TIME2131
	1
	厚度检测
	

	12
	涂层测厚仪
	A456CFBS
	2
	
	

	13
	能量色散X射线荧光光谱仪
	HITACHI
	1
	焊缝检测
	

	14
	里氏硬度计
	TIME®5300
	1
	硬度检测
	

	15
	磁强仪
	FNS-QCY-001
	1
	剩磁检测
	


6.周边环境概况及厂区平面布置情况
本项目位于南京市溧水区南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号，具体地理位置附图1。本项目西侧隔河头路为南京金龙客车制造有限公司，北侧、南侧均为南京创博机械设备有限公司，东侧为南京华奥汽车零部件有限公司，周边500米敏感目标分布图见附图2。
本项目租赁南京奥优美特压铸技术有限公司厂房一（办公）和厂房三（生产），厂房二为南京新慧轻工机械有限公司，厂区平面布置图详见附图3。
本项目生产厂房由西向东布置为卧式设备焊接区域、机加工区域，打磨区域、周转区域、立式设备焊接区域、检测平台、锯切区域、检验区域、合规区域，车间平面布置图附图4。
7.水平衡
本项目用水主要为生活用水、清洗用水、水压试验用水、切削液配置用水，地面主要采用干拖把清洁，防止水汽及灰尘影响设备。
（1） 生活用水：本项目新增30人，年工作250天。根据省水利厅省市场监督管理局关于发布实施《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）》的通知（苏水节〔2025〕2号）中的相关用水定额，生活用水量标准为50L/（人·d），则员工生活用水为375t/a。本项目生活污水经化粪池处理后直接接管至秦源污水处理厂。
（2）清洗用水
本项目适用清洗剂对无损检测后的设备进行擦拭，清洗剂与水的配置比例为1t清洗剂配5t水，清洗剂使用量为1000L/a，则清洗用水5t/a，产生的清洗废液作危废处置。
（3）水压试验用水
本项目需对产品进行静水压试验，检测产品的气密性，根据建设单位提供的技术资料，水压试验用水使用自来水，补水量10t/a，水压试验循环使用不外排。
（4） 切削液配置用水
本项目切削液用量为0.5t，乳化液配水比例为1:2，用水量1t/a，产生废切削液作为危险废物处置。


图2-1  本项目水平衡图（t/a）
8.环保投资及“三同时”验收一览表
本项目环保投资10万元，占项目总投资12000万元的0.08%。本项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表见表2-8。
表2-8  本项目环保“三同时”一览表
	类别
	污染物
	治理措施（建设数量、规模、处理能力等）
	处理效果、执行标准或拟达要求
	投资额（万元）
	完成时间

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	生活污水经化粪池处理后接管至秦源污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，同时满足秦源污水处理厂接管标准
	依托现有
	同时设计、同时施工、同时投入使用

	废气
	焊接废气
	颗粒物
	焊接烟尘净化器处理后无组织排放
	非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3中排放限值
	1
	

	
	机加工废气
	非甲烷总烃、颗粒物
	无组织排放
	
	/
	

	
	清洗废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	检测废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	危废暂存废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	噪声
	生产设备噪声
	减振、消声、合理布局、厂房隔声，绿化隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准
	5
	

	固废
	一般固废
	新建20m2一般固废暂存库
	固废零排放
	1
	

	
	危险废物
	新建4m2危废暂存库
	危废零排放
	2
	

	绿化
	依托厂区绿化用地
	/
	

	风险
	配有一定的应急物资，雨水排口设置截止阀，污水排口配备1个堵水气囊，设置1个120m3应急事故池
	1
	

	清污分流排污口规范化设置
	规范化排放口
	/
	

	总量平衡具体方案
	1.总量控制指标
根据本项目排污特征，确定总量控制及考核因子为：
（1）废水
本项目新增：总量控制因子（外排量）：COD0.0123t/a，氨氮0.0011t/a。
（2）废气
本项目新增：总量控制因子（外排量）：VOCs0.8064t/a，颗粒物0.0448t/a。
污染物由溧水区大气减排项目平衡。
（3）固废：固废均得到妥善处置，无需申请总量。
	

	环保投资合计
	10
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	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程：
本项目施工期主要为厂房装修及设备的安装与调试，主要为噪声以及少量扬尘，施工期短且影响相对较小，不作为本次评价的主要分析内容。
运营期工艺流程：
1.生产工艺流程及产污环节


图2-3  生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
（1） 原料检测
材料进厂后人工对目视及尺寸检验，使用超声波测厚仪等检验设备对碳钢基材进行检验，不合格品退回供应商。此工序不产生污染物。
（2） 焊前打磨
焊接前对碳钢基材有毛刺的地方使用打磨杆人工打磨，此工序产生打磨粉尘G1。
（3） 堆焊
使用管道卧式增材专机、ETR自动堆焊系统设备、CCC紧凑型自动堆焊系统设备进行焊接，通过在碳钢基材表面额外熔覆一层特殊合金材料，形成性能远优于母材的保护层，专门适配石化、电站等行业的极端工况部件，避免设备因腐蚀、磨损出现失效泄漏等安全事故。此工序产生焊接废气G2、焊渣S1。
（4） 无损检测
焊接完成后、根据客户要求对焊缝开展UT超声波检测+PT渗透检测，使用能量色散X射线荧光光谱仪进行检测。然后使用数字超声波检测仪、超声波检测仪对设备内部缺陷进行无损检测，涂层测厚仪对堆焊层厚度进行检测，里氏硬度计对硬度进行硬度检测、磁强仪对剩磁进行检测。
超声波检测（UT）：对待检焊缝及热影响区表面进行打磨清理，采用超声波探伤仪探头对焊缝进行扫查，依据回波信号判断焊缝内部缺陷；
渗透检测（PT）：对焊缝表面清理干燥后，喷涂渗透剂，经渗透、去除多余渗透剂、喷涂显像剂，观察显示痕迹判别焊缝表面开口缺陷。测试不合格品重新进行堆焊加工。此过程会产生检测废气G3、废显像剂S2、废渗透剂S3。
（5） 清洗
为去除设备上无损检测过程残留的显像剂和渗透剂，人工将清洗剂均匀喷洒在干净的抹布上，不要直接大量喷淋在设备表面，避免清洗剂流入设备缝隙造成部件腐蚀。用抹布蘸满清洗剂后擦拭残留部位，此工序产生清洗废气G4、清洗废液S4、废抹布S5。
（6） 机加工
使用线切割机、数控车床、数控龙门加工中心、数控镗床、锯床对设备进行机加工，线切割机、数控车床、数控龙门加工中心使用切削液，数控镗床、锯床使用过程不使用切削液，此工序产生机加工废气G5、废切削液S6。
（7） 成品检测
出厂前人工对目视及尺寸检验，然后对设备进行静水压试验，使用自来水，检测产品的气密性。水压试验循环使用不外排。主要为不合格品重新进行堆焊加工。此工序不产生污染物。
2.其他产污环节
废气：危废暂存废气G6。
废水：生活污水W1。
固体废物：废油桶S7、废润滑油S8、渗透剂、显像剂、清洗剂、切削液使用产生的废包装桶S9、空压机含油废液S10、生活垃圾S11、化粪池污泥S12、回收粉尘S13。
本项目建成后，营运期产排污情况如下表2-12：
表2-12  本项目营运期主要产污环节
	类别
	编号
	产生工序
	污染物
	治理措施
	排放去向

	废气
	G1
	打磨粉尘
	颗粒物
	/
	无组织排放

	
	G2
	焊接废气
	颗粒物
	焊接烟尘净化器
	无组织排放

	
	G3
	检测废气
	非甲烷总烃
	/
	无组织排放

	
	G4
	清洗废气
	非甲烷总烃
	/
	无组织排放

	
	G5
	机加工废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	/
	无组织排放

	
	G6
	危废暂存废气
	非甲烷总烃
	/
	无组织排放

	废水
	W1
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	5m3化粪池处理
	接管至秦源污水处理厂

	固体
废物
	S1
	焊渣
	焊渣
	外售
	合理处置，不排放

	
	S2
	废显像剂
	废显像剂
	危废库暂存委托有资质单位处置
	

	
	S3
	废渗透剂
	废渗透剂
	
	

	
	S4
	清洗废液
	清洗废液
	
	

	
	S5
	废抹布
	清洗废液
	
	

	
	S6
	废切削液
	废切削液
	
	

	
	S7
	废油桶
	废润滑油
	
	

	
	S8
	废润滑油
	废润滑油
	
	

	
	S9
	废包装桶
	废渗透剂、显像剂、清洗剂、切削液
	
	

	
	S10
	空压机含油废液
	废油
	
	

	
	S11
	生活垃圾
	纸屑等
	环卫清运
	

	
	S12
	化粪池污泥
	污泥
	
	

	
	S13
	回收粉尘
	废金属
	外售
	







	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用南京奥优美特压铸技术有限公司位于南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号的闲置厂房，建筑面积6600m²，南京奥优美特压铸技术有限公司已停产，目前建筑内为空置状态，无现有遗留污染及主要环境问题。本项目依托租赁方已建的化粪池、雨污管网及雨污排口，租赁方建筑排水体制为雨污分流。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	[bookmark: _Toc406300007][bookmark: _Toc290294172][bookmark: _Toc289849777][bookmark: _Toc283219813][bookmark: _Toc256153126][bookmark: _Toc256153127]1.大气环境质量现状
[bookmark: _Hlk43559175][bookmark: _Toc283219812][bookmark: _Toc256153138][bookmark: _Toc289849778][bookmark: _Toc290294173][bookmark: _Toc256153121]（1）基本污染物
建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，根据2026年2月南京市生态环境局公布的《2025年南京市生态环境状况公报》，根据实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为319天，同比增加5天，达标率为87.4%，同比上升1.6个百分点。其中，达到一级标准天数为114天，同比增加2天；未达到二级标准的天数为46天，主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为27.1μg/m3，达标，同比下降4.2%；PM10年均值为47μg/m3，达标，同比上升2.2%；NO2年均值为23μg/m3，达标，同比下降4.2%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为159μg/m3，达标，同比下降1.9%，超标天数32天，同比减少6天。
表3-1  达标区判定一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27.1
	30
	90.3
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	47
	60
	78.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	23
	40
	57.5
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.0
	达标

	CO
	日均值
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	22.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	159
	160
	99.4
	达标


根据《2025年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。
（2）特征污染物
本项目TSP引用江苏锐创生态环境科技有限公司于2024年6月28日—2024年6月29日进行监测的数据，监测点“G1淮源雅筑小区”位于本项目东北侧1.8km，数据有效期为2024年6月29日~2027年6月25日，具体检测监测结果如下表。
表3-2  评价区域监测点相关特征因子监测统计表
	监测项目
	监测点位
	取值类型
	评价标准mg/m3
	监测浓度范围mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	TSP
	G1淮源雅筑小区31.69332
	日平均
	0.3
	0.027~0.038
	12.7
	0
	达标


根据监测结果，本项目所在区域TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级限值（0.3mg/m3）要求。
2.地表水环境质量现状
根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。
3.声环境质量现状
根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。城区昼间区域环境噪声均值为55.0dB，同比下降0.1dB；郊区昼间区域环境噪声均值52.7dB，同比上升0.4dB。全市交通噪声监测点位247个。城区交通噪声均值为66.8dB，同比下降0.3dB；郊区交通噪声均值64.8dB，同比下降0.9dB。全市功能区噪声监测点位20个。昼间噪声达标率为96.9%，夜间噪声达标率为90.9%。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况；本项目厂界周边50m均为工业企业，无声环境保护目标，因此，可不进行噪声监测。
4.生态环境
本项目红线南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号，位于江苏溧水经济开发区西区产业园内，本项目利用现有地块进行建设，项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5.电磁辐射
本项目新增能量色散X射线荧光光谱仪，涉及电磁辐射，不在本次评价范围，后续另行开展辐射环评。
6.地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目位于江苏省南京市溧水经济开发区西区。项目建设过程中将进行源头控制、分区防治，从源头控制污染物污染土壤和地下水。因此本项目发生地下水、土壤环境问题的可能性较小。对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，可不开展现状调查。

	环境
保护
目标
	根据现场勘察，本项目周围主要环境保护目标具体见下表。
1、 大气环境保护目标情况
根据现场踏勘情况，本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。
2.声环境保护目标情况
根据现场踏勘情况，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境保护目标情况
本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境保护目标情况
本项目位于南京市溧水经济开发区新能源大道河头路8号，项目用地类型与规划相符，本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1.废气排放标准
本项目运营期大气污染物主要为机加工废气、清洗废气、检测废气、焊接废气、危废仓库废气等。本项目非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3中排放限值。
表3-3  厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物项目
	监控点限值mg/m3
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


表3-4  单位边界大气污染物排放监控浓度限值
	污染物项目
	监控点限值（mg/m3）
	标准来源

	非甲烷总烃
	4
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

	颗粒物
	0.5
	


2.废水排放标准
废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，同时执行秦源污水处理厂接管标准，从严执行。秦源污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准（按溧审批综许〔2018〕554号文，为保证乌刹桥、洋桥断面水质稳定达标，秦源污水处理厂在2018年将全厂出水水质标准提高至CODcr≤41mg/L、氨氮≤3.8mg/L）。
表3-5  污水接管限值要求  单位：mg/L pH无量纲
	污染物
	浓度标准
	标准来源

	pH
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，秦源污水处理厂接管标准

	COD
	300
	

	SS
	170
	

	NH3-N
	25
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，秦源污水处理厂接管标准

	TN
	35
	

	TP
	3
	


表3-6  污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）
	污染物
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准（为保证乌刹桥、洋桥断面水质稳定达标，秦源污水处理厂在2018年将全厂出水水质标准提高至CODcr≤41mg/L、氨氮≤3.8mg/L）
	6-9
	41
	10
	3.8（5.7）①
	12（15）②
	0.5


注：①水温≤12℃执行括号内标准，水温＞12摄氏度执行括号外标准。
②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3.噪声排放标准
根据《市政府关于印发〈南京市声环境功能区划（2026年修订版）〉的通知》（宁政规字〔2026〕3号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。具体标准见表3-7。
表3-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	类别
	昼间（dB（A））
	夜间（dB（A））

	3
	65
	55


4.固体废物
本项目一般工业固体废物采用室内存放，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
危险废物暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。

	总量
控制
指标
	1.总量控制指标
根据本项目排污特征，确定总量控制及考核因子为：
（1）废水：
本项目新增：总量控制因子（外排量300t/a）：COD0.0123t/a，氨氮0.0011t/a。
（2）废气：
本项目新增：总量控制因子（外排量）：VOCs0.0413t/a，颗粒物0.8064t/a。
（3）固废
固体废物分类收集，妥善暂存，合理处置。固废零排放，不需申请总量。
2.污染物产生、排放情况汇总
本项目污染物产生、排放汇总见表3-8。
表3-8  本项目污染物排放产生及排放三本账（t/a）
	污染物名称
	产生量
	削减量
	接管量
	排放量

	废气
	无组织
	非甲烷总烃
	0.0413
	0
	/
	0.0413

	
	
	颗粒物
	2.7914
	1.985
	/
	0.8064

	废水
	废水量
	300
	0
	300
	+300

	
	COD
	0.12
	0.03
	0.09
	+0.09（0.0123）

	
	SS
	0.06
	0.015
	0.045
	+0.045（0.003）

	
	氨氮
	0.0075
	0
	0.0075
	+0.0105（0.0011）

	
	TN
	0.0105
	0
	0.0105
	+0.0135（0.0036）

	
	TP
	0.0009
	0
	0.0009
	+0.0012（0.0002）

	固体废物
	危险废物
	4.9775
	4.9775
	0
	0

	
	一般固废
	4.985
	4.985
	0
	0

	
	生活垃圾
	4.5
	4.5
	0
	0






四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	施工期污染物
企业租赁现有空闲厂房，无土建施工，不产生土建施工的相关环境影响。但设备安装过程中会产生一定的机械噪声，源强峰值可达60~75dB（A）。因此为控制设备安装期间的噪声污染，建设单位拟采用低噪声的器械，并且夜间不施工，从而减轻对周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。因此本次评价不对施工期环境影响做进一步分析。








	[bookmark: _Hlk65754992]运营
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响和
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措施
	营运期污染物源强分析
1.废气
（1）源强分析
本项目运营期产生的废气主要为打磨粉尘G1、焊接废气G2、检测废气G3、清洗废气G4、机加工废气G5、危废暂存废气G6。
1）打磨粉尘G1（颗粒物）
本项目使用打磨杆人工打磨，污染因子以颗粒物计，加工时长4000h/a，本项目需要打磨加工的工件部分约2t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法》中“机械行业系数手册”推荐的产污系数颗粒物产生量“2.19kg/t原料”，则打磨粉尘产生量为0.0044t/a，废气在车间无组织排放。
2） 焊接废气G2（颗粒物）
本项目焊接会产生焊接烟尘，以颗粒物计，加工时长4000h/a。颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中“09焊接”中颗粒物产污系数为9.19kg/t原料（对应本项目实芯焊丝）；本项目焊条年用量为300t/a，则焊接烟尘产生量为2.757t/a。焊接烟尘经集气罩收集后由焊接烟尘净化器处理后无组织排放，集气罩收集效率90%，处理效率80%，则无组织排放量为0.772t/a。
3）检测废气G3（非甲烷总烃）
本项目无损检测工序渗透剂、显像剂会挥发成为有机废气（以非甲烷总烃计），根据渗透剂MSDS报告，VOC含量约为75%，渗透剂使用量20L/a，密度0.86g/cm3；根据显像剂MSDS报告，VOC含量约为85%，显像剂使用量10L/a，密度0.83g/cm3，则VOC产生量为0.02t/a‌，废气在车间无组织排放。
4）清洗废气G4（非甲烷总烃）
本项目清洗工序清洗剂会挥发成为有机废气（以非甲烷总烃计），根据清洗剂VOC检测报告，VOC含量为16g/L，清洗剂使用量1000L/a，则VOC产生量为0.016t/a‌，废气在车间无组织排放。‌
5） 机加工废气G5（非甲烷总烃、颗粒物）
本项目线切割机、数控车床、数控龙门加工中心使用切削液进行机加工时会产生废气，以非甲烷总烃计。机加工时长为4000h/a。本项目切削液年用量0.5t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中“07机械加工”系数，挥发性有机物产污系数为5.64kg/t-原料，则机加工废气非甲烷总烃产生量为0.0028t/a。
本项目数控镗床、锯床使用过程不使用切削液，会产生切割烟尘，以颗粒物计，机加工时长为4000h/a。颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中“04下料”中颗粒物产污系数为1.5kg/t原料，本项目需要切割的工件为20t/a，则切割烟尘产生量为0.03t/a。
机加工废气在车间无组织排放。
6）危废仓库废气G6（非甲烷总烃）
危险废物暂存期间会有少量解析逸散废气（以非甲烷总烃计）产生。参照美国环保局网站AP-42空气排放因子汇编中“废物处置－工业固废处置－储存－容器逃逸排放”工序中的VOCs产生因子2.22×102磅/1000个55加仑容器年，折算成VOCs排放系数为100.7kg/200t固废年，即0.5035kg/t固废年，本项目新增挥发有机废气的危废产生量4.9775t/a，危废储存量较少，且日常密封贮存，产生的危废仓库废气约0.0025t/a，危废仓库废气无组织排放。





	
	本项目废气排放一览见下表4-1、4-2。
表4-1  本项目生产过程中大气污染物源强核算一览表
	产生
工序
	污染物
	源强来源
	原料名称
	产污系数
	原料用量t
	产生量t/a
	收集方式
	收集效率%
	有组织产生量t/a
	无组织产生量t/a

	打磨粉尘
	颗粒物
	机械行业系数手册
	工件
	2.19kg/t原料
	2
	0.0044
	/
	/
	/
	0.0044

	焊接废气
	颗粒物
	
	焊条
	9.19kg/t原料
	300
	2.757
	集气罩
	90
	/
	2.757

	检测废气
	非甲烷总烃
	物料平衡
	渗透剂、显像剂
	/
	30L
	0.02
	/
	/
	/
	0.02

	清洗废气
	非甲烷总烃
	
	清洗剂
	16g/L
	1000L
	0.016
	/
	/
	/
	0.016

	机加工废气
	非甲烷总烃
	机械行业系数手册
	切削液
	5.64kg/t原料
	0.5
	0.0028
	/
	/
	/
	0.0028

	
	颗粒物
	
	工件
	1.5kg/t原料
	20
	0.03
	/
	/
	/
	0.03

	危废暂存废气
	非甲烷总烃
	美国环保局网站AP-42空气排放因子汇编
	危废
	0.5035kg/t固废年
	4.9775
	0.006
	/
	/
	/
	0.0025


表4-2  本项目大气污染物无组织产排情况表
	面源名称
	产生工序
	污染物名称
	生产时间h/a
	产生情况
	处理措施
	排放情况
	面源参数

	
	
	
	
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	处理设施

	处理效率%
	设计风量m3/h
	是否可行技术
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	面源面积
	面源高度

	生产厂房
	打磨粉尘
	颗粒物
	4000
	0.001
	0.0044
	/
	/
	/
	/
	0.001
	0.0044
	
	1.5

	
	焊接废气
	颗粒物
	
	0.689
	2.757
	焊烟净化器
	80
	/
	是
	0.193
	0.772
	
	

	
	检测废气
	非甲烷总烃
	
	0.005
	0.02
	/
	/
	/
	/
	0.005
	0.02
	
	

	
	清洗废气
	非甲烷总烃
	
	0.004
	0.016
	/
	/
	/
	/
	0.004
	0.016
	
	

	
	机加工废气
	非甲烷总烃
	
	0.001
	0.0028
	
	
	
	
	0.001
	0.0028
	
	

	
	
	颗粒物
	
	0.008
	0.03
	/
	/
	/
	/
	0.008
	0.03
	
	

	危废品库
	危废暂存废气
	非甲烷总烃
	
	0.0003
	0.0025
	/
	/
	/
	/
	0.0003
	0.0025
	4m2
	1.5






	
	（2）非正常工况源强分析
本项目焊接工序设置废气处理装置，因此本项目非正常工况考虑最不利环境影响情况为废气处理装置发生故障，废气处理效率降为0情况下的非正常排放，非正常排放参数见下表。
表4-3  非正常排放参数表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	污染物排放情况
	年发生频次
	排放量kg/a

	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	单次持续时间
	
	

	焊接废气
	废气处理装置故障
	颗粒物
	109.08
	0.2182
	1h
	1次
	0.2182


（3）废气污染治理设施可行性分析
本项目焊接废气集气罩收集后经焊烟净化器处理后无组织排放；打磨粉尘、焊接废气、检测废气、清洗废气、机加工废气、危废暂存废气无组织排放。


图4-1  本项目废气收集处理示意图
废气处理装置原理分析
焊烟净化器
工作原理：含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。
（4）无组织废气防治措施
本项目无组织排放的废气主要为：打磨粉尘、焊接废气、检测废气、清洗废气、机加工废气、危废暂存废气。
针对上述无组织废气，拟采取的控制措施如下：
①本项目清洗剂、显像剂、切削液等VOCs物料均储存于密闭的容器。盛装VOCs物料的容器存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
②危废暂存间必须设置为全封闭空间，严禁露天堆放。所有液态危废必须使用密闭容器盛装，且容器在非取用状态下应保持关闭。
③生产车间应采用全封闭结构，生产期间关闭门窗，禁止敞开式作业，防止废气无组织逸散至外环境。
④要求定期对废气处理设施设备进行检修维护，保证废气处理装置正常运行时再进行作业，确保废气有效收集和处理；
⑤加强操作工的培训和管理，减少人为的无组织挥发量的增加；
综上，在落实上述措施后，本项目无组织废气排放对环境影响较小。
（5）监测计划
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目类别属于“二十九、通用设备制造业 34”中“其他通用设备制造业 349”，不涉及通用工序，属于登记管理项。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气污染源日常监测要求见下表。
表4-4  废气监测计划表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废气
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	
	厂界（厂界分为上风向1个点位和下风向3个点位）
	非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

	
	
	颗粒物
	1次/年
	


（6）大气环境影响分析结论
本项目废气收集经处理后达标排放，废气经处理后得到有效削减，对区域环境空气质量影响较小。
本项目采取的废气污染防治措施均具有可行性，各类废气污染物经处理后均能达标排放，满足总量控制的要求。在落实本报告提出的环境污染治理和环境管理措施的情况下，本项目运行对周边大气环境影响可接受。
2.废水
（1）源强核算
生活污水：本项目员工生活用水为375t/a。排污系数按80%计，则本项目生活污水产生量为300t/a。本项目生活污水经化粪池处理后接管至秦源污水处理厂。根据类比分析，项目生活污水污染物浓度为：COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、TN35mg/L、TP3mg/L。

表4-5  本项目水污染物产生及排放情况一览表
	污水种类及产生量
	污染物
名称
	产生量
	治理措施
	接管量
	排放方式和去向

	
	
	浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a）
	
	浓度（mg/L）
	排放量
（t/a）
	

	生活污水
300t/a
	COD
	400
	0.12
	化粪池
	300
	0.09
	秦源污水处理厂

	
	SS
	200
	0.06
	
	150
	0.045
	

	
	氨氮
	25
	0.0075
	
	25
	0.0075
	

	
	TN
	35
	0.0105
	
	35
	0.0105
	

	
	TP
	3
	0.0009
	
	3
	0.0009
	


表4-6  污水接管及最终排放情况表
	废水量（t/a）
	污染物名称
	接管情况
	最终排放情况

	
	
	接管量（t/a）
	接管浓度（mg/L）
	接管浓度限值（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	生活污水
300t/a
	COD
	0.09
	300
	300
	0.0123
	41

	
	SS
	0.045
	150
	170
	0.0030 
	10

	
	NH3-N
	0.0105
	35
	25
	0.0011 
	3.8（5.7）①

	
	TN
	0.0135
	45
	35
	0.0036 
	12（15）②

	
	TP
	0.0012
	4
	3
	0.0002 
	0.5


注：①水温≤12℃执行括号内标准，水温＞12摄氏度执行括号外标准。
②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
（2）地表水环境影响分析
①本项目废水排放情况
企业执行排污许可登记管理，产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后接管排入秦源污水处理厂，处理达标后尾水排放至秦淮河。本项目新建厂区污水排放口，已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。
表4-7  本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水
类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放方式
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	是否为可行技术
	
	
	
	

	生活污水
	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	秦源污水处理厂
	间歇
	TW001
	化粪池
	厌氧发酵
	是
	间接排放
	DW001
	是
	厂区总排口


本项目废水间接排放口及受纳污水处理厂情况如下表。
表4-8  本项目废水间接排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口地理位置
	废水排放量
（万t/a）
	排放
去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	DW
001
	118.932998
	31.723837
	0.03
	秦源污水处理厂
	间歇
	/
	秦源污水处理厂
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	41

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	3.8（5.7）①

	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	12（15）②

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5


注：①每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
②监测计划
企业执行排污许可登记管理，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水总排口监测要求如下：
表4-9  本项目废水监测指标及最低监测频次
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废水
	DW001
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷
	1次/年
	秦源污水处理厂接管标准


（3）水环境保护措施可行性分析
本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后接管排入秦源污水处理厂。
①化粪池
工作原理为：生活污水进入化粪池后，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。由于污水在池内水力停留时间短，水流湍动作用较弱，厌氧菌较少且由于位置相对固定而活性较差，因此，除悬浮物外，对其他各种污染物去除效果较差，一般为COD25%，SS25%左右，对NH3-N和TP几乎没有处理效果。因此，除悬浮物外，对其他各种污染物去除效果较差，对NH3-N和TP总磷几乎没有处理效果。
②秦源污水处理厂
①污水处理厂概况
南京溧水秦源污水处理厂现有处理规模11万m3/d，工程分四期实施，一期建设规模为2万m3/d，一期扩建（二期）至4万m3/d，三期2万m3/d，四期5万m3/d（秦源污水处理厂四期扩建项目已于2019年4月22日通过南京市溧水区环境保护局（现南京市溧水生态环境局）的审批，批文号：溧环审〔2019〕31号，已阶段性验收，除人工湿地未建）。在四期扩建工程的同时，同步对一期、一期扩建（二期）、三期工程进行提标改造。
②污水处理工艺流程
一期及一期扩建（二期）工程采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”处理工艺；三期工程采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+氧化沟（含前置预脱硝区、厌氧区）+二沉池活性砂滤池+紫外消毒”处理工艺；污泥均采用“污泥浓缩池+污泥调理池+深度脱水间+泥饼外运焚烧”处理工艺。2019年完成一期、一期扩建、三期工程的提标改造，包括出水泵房改造为中间提升泵房，新增反硝化深床滤池深度处理，改造新建出水排放泵房。四期工程采用“一级预处理+二级生化处理+三级深度处理”，主工艺段拟采用“粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+生化池（含前置预脱硝区、厌氧区）+二沉池+中间提升泵房+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺。污水处理流程详见下图。
[image: ]
图4-2 南京溧水秦源污水处理厂处理工艺流程图（一、二期）
[image: ]
图4-3 南京溧水秦源污水处理厂处理工艺流程图（三期）
[image: ]
图4-4 南京溧水秦源污水处理厂处理工艺流程图（四期）
③水量接管可行性分析
水量：南京溧水秦源污水处理厂现有处理规模11万t/d，现有一二三期6万吨，四期扩建5万吨。污水处理厂现处理废水约为9.75万t/d，本项目废水由秦源污水处理厂四期处理，剩余处理量为1.25万t/d，本项目污水量300t/a（1.2t/d），占污水处理厂剩余处理能力的0.01%。因此，本项目废水排入南京溧水秦源污水处理厂处理是可行的。
④水质接管可行性分析
生活污水水质简单，污染物浓度较低，能够达到该污水处理厂接管控制标准，经污水管网接入污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。
⑤管网接管可行性分析
管网和污水处理厂建设进度：该污水处理厂已正式投入运营，本项目位于污水处理厂服务范围内，项目所在地污水管网铺设工程已到位，厂区生活污水已接管该污水处理厂。
综上所述，从接管要求、处理余量、管网配套、污水处理厂现状及运行等方面分析，本项目营运期废水拟排入秦源污水处理厂处理是可行的。
（4）地表水影响评价结论
本项目污水排放浓度低，水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，目前污水处理厂有足够的能力接纳本项目废水。本项目的污水得到合理处置，对受纳水体秦淮河影响较小，不会改变其水环境功能级别，水质功能可维持现状。
3.噪声
（1）源强
本次项目高噪声设备主要为堆焊系统设备、线切割机、数控车床、数控镗床等，本项目无室外声源。主要噪声设备及噪声值见表4-10。
表4-10  本项目主要噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A）
	声源名称
	型号
	数量/台
	单台声功压级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置（m）
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	管道卧式增材专机
	HMI
	20
	75
	厂房隔声、距离衰减
	-30
	180
	1
	76.96
	昼间、夜间

	26
	50.96
	1

	ETR自动堆焊系统设备
	ETR
	15
	75
	
	-70
	140
	1
	67.36
	
	26
	41.36
	1

	CCC紧凑型自动堆焊系统设备
	CCC
	25
	75
	
	120
	150
	1
	58.54
	
	26
	32.54
	1

	线切割机
	DK7745F、DK7763F
	4
	85
	
	140
	160
	1
	63.34
	
	26
	37.34
	1

	数控车床
	CK5116D
	3
	85
	
	150
	160
	1
	58.54
	
	26
	32.54
	1

	数控龙门加工中心
	RS-2520B
	3
	85
	
	110
	140
	1
	66.39
	
	26
	40.39
	1

	数控镗床
	1200型
	3
	85
	
	130
	140
	1
	58.59
	
	26
	32.59
	1

	锯床塔
	G4265
	2
	85
	
	120
	140
	1
	63.39
	
	26
	37.39
	1


注：原点位于厂区西角。
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	（2）噪声治理措施
本项目的噪声源主要为生产工艺上设备运行噪声，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），为降低生产设备噪声对周围环境的影响，建设单位拟采用的噪声治理措施：
①规划防治对策
从建设项目的选址、规划布局、总图布置和设备布局等方面进行调整，高噪声设备尽可能远离声环境保护目标、优化建设项目布局。
②噪声源控制措施
在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
③加强建筑隔声措施
优化调整建筑物平面布局、建筑物功能布局；本项目必要的高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约20dB（A）。
④管理措施
提出噪声管理方案，制定噪声监测方案。
确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声；加强管理，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区流动声源（汽车），要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。
（3）噪声环境影响分析
①噪声环境影响分析
a.室内声源
A.若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：
Lp2=Lp1-（TL+6）（B.1）
式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
B.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带）；
Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
C.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
D.计算出靠近室外围护结构处的声压级。计算公式如下：

[image: ]
式中：
Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；
E.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下：
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式中：
Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2；
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
b.室外声源
室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：
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式中：
Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: ]
式中：
Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
③噪声贡献值计算公式
[image: ]
式中：
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
②噪声预测结果及评价
本项目为新建项目，本项目运行后厂界噪声预测结果见表4-11。
表4-11  厂界噪声预测结果与达标分析表
	序号
	名称
	离地高度（m）
	预测值（dB）
	功能区类型
	标准值
	是否达标

	1
	东厂界
	1.2
	41.30
	3类
	昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）
	是

	2
	南厂界
	1.2
	35.73
	3类
	
	是

	3
	北厂界
	1.2
	27.88
	3类
	
	是

	4
	西厂界
	1.2
	42.96
	3类
	
	是


注：本项目噪声预测评价边界为厂区厂界外1m处。
综上所述，经距离衰减后各噪声源对厂界的影响值较小。东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，即（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。
（4）噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，定期对厂界进行噪声监测，日常监测要求见下表。
表4-12  噪声监测计划表
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界四周外1m
	等效A声级
	每季度监测1次，昼间、夜间各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准







4.固体废物
（1）固体废物源强分析
本项目固废主要为焊渣、废显像剂、废渗透剂、清洗废液、废抹布、废切削液、废油桶、废润滑油、废包装桶、空压机含油废液、生活垃圾、化粪池污泥、回收粉尘。
①S1焊渣
本项目焊接会产生废焊渣，焊条使用量为300t/a，废焊渣约占1%，产生量约3t/a。统一收集后外售相关单位综合利用。
②S2废显像剂
本项目使用显像剂10L/a，密度0.83g/cm3，产生废气约0.007t/a，则废显像剂产生量为0.0013t/a。收集后作为危险废物处置。
③S3废渗透剂
本项目使用渗透剂20L/a，密度0.86g/cm3，产生废气约0.013t/a，则废渗透剂产生量为0.0042t/a。收集后作为危险废物处置。
④S4清洗废液
本项目清洗剂使用量为1000L/a，清洗用水量为5t/a，损耗量为1t/a，则清洗废液产生量为4t/a。收集后作为危险废物处置。
⑤S5废抹布
本项目清洗过程中会产生少量废抹布，根据企业提供资料，废抹布产生量约为0.01t/a。收集后作为危险废物处置。
⑥S6废切削液
根据前文分析，本项目切削液产生量为0.9t/a，收集后作为危险废物处置。
⑦S7废油桶
本项目润滑油会产生废油桶，润滑油使用量为0.03t/a，包装规格为5kg/桶，废油桶产生量为6个，单个包装桶约1kg，废油桶产生量约为0.006t/a。收集后作为危险废物处置。
⑧S8废润滑油
本项目润滑油会产生废油，润滑油使用量为0.03t/a，废润滑油约占使用量的5%，则废润滑油产生量约为0.0015t/a。收集后作为危险废物处置。
⑨S9废包装桶
本项目清洗剂、渗透剂、显像剂会产生废包装桶，500mL/瓶单个约0.05kg，产生量为1040个，废油桶产生量约为0.052t/a。收集后作为危险废物处置。
⑩S10空压机含油废液
本项目空压机运行及保养会使用润滑油，高温压缩空气冷却时，部分水蒸气的冷凝水与空压机油一起，便形成空压机含油废液，根据建设单位提供的数据，单台15Nm³/min的空压机含油废液产生量约0.0025t/a，共1台，空压机含油废液产生量共计0.0025t/a。收集后作为危险废物处置。
⑪S11生活垃圾
本项目职工人数新增30人，生活垃圾人均产生量按0.5kg/d计，全年工作250天，则生活垃圾产生量约为3.75t/a，由环卫部门定期清运。
⑫S12化粪池污泥
根据企业提供资料，本次新增生活污水量为300t/a，SS去除50mg/L，计算的干污泥量约为0.015t，湿污泥含水率为98%，湿污泥的量=干污泥的量÷2%，则本次新增化粪池污泥的量约为0.75t/a，由环卫部门定期清运。
⑬S13回收粉尘
本项目焊烟净化器回收粉尘约1.985t/a，统一收集后外售相关单位综合利用。
（2）固体废物鉴别
根据《中华人民共和国生态环境法典》《固体废物鉴别标准通则》《固体废物分类与代码目录》《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（2024年1月29日印发）的规定以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关编制要求，本项目的固体废物鉴别情况见表4-13。
表4-13  本项目固体废物属性判定结果
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	种类判断

	
	
	
	
	
	
	是否属于固体废物
	判定依据

	1
	焊渣
	焊接
	固
	焊渣
	3
	是
	《固体废物鉴别标准通则》

	2
	废显像剂
	无损检测
	液
	显像剂
	0.0013
	是
	

	3
	废渗透剂
	
	液
	渗透剂
	0.0042
	是
	

	4
	清洗废液
	清洗
	液
	清洗剂
	4
	是
	

	5
	废抹布
	
	固
	清洗剂
	0.01
	是
	

	6
	废切削液
	机加工
	液
	切削液
	0.9
	是
	

	7
	废油桶
	
	固
	润滑油
	0.006
	是
	

	8
	废润滑油
	
	液
	润滑油
	0.0015
	是
	

	9
	废包装桶
	包装
	固
	渗透剂、显像剂、清洗剂、切削液
	0.052
	是
	

	10
	空压机含油废液
	空压机
	液
	油
	0.0025
	是
	

	11
	生活垃圾
	办公
	固
	纸屑等
	3.75
	是
	

	12
	化粪池污泥
	废水处理
	固液
	污泥
	0.75
	是
	

	13
	回收粉尘
	废气处理
	固
	废金属
	1.985
	是
	


（3）固体废物属性判定及危险废物汇总
本项目产生的固体废物属性判定情况见下表。
表4-14  本项目固体废物产生情况表
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	产生量
（t/a）
	拟采取的处理处置方式

	生活垃圾
	生活垃圾
	员工生活
	固
	生活垃圾
	《国家危险废物名录》《固体废物分类与代码目录》
	/
	SW64
	900-099-S64
	3.75
	环卫清运

	化粪池污泥
	
	污水处理
	液
	化粪池污泥
	
	/
	SW64
	900-002-S64
	0.75
	

	焊渣
	一般固废
	焊接
	固
	焊渣
	
	/
	SW17
	900-005-S17
	3
	交由有处置能力单位处置或综合利用

	回收粉尘
	
	废气处理
	固
	废金属
	
	/
	SW59
	900-099-S59
	1.985
	

	废显像剂
	危险废物
	无损检测
	液
	显像剂
	
	T
	HW16
	900-019-16
	0.0013
	委托有资质单位处置

	废渗透剂
	
	
	液
	渗透剂
	
	T
	HW16
	900-019-16
	0.0042
	

	清洗废液
	
	清洗
	液
	清洗剂
	
	T，I，R
	HW06
	900-404-06
	4
	

	废抹布
	
	
	固
	清洗剂
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.01
	

	废切削液
	
	机加工
	液
	切削液
	
	T
	HW09
	900-006-09
	0.9
	

	废油桶
	
	
	固
	润滑油
	
	T, I
	HW08
	900-249-08
	0.006
	

	废润滑油
	
	
	液
	润滑油
	
	T, I
	HW08
	900-217-08
	0.0015
	

	废包装桶
	
	包装
	固
	渗透剂、显像剂、清洗剂、切削液
	
	T
	HW49
	900-041-49
	0.052
	

	空压机含油废液
	
	空压机
	液
	油
	
	T
	HW09
	900-007-09
	0.0025
	


表4-15  本项目危险废物汇总表（t/a）
	序号
	危险废物名称
	危险
类别
	废物代码
	产生量
（t/a）
	产生
工序
	形态
	主要
成分
	产废
周期
	危险
特性
	防治
措施

	1
	废显像剂
	HW16
	900-019-16
	0.0013
	无损检测
	液
	显像剂
	每月
	T
	委托有资质单位处置

	2
	废渗透剂
	HW16
	900-019-16
	0.0042
	
	液
	渗透剂
	每月
	T
	

	3
	清洗废液
	HW06
	900-404-06
	4
	清洗
	液
	清洗剂
	每月
	T，I，R
	

	4
	废抹布
	HW49
	900-041-49
	0.01
	
	固
	清洗剂
	每月
	T/In
	

	5
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	0.9
	机加工
	液
	切削液
	每月
	T
	

	6
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.006
	
	固
	润滑油
	每月
	T, I
	

	7
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	0.0015
	
	液
	润滑油
	每月
	T, I
	

	8
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	0.052
	包装
	固
	渗透剂、显像剂、清洗剂、切削液
	每月
	T
	

	9
	空压机含油废液
	HW09
	900-007-09
	0.0025
	空压机
	液
	油
	每季度
	T
	





（4）一般固体废物环境影响分析
本项目设置一般固废暂存库20m2，一般情况下企业每季度转运处理一次，本项目一般固废的最大暂存量为4.985t，在定期清理的情况下，可以满足企业正常生产情况的需求。
企业一般固废暂存库、一般固废堆场贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
（5）危废暂存库环境影响分析
本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起实施）进行本项目危险废物的环境影响分析。主要包括危险废物贮存场所（设施）环境影响分析、运输过程的环境影响分析、委托处置的环境影响分析三大方面。
①危险废物贮存场所环境影响分析
a.危险废物贮存场所的能力分析
本项目设置4m2危废暂存库，最大储存能力约为4t，本项目建成后最大储存量约4t，在定期处置前提下，危险废物暂存库可以满足需求。
b.选址可行性分析
本项目位于江苏省南京市溧水区溧水经济开发区西区，项目红线南京市溧水经
济开发区新能源大道河头路8号，地质结构稳定，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。
本项目危废暂存库情况与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）对危险废物贮存设施的选址提出要求对比下表。
表4-16  危废暂存库选址分析一览表
	序号
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）
	本项目危险废物暂存间情况
	建设可行性

	1
	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	本项目危险废物暂存间选址满足选址生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，本环评依法进行环境影响评价
	可行

	2
	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	本项目危险废物暂存间不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区
	可行

	3
	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	危险废物暂存间建设位置不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不属于法律法规禁止贮存危险废物的其他地点
	可行

	4
	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	本环评已对危险废物暂存间位置进行了规定
	可行


②运输过程的环境影响分析
a.厂区内生产工艺环节运输到贮存场所过程
厂区内运输必须先将危废密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。
b.危废外运过程
根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办﹝2024﹞16号）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）
本次项目危险废物严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关要求运输，在厂区内部从产生环节运输到危废暂存库过程中，由于项目生产车间和危废暂存库均位于同一个厂区内，厂内运输过程中严格采取措施防止散落、泄漏，同时运输过程中避开办公区，亦不会对人员及周边环境产生影响。
危险废物从项目厂区运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，确保运输过程中不会对运输沿线的敏感点产生影响。
省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办﹝2024﹞16号）
规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任：经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。
落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。
《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）
企业危险废物转移须严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关要求管理。
对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
③委托利用或处置可行性分析
本项目所产生的危险废物代码类别主要为900-039-49、900-041-49、900-019-16、900-006-09、900-007-09、900-249-08、900-217-08、900-404-06，本项目产生的危险废物种类在下列危险废物处置单位的核准经营范围之内，且有足够的余量接纳。
可委托的危险废物处置单位见下表。
表4-17  本项目可委托危险废物处置经营单位表
	企业名称
	位置
	经营范围

	南京经源环境服务有限公司
	南京市溧水经济开发区胜秀路1号
	收集医药废物 HW02；废药物 HW03、药品；木材防腐剂废物 HW05（除201-001-05外其他）；废有机溶剂与含有机溶剂废物 HW06（除900-401-06外其他）；废矿物油与含矿物油废物HW08（除071-001-08、071-002-08、072-001-08、398-001-08、291-001-08外其他）；油/水、烃水混合物或乳化液 HW09；HW39含酚废物；HW12染料、涂料废物；HW13有机树脂类废物；感光材料废物 HW16；表面处理废物HW17（除336-050-17、336-051-17、336-100-17外其他）；含铬废物HW21（除314-001-21、314-002-21、314-003-21外其他）；含金属羰基化合物废物 HW19；含铜废物 HW22；含锌废物 HW23（除312-001-23外其他）；含硒废物 HW25；含镉废物 HW26；含汞废物 HW29（仅含900-023-29）；含铅废物HW31（除900-052-31外其他）；废酸 HW34；废碱 HW35；有机磷化合物废物 HW37；含醚废物 HW40；含有机卤化物废物 HW45（除261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-086-45外其他）；含镍废物HW46；含钡废物HW47；有色金属冶炼废物HW48（除091-001-48、091-002-48、321-031-48、321-032-48、321-034-48外其他）；其他废物HW49（除309-001-49、772-006-49、900-053-49、900-999-49外其他）；废催化剂HW50（仅含772-007-50、900-048-50、900-049-50），5000吨/年

	南京卓越环保科技有限公司
	南京市浦口区星甸街道董庄路9号
	焚烧处置医药废物（HW02），废药物药品（HW03），农药废物（QW04，仅限263-002-04、263-004-04、263-006-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或切削液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11，仅限251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11，252-007-11、252008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-1、261-101-11、261-106-11、261-109-11、261-110-11、261-113-11、261-1l411、261-115-11、261-16-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-14011、261-141-1、261-142-11、261-143-11、261-144-11、261-146-11、450-001-11，450-02-11、450-003-11、772-001-11、900-000-11、900-013-11），染料涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学物质废物（HW14），感光材料废物（HW16），含金属羰基化合物废物（HW19），有机磷化物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39），仅限261-071-39，含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45，仅限261-080-45、261-081-45、261-08-245、261-084-45、261-085-45、201-086-45、900-036-45），其他废物（HW49，仅限309-001-49，900-039-49，900-041-49，900-042-49，900-046-49，900-047-49，900-999-49、900-000-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-502、261-152-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50），合计20000吨/年


综上分析，项目危险废物委托其处置是可行的。
本环评要求建设项目运行前必须与相关有资质单位签订危废处置协议。建设项目采取上述措施后，从危废产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。
（6）污染防治措施技术经济分析
①贮存场所（设施）污染防治措施
a.一般固废暂存库
本项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所建设满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）规定要求。
贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。
贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
b.危废暂存库
建设项目厂区新建4m2的危险废物贮存场所，贮存能力满足要求，危险废物贮存场所基本情况见下表。
表4-18  项目危险废物贮存场所基本情况表
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	贮存能力（t）
	贮存
周期

	危废暂存库
	废显像剂
	HW16
	900-019-16
	厂区西侧
	4
	密封包装
	4
	满足正常情况下危废贮存需求，按需至少每季度清理一次

	
	废渗透剂
	HW16
	900-019-16
	
	
	
	
	

	
	清洗废液
	HW06
	900-404-06
	
	
	
	
	

	
	废抹布
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	
	
	
	
	

	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	
	
	

	
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	
	
	
	
	

	
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	
	空压机含油废液
	HW09
	900-007-09
	
	
	
	
	


根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目设置的危废暂存库建设应满足如下要求：
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297的要求。
根据省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办﹝2024﹞16号）的相关要求，企业须建立“三牌一签制度”，安装在线监控设备。项目危险固废及时处置，存储期不超过一年，对危废进出库进行台账记录，使各类固体废物得到有效处置，实现零排放，不造成二次污染。
（8）危险废物环境风险评价
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目产生危险废物废润滑油、废油桶、废抹布、空压机含油废液等都具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，建设单位拟在废包装桶下方设置托盘，对危险废物密封保存，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。
厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下：
①对环境空气的影响：
本项目危险废物以密封包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。
②对地表水的影响：
危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。
③对地下水的影响：
危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。
综上，本项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制在厂区内，环境风险可接受。
综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。
5.土壤、地下水环境影响分析
[bookmark: _Hlk58946322]（1）地下水、土壤污染源分析
根据工程分析结果，本项目地下水、土壤环境影响源及影响途径见下表。
表4-19  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别
	序号
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	防爆柜
	清洗剂、渗透剂、显像剂等
	泄漏
	垂直入渗
	土壤、地下水

	2
	危废暂存库
	废显像剂、废渗透剂、清洗废液、废抹布、废切削液、废油桶、废润滑油等危险废物
	泄漏
	垂直入渗
	土壤、地下水

	3
	废气处理装置
	颗粒物、非甲烷总烃
	事故排放
	大气沉降
	土壤


由上表可知，本项目土壤、地下水环境影响途径主要为垂直入渗，主要污染物为危险废物、清洗剂、渗透剂、显像剂、事故排放的废气等。
（2）污染防控措施
针对清洗剂、渗透剂、显像剂等原辅料储存、危险废物暂存，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水、土壤的污染。为更好地保护地下水和土壤资源，将项目对环境的影响降至最低限度，建议采取相关措施，具体如下：
①源头控制
厂区采取雨污分流、清污分流，加强企业管理，定期对废气及废水处理设施进行维护，避免非正常工况排放。排水管道等须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。严格管理，强调节约用水，杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
②分区防渗
结合本项目各生产设备、贮存库等因素，根据场地防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对厂区进行分区防渗。本项目厂区及厂房内均已做硬化处理。本项目有关的分区防渗措施见下表。
表4-20  本项目分区防渗方案及防渗措施表
	防治分区
	分区位置
	防渗要求

	重点防渗区
	防爆柜、危废暂存库
	依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。

	一般防渗区
	化粪池
	地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的黏土防护层。

	
	一般固废暂存库、生产车间等
	

	简单防渗区
	办公区
	一般地面硬化


采取以上污染防治措施后，建设项目对地下水环境的影响可得到有效控制。
（3）跟踪监测要求
本项目场区污染单元污染途径简单，在落实好防渗、防污措施后，物料或污染物能得到有效处理，无需对土壤和地下水进行跟踪监测。
6.环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）作为识别标准，对照发现本项目存在风险物质。
（1）风险调查
本项目建成后厂区涉及风险的物质及数量见下表。
表4-21  涉及危险物质及数量
	序号
	风险物质名称
	年用量/年产生量t
	储存方式
	最大储存量t
	存储位置

	1
	丙烷
	20
	气瓶装
	0.335
	丙烷房

	2
	切削液
	0.5
	桶装
	0.1
	防爆柜

	3
	清洗剂
	1
	瓶装
	0.5
	

	4
	渗透剂
	0.0172
	瓶装
	0.0172
	

	5
	显像剂
	0.0083
	瓶装
	0.0083
	

	6
	润滑油
	0.5
	桶装
	0.2
	厂房内原料储存区（周转区域）

	7
	危险废物
	4.9775
	密封包装
	3
	危废暂存库


（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）作为识别标准，对厂区所涉及的物质进行危险性识别。主要涉及环境风险物质详见下表。
表4-22  建设项目涉及环境风险物质识别表
	序号
	危险物质名称
	对应HJ 169/HJ 941物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	危险物质
Q值

	1
	丙烷
	丙烷
	0.335
	10
	0.0335

	2
	切削液
	健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）
	0.1
	50
	0.002

	3
	清洗剂
	
	0.5
	
	0.01

	4
	渗透剂
	
	0.0172
	
	0.0003 

	5
	显像剂
	
	0.0083
	
	0.0002 

	6
	润滑油
	油类物质
	0.2
	2500
	0.0001 

	7
	危险废物
	健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）
	3
	50
	0.06

	厂区Q值合计
	0.106 


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：
q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。
上式计算结果可知：本企业Q=0.106<1，风险较小。
（3）评价等级
表4-23  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果。风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据对照，本企业Q＜1，环境风险较小，环境风险评价等级为简单分析；根据报告编制指南分析，本项目风险不需要做专项。
（4）环境风险识别
①物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），厂区风险物质主要为清洗剂、渗透剂、显像剂、危险废物等。
②生产系统危险性识别
本项目生产过程中存在的环境风险主要有以下几方面：
a.清洗剂、渗透剂、显像剂是易燃物质，使用或储存不当时，易造成火灾、爆炸。
b.粉尘悬浮在空气中的粉尘达到爆炸浓度，受静电、摩擦火花、高温设备影响造成粉尘爆炸。
③危险物质向环境转移的途径识别
本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径具体见下表。
表4-24  本项目环境风险识别表
	序号
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	防爆柜
	清洗剂、渗透剂、显像剂
	泄漏、火灾
	燃烧次生伴生、垂直入渗
	土壤、地下水

	2
	丙烷房
	丙烷
	泄漏、火灾
	燃烧次生伴生、垂直入渗
	土壤、地下水

	3
	危废暂存库
	危险废物
	泄漏、火灾
	燃烧次生伴生、垂直入渗
	土壤、地下水


（4）环境风险防范措施
本项目环境风险防范措施
①技术、工艺及装备、设备、设施方面
为降低生产场所空气中的有害物质浓度，生产车间、原材料区等需要配备必要的通、排风装置，以保持通风状况良好，必要时应采取机械式强制通风。确保通风装置的完好、有效。
各类设备、泵机、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、输送介质、流向、开关等标志标识及安全警示标识。
加强对原材料区、防爆柜的巡视工作，重点检测包装有无破裂、阀门是否失灵等；
所有管道系统均按有关标准进行良好设计、制作及安装，由当地有关质检部门进行验收并通过后投入使用。物料输送管线定期试压检漏。易燃气体可能泄漏的场所，主要采用防爆电机及器材。
②涉爆粉尘风险防范措施
本项目不涉及涉爆粉尘。
针对粉尘作业场所，粉尘作业场所与其他建筑物保持安全距离；定时对除尘系统进行检查，保证除尘系统运行正常；每班规范清理作业场所的积尘（禁止使用压缩空气进行清扫）；生产设备、通风管道采取防静电措施；使用防爆电气设备，有泄爆、阻爆、隔爆装置；所有产尘点均安装符合安全要求的吸尘罩，防止摩擦、碰撞产生火花。
③物料泄漏事故防范措施
泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明，设备失灵和人为操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目物料泄漏风险较低，液体物料采用密封桶装的存储方式，员工每天巡视桶体，发现破损，及时封堵液体物料，并更换破损桶体。
④火灾风险防范措施
本企业配备灭火器、消防栓等消防设施，并对消防设施进行定期检查；对易燃物品进行防护保护；定期对供电线路进行巡检；能够满足火灾风险防范的目的。
⑤事故废水风险防范措施
根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019），应急事故池容积应考虑多种因素确定，应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m³；取原辅料最大规格为25L桶装液体物料，V1=0.025m3；
V2——火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m³；参考《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）：建设项目室内消防用水量按不低于10L/s，持续时间2h，则消防用水量约144m3，即V2=144m³；
V3——发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，则V3=0m³；
V4——发生事故时必须进入事故排水系统的生产废水量，企业无生产废水，V4=0m³；
V5——发生事故时可能进入该系统的降雨量，m³


南京市年平均降雨量为1090mm，年平均降雨天数114天，企业主要风险单元占地面积为0.66hm2，则需收集雨水63m³；
通过以上计算可知企业应设置的事故池容积约为：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
=（0.025+144-0）+0+63
=207.025m3
根据上述计算结果，应急事故废水207.025m3需要收集。雨水排口设置堵水气囊，设置1个应急事故池，容积210m3。事故发生时，使用截止阀封堵厂区雨水排口，并通过管道收集事故废水进入应急事故池，事故废水能够得到有效处置，可以确保事故废水不进入周边水体。
根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY08190-2019），本项目所在地不属于水环境风险较大及以上地区，不需考虑一次最大设计消防水量。发生废水事故时及时使用堵水气囊封堵雨水管网，使用应急水囊将事故废水及时收集、阻拦在厂区内，能够满足发生火灾爆炸事故时产生的事故污水的存储要求。
[image: 图片1]
图4-5  事故状态下厂区排水切断措施示意图
⑥废气处理设施故障应急处置措施
加强对废气处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，并且需要加强管理，一旦出现异常现象应停止生产，从根源上切断污染，查出异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。
⑦废贮存、运输过程风险防范措施
本次环评要求危废暂存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办﹝2024﹞16号）等要求。危险废物的运输应由危险废物处置单位安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施等，防止造成二次污染。
同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业作为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
做好雨、污水排放口水质监测工作，发现超标及时排查事故原因。
⑧定时巡检，做好台账表。
⑨建设单位应依据相关法律法规履行安全生产“三同时”手续。
表4-25  预防机制详情
	突发环境事件
	预防机制

	物料泄漏
	1.加强对原材料区巡视工作，重点检测包装有无破裂，阀门是否失灵等；
2.加强对防爆柜巡视工作，重点检测包装有无破裂等；
3.加强对气瓶区巡视工作，重点检测阀门是否失灵等；
4.做好危废暂存库地面防渗防腐处理。

	暴雨、雷电等自然灾害
	1.密切注意天气变化，在暴雨等天气来临前对现场的物品进行收拾，对外露的设备进行保护，对可能积水的部位进行检查；

	火灾
	易燃物品进行防护保护；对供电线路进行巡检；对消防设施进行定期检查。


（5）厂区与园区的联动预案机制
建立全公司、各生产装置突发环境事件的应急预案，应急预案须与江苏溧水经济开发区、南京市突发环境事故应急预案相衔接。按照“企业自救，属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，将启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应全厂各种环境事件的应急需要。
根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的相关要求：
1）建立危险废物监管联动机制
[bookmark: Bookmark198]全厂产生的危废均应分类暂存于危废仓库中，用防渗托盘存放装载液体、半固体的危险废物；不相容的危险废物分开存放，设隔离间隔断。本项目产生的危废废物及时处置，危废进出库都有台账记录，各类固体废物均得到有效处置；且要求企业每年定期制定危废管理计划；建议企业今后切实履行危废的产生、收集、贮存等环保和安全责任，申报备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料。
2）建立环境治理设施监管联动机制
要求企业定期开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
表4-26  本项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	福尼斯石化装备焊接部件生产基地项目

	建设地点
	江苏省南京市溧水区南京市溧水经
济开发区新能源大道河头路8号

	地理坐标
	（118度56分0.546秒，31度43分23.544秒）

	主要危险物质及分布
	主要风险物质为清洗剂、渗透剂、显像剂、危险废物等，危险废物位于危废暂存库，清洗剂、渗透剂、显像剂位于防爆柜

	环境影响途径及危害后果
	泄漏或燃烧过程中次生/伴生污染物，对大气、地表水、土壤造成影响

	风险防范措施要求
	1.加强危险废物管理，建立定期巡查制度；定期对员工进行环境安全培训、岗位操作培训。2、配备必要的应急物资，如事故应急桶、防毒面具、潜污泵、应急水管、应急水囊、堵水气囊等。3、建立应急组织体系，根据应急预案要求，定期演练。4、定期对厂房进行检查，远离明火、静电等，保证正常存放。5、危废仓库地面采取防渗措施，防止污水泄漏对土壤、地下水的污染。6、为了防范事故和减少危害，建设单位应从污染治理系统事故运行机制、水环境的防范措施、事故废水收集截断措施、风险处理应急措施等方面编制详细的风险防范措施，并根据企业拟编制的环境突发事件应急预案要求整改内容进行整改。


（6）风险结论
综合以上分析，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。
7.碳排放管理
根据《省生态环境厅关于印发<江苏省重点行业 建设项目碳排放环境影响评价技术 指南（试行）>的通知》（苏环办〔2021〕364号），编制环境影响报告表的建设项目纳入本市碳排放评价的试点范围，建设项目环境影响评价文件中应包含碳排放评价相关内容。因此，本项目需开展碳排放评价。
7.1碳排放分析
（1）碳排放核算
1）核算方法
本项目仅涉及二氧化碳的排放，不涉及氧化亚氮及其他温室气体的排放，故本报告源强核算依据《省生态环境厅关于印发<江苏省重点行业 建设项目碳排放环境影响评价技术 指南（试行）>的通知》（苏环办〔2021〕364号）。
2）评价范围
碳排放的核算范围包括建设项目燃料燃烧、工业生产过程、净购入电力和热力、回收利用量、其他等温室气体类别及排放量。
3）碳排放源分析
根据本项目建设情况，企业碳排放源项识别如下表所示。
表4-27  企业碳排放源项识别
	排放类型
	排放源特征
	企业情况

	燃料燃烧
	燃料类型及消耗量，用能结构
	本项目不涉及

	工业生产过程（不包括燃料燃烧）
	参考对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》进行活动水平数据调查，主要包括生产工艺类型，各原辅材料含碳量、使用量，产品、废物产量及含碳量等
	本项目排放很小，可忽略不计

	净购入电力和热力
	电力净购入量
	企业净购入电力30万kwh/a

	
	热力净购入量
	本项目不涉及

	回收利用量
	二氧化碳作为产品的输出量、CCUS碳捕集量等
	本项目不涉及

	其他
	行业指南规定的其他排放类别，以及职工人数、食堂容纳量和燃气使用量等
	本项目不涉及


[bookmark: _bookmark26][bookmark: 3.1.2 碳排放源强核算][bookmark: _bookmark26]4）碳排放源强核算
企业碳排放总量计算公式如下：
AE总=AE净购入电力
式中：AE总——碳排放总量（tCO2）；
AE净购入电力——净购入电力碳排放量（tCO2）；
净购入电力耗碳排放量（AE净购入电力）计算方法如下：
AE净购入电力=AD净购入电量×EF电力
式中：AD净购入电量——净购入电量（kwh）；
EF电力——电力排放因子（kgCO2/kwh），电力排放因子实行每年更新，采用国家最新发布的电力排放因子或省级电力排放因子，2023年江苏省电力排放因子0.5827kgCO2/kwh。
企业电力消耗CO2排放量=年消耗电力（30万kwh）×0.5827kgCO2/kwh=174.81t。
综上，企业年CO2排放量=174.81t。
（2）碳排放水平评价
由于目前企业所属行业无行业碳排放水平，且同行业同类先进企业碳排放水平均无公布数据，故本报告不评价项目碳排放水平。
7.2碳减排措施的可行性论证
（1）拟采取的碳减排措施
为降低能耗物耗，本项目拟采取的节能降耗措施如下：
①生产装置节能措施
采用高效机、电、仪设备；设置路灯控制器和节能型灯具，降低电耗；采用电容补偿技术，提高功率因数。
②辅助系统节能措施
采用节能免维护低损耗电力变压器。采用无功补偿，提高供配电系统的功率因数。设计中尽量减少导线长度以减少线路损耗。
③全厂综合节能措施
充分采取低能耗设备等综合节能措施。
（2）碳减排措施的经济技术可行性
本项目采取的碳减排措施均为较广泛应用的成熟技术，且实施各类措施的费用已充分估算在本项目建设成本中，建设单位有能力承担本项目的建设成本。
本项目碳排放指标已纳入区域总量统筹，不挤占当地年度减排任务空间，符合区域“双碳”目标。
故本项目采取的碳减排措施在经济和技术上均可行。
7.3碳排放管理与监测计划
（1）排放清单及管理要求
表4-28  企业碳排放清单表
	能源种类
	消耗量
	系数
	CO2排放量（t）

	电力
	30万kWh
	0.5827tCO2/MWh
	174.81


为规范企业碳管理工作，建议结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系，明确各岗位职责及权限范围；明确碳排放管理、碳资产管理、碳排放信息公开等具体内容；指定专职人员负责企业温室气体排放核算。
（2）监测计划
采用先进、可靠、自动化水平高的自控方案，提高装置的先进性、稳定性、可靠性，改善生产线的控制技术、智能化水平、生产工序和工艺流程，提高生产效率。对节能信息、数据进行收集与处理实现工艺过程优化控制和用能设备与系统的优化运行管理。企业定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档。
7.4碳排放环境影响评价结论
根据碳排放源强核算，本项目建成后企业预计碳排放量为174.81t/a，企业采取了可行的碳减排措施，采用了广泛、可行的污染治理技术，实现了能源、水耗、物耗的降低，符合国家和地方碳达峰方案等文件中的相关要求。企业拟设专人进行碳排放管理，使用先进的数据质量管理系统，可以保障碳排放管理质量。因此本项目的碳排放水平是可以接受的。
8.排污口规范化设置
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB 15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。
（1）污水排放口
企业依托现有雨水排口1个、污水排口1个，在排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
（2）废气排放口
企业不新建有组织废气排口。
（3）固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。
（4）一般固体废物暂存场
本项目新建30m2一般固废暂存库，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。
（5）危险固体废物暂存场
本项目新建一间20m2危废暂存库，建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。
（6）设置标志牌要求
按照《关于规范市直管企业排污口环保图形标志的通知》（宁环办〔2014〕224号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。
本项目实施后厂区排污口情况见下表。
表4-29  本厂区排污口设置一览表
	序号
	名称
	具体位置
	数量
	污染物种类
	备注

	1
	污水排口
	厂区北侧
	1个
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN
	新建

	2
	雨水排口
	厂区西侧
	1个
	pH、COD、SS
	新建

	3
	一般固废暂存库
	厂房侧
	1个
	焊渣、回收粉尘
	新建

	4
	危废暂存库
	厂房南侧
	1个
	废显像剂、废渗透剂、清洗废液、废抹布、废切削液、废油桶、废润滑油、废包装桶、空压机含油废液等
	新建


9.其他环境管理要求
（1）环境管理
项目建成后配备专职环保人员1名，项目建成后，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：
①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法规和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。
②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。
③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。
④组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向生态环境部门通报。
⑤项目废气污染源排气筒排放口，均按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台，在排气筒附近设置环保标志牌。
⑥加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。
⑦加强对污水泄漏的排查和管控工作，定期检查管道的防护措施。
（2）环境管理制度的建立
①排污许可制度
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别属于C3499其他未列明通用设备制造业，对照《排污许可管理办法》（部令第32号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目执行登记管理。
②环境管理体系
项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。
③排污定期报告制度
要定期向当地生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。
④污染治理设施管理制度
对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。
⑤奖惩制度
企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励：对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。
⑥社会公开制度
向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	焊接烟尘经焊烟净化器处理，无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

	
	
	
	非甲烷总烃
	/
	

	
	
	厂区
	非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	地表水环境
	DW001
	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	生活污水经化粪池处理后接管
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，从严执行秦源污水处理厂接管标准

	声环境
	生产设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备，厂区合理布局，增强建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准

	电磁
辐射
	辐射相关内容不在本报告评价范围，企业需单独履行辐射环评 / 备案手续

	固体
废物
	本项目营运期产生的固废生活垃圾、化粪池污泥由环卫清运，焊渣、回收粉尘作为一般固废交由有处置能力单位处置或综合利用，废显像剂、废渗透剂、清洗废液、废抹布、废切削液、废油桶、废润滑油、废包装桶、空压机含油废液等委托有资质单位处理。固废零排放。

	土壤及地下水
污染防治措施
	1.源头控制：厂区采取雨污分流，清污分流；加强企业管理，定期对管道、废气处理设施等进行维护，避免非正常工况排放。
2.分区防渗：厂区做好分区防渗，对危废暂存库、防爆柜等区域进行重点防渗，杜绝渗漏事故的发生。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1、 加强对危废暂存库、防爆柜的巡视工作，重点检测包装有无破裂、阀门是否失灵等；
2、 远离火种、热源；
2.做好危废暂存库地面防渗防腐处理；
3.密切注意天气变化，在暴雨等天气来临前对现场的物品进行收拾，对外露的设备进行保护，对可能积水的部位进行检查；
4.对易燃物品进行防护保护；对供电线路进行巡检；对消防设施进行定期检查。
5.配备必要的应急物资，如堵水气囊、1个120m3应急事故池、事故应急桶、防毒面具、潜污泵、应急水管等。

	其他环境管理要求
	（1）环境管理内容
项目建成后配备环保人员1名，项目建成后，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：
①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法规和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。
②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。
③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。
④组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向生态环境部门通报。
⑤调查处理公司内污染事故和污染纠纷：建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。
（2）污染防治责任制度要求
①明确污染防治管理责任，企业法定代表人和实际控制人是企业安全环保全过程管理的第一责任人。
②运营过程中应要求操作人员严格按操作规程作业，对从事风险作业人员定期进行安全培训教育。经常对原料仓库、危废仓库等进行安全检查。维修区域严禁吸烟及使用明火，保持良好的通风。加强对废气收集处理系统的维护和检修，以及加强雨水排口切断阀的设置，使其处于良好的运行状态，并且需要加强管理，一旦出现异常现象应停止生产，从根源上切断污染，查出异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。
（3）排污许可要求
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别属于C3499其他未列明通用设备制造业，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目类别属于“二十九、通用设备制造业34”分类中“其他通用设备制造业349”，不涉及通用工序，属于登记管理项。
（4）排污口规范化整治要求
根据《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》（苏环控〔1997〕122号），废水排污口、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置，企业需做到：
①完善排污口档案
内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向、维护和更新记录。
②厂区车间、厂区总排口、贮存场所均分别统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定统一定点监制。
（5）台账记录要求
根据国家环保政策、标准及环境监测的要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各污染物排放台账。
（6）环境信息公开要求
向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。
（7）应急预案要求
本项目实施后，建设单位制定风险防范措施，编制备案突发环境事件应急预案。
（8）竣工环保验收要求
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）和《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕44号），本项目建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。








六、结论
	本项目符合国家及地方产业政策，符合“生态环境分区管控”及相关规划要求；项目产生的污染物在采取有效的治理措施后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状。
因此，从环保角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，本项目建设具有环境可行性。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量（外排量）
②
	在建工程许可
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	300
	0
	300
	+300

	
	COD
	0
	0
	0
	0.09（0.0123）
	0
	0.09（0.0123）
	+0.09（0.0123）

	
	SS
	0
	0
	0
	0.045（0.003）
	0
	0.045（0.003）
	+0.045（0.003）

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0105（0.0011）
	0
	0.0105（0.0011）
	+0.0105（0.0011）

	
	TN
	0
	0
	0
	0.0135（0.0036）
	0
	0.0135（0.0036）
	+0.0135（0.0036）

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0012（0.0002）
	0
	0.0012（0.0002）
	+0.0012（0.0002）

	废气
无组织
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.0413
	0
	0.0413
	+0.0413

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.8064
	0
	0.8064
	+0.8064

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	3.75
	0
	3.75
	+3.75

	
	化粪池污泥
	0
	0
	0
	0.75
	0
	0.75
	+0.75

	一般工业
固体废物
	焊渣
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	+3

	
	回收粉尘
	0
	0
	0
	1.985
	0
	1.985
	+1.985

	危险废物
	废显像剂
	0
	0
	0
	0.0013
	0
	0.0013
	+0.0013

	
	废渗透剂
	0
	0
	0
	0.0042
	0
	0.0042
	+0.0042

	
	清洗废液
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	+4

	
	废抹布
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废切削液
	0
	0
	0
	0.9
	0
	0.9
	+0.9

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.0015
	0
	0.0015
	+0.0015

	
	废包装桶
	0
	0
	0
	0.052
	0
	0.052
	+0.052

	
	空压机含油废液
	0
	0
	0
	0.0025
	0
	0.0025
	+0.0025


注：括号外为接管量，括号内为最终外排量。
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