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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	汽车连接件生产项目

	项目代码
	2607-320156-89-01-613954

	建设单位联系人
	何特
	联系方式
	15050599327

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK9]江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路218号

	地理坐标
	（118度50分23.842秒，31度46分27.151秒）

	国民经济行业类别
	C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29
橡胶制品业291、塑料制品业292
三十三、汽车制造业，汽车零
部件及配件制造367中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	南京江宁经济技术开发区管理委员会政务服务中心
	项目审批（核准/备案）文号
	宁经政服备〔2026〕395号

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是
	用地（用海）
面积（m2）
	825

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《南京市江宁区国土空间总体规划（2021-2035年）》
规划审批机关及文号：江苏省人民政府、苏政复〔2025〕3号
规划名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》
审批机关：/
审批文号：/

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件：《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》
召集审查机关：中华人民共和国生态环境部
审查文件名称及文号：《关于江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见，环审〔2022〕46号

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	[bookmark: _Hlk61892052]1、与用地规划相符性分析
本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，属于江宁经济技术开发区规划范围；企业租赁南京亚泰汽车部件制造有限公司厂房，根据南京亚泰汽车部件制造有限公司的土地证（附件4），项目所在地用地性质为工业用地。
根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035年）环境影响评价报告书》中土地利用规划，项目所在地用地性质为工业用地（见附图8）。因此，用地性质与用地规划相符。
2、与规划相符性分析
[bookmark: _Hlk66973201]根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，本项目位于禄口空港片区，其鼓励发展的产业政策和限制、禁止发展的产业清单见下表：
表1-1  禄口空港片区鼓励发展的产业建议和禁止发展的产业清单
	产业片区名称
	主导产业发展方向
	重点发展
	限制、禁止发展产业清单
	符合性分析

	禄口空港片区
	航空及其配套产业、航空制造业、航空维修、临空高科技产业等
	航空制造：围绕航空发动机、机电、飞控、航电系统、飞行器设计、航空材料、MRO及客改货等重点产业环节，促进产业高端化发展，掌握一批关键核心技术，积极争取进入大飞机、航空发动机等国家战略项目。引导拓展附加值高的部件、发动机、复合材料维修和客舱翻新、客改货、公务机改装等业务，建设公共机修平台，发展航空制造、航空维修等，支持发展航空总部基地、航空培训、航空维修、航空金融等领域发展。
临空高科技产业：加强空港产业资源整合，依托重点龙头项目，发展电子通信、高端医疗器械、生命大健康、智能制造等临空指向性强、高技术密集度、高附加值的高端制造业。
其中生命大健康产业重点发展：先进生物医药产品和影像设备、植介入、影像设备、植介入器械、医疗机器人、体外诊断设备和配套试剂、高值耗材等高端医疗器械。
	（1）航空制造：禁止新（扩）建电镀项目，确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。
（2）临空高科技产业：根据淳化－湖熟片区和江南主城东山片区同类型产业准入要求执行。
（3）禁止新（扩）建酿造、制革等水污染重的项目，禁止新（扩）建工业生产废水排水量大于1000吨/日的项目。
（4）禁止新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目。
（5）禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
（6）禁止引入燃用高污染燃料的项目和设施。
	本项目行业类别为C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于禄口空港片区的限制、禁止发展产业清单中的限制和禁止产业，属于允许类；不属于新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目；不属于新（扩）建酿造、制革等水污染重的项目；不属于新（扩）建工业生产废水排水量大于1000吨/日的项目；不属于建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，不属于燃用高污染燃料的项目和设施。


表1-2  与江宁经济技术开发区环评中生态环境准入清单相符性
	清单类型
	要求
	符合性分析
	相符性

	空间布局约束
	（1）引进的项目需符合国家和地方产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进上下游产业协同发展的项目。
（2）引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目。
（3）引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标。
（4）强化污染物排放强度指标约束，引进的项目污染物排放总量必须在基地允许排放总量范围内。
	本项目主要从事橡胶零件和塑料零件制造，不属于禄口空港片区的限制、禁止发展产业清单中的限制和禁止产业，属于允许类，本项目与产业定位相符。
同时产品的资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高。
本项目生活污水经化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂；本项目硫化废气、成型废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置后经过15米高排气筒排放；投料废气、混合废气、危废仓库废气无组织排放；固体废物妥善处理处置。本项目已向南京市江宁生态环境局申请总量，废水污染物由江宁区水减排项目平衡，废气污染物由江宁区大气减排项目平衡。本项目固废均得到合理处置，废气、废水达标排放。
	符合

	
	严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》等文件要求。禁止引入不符合上述文件要求及禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020）》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。
	本项目为C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，符合文件要求，不属于禁止引入不符合上述文件要求及禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）中明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。
	符合

	
	（1）邻近生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库。
（2）邻近重要湿地等生态红线区域的工业用地，加强入区企业跑冒滴漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业废水不排入上述敏感区域。
（3）符合规划评价提出的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相对应的管控要求。
	本项目为C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，本项目不属于废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目。符合规划评价提出的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相对应的管控要求。
	符合

	污染物排放管控
	2025年，开发区工业废水污染物（外排量）：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷不得超过4414.52吨/年、434.43吨/年、1692.94吨/年、69.99吨/年；开发区大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs排放量不得超过385.048吨/年、1217.047吨/年、209.44吨/年、467.798吨/年。
2035年，开发区工业废水污染物（外排量）：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷不得超过4169.46吨/年、324.71吨/年、1950.43吨/年、66.80吨/年；开发区大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs排放量不得超过387.644吨/年、1221.512吨/年、213.394吨/年、475.388吨/年。
	废水污染物由江宁区水减排项目平衡，废气污染物由江宁区大气减排项目平衡。项目实施后将严格落实污染物总量控制制度。
	符合

	环境风险防控
	建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故。
	本项目将积极做好环境保护规划，加强水环境和大气环境的监测管理与信息公开，建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。本项目实施后，建议建设单位制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。
	符合

	资源开发利用要求
	水资源利用总量要求：到2035年，开发区用水总量不得超过89.54万hm3/d。单位工业增加值新鲜水耗不高于1.80立方米/万元，工业用水重复利用率达到85%。
能源利用总量及效率要求：到2035年，单位工业增加值综合能耗不高于0.05吨标煤/万元。
土地资源利用总量要求：到2035年，开发区城市建设用地应不突破193.93km2，工业用地不突破43.67km2。
禁燃区要求：禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。
	本项目实施后，企业严格执行开发区水资源利用总量要求、能源利用总量及效率要求、土地资源利用总量要求、禁燃区要求。
	符合


表1-3  与《南京市江宁区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性
	类别
	要求
	相符性分析
	相符性

	规划范围
	规划范围分为市域和中心城区两个层次。市域规划范围为南京市行政辖区。中心城区规划范围由江南主城和江北新主城构成，面积808平方千米。规划基期为2020年，规划期限为2021-2035年，近期到2025年，远景展望到2050年。
	本项目位于江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，属于工业用地，对照《南京市江宁区国土空间总体规划（2021-2035年）》，厂址位于城镇开发边界内，不涉及耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，项目建设符合《南京市江宁区国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求，本项目与南京市江宁区国土空间总体规划图相对位置详见附图7。
	相符

	三条控制线划定与管控
	耕地和永久基本农田保护红线
	严守永久基本农田保护红线，严格规范农业生产活动。严格落实永久基本农田的管控要求，永久基本农田重点用于发展粮食生产，不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。完善永久基本农田保护措施，提高监管水平，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。严控建设占用永久基本农田，确保永久基本农田数量不减少。强化永久基本农田对各类建设布局的约束，已经划定的永久基本农田不得随意占用和调整。重大建设项目选址确定难以避让永久基本农田的，必须按相关法律法规和政策文件要求办理。
	
	

	
	生态保护红线
	自然保护地核心保护区除国家相关法律法规规定明确的情形外，原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规前提下仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动（不视为占用生态保护红线）。
	
	

	
	城镇开发边界
	城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。在落实最严格的耕地保护、节约用地和生态环境保护制度的前提下，结合城乡融合区域一体化发展和旅游开发等合理需要，在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地，并依据国土空间规划，按照“三区三线”管控和城镇建设用地用途管制要求，纳入国土空间规划“一张图”严格实施监督涉及的新增城镇建设用地纳入城镇开发边界扩展倍数统筹核算，等量缩减城镇开发边界内的新增城镇建设用地，确保城镇建设用地总规模和城镇开发边界扩展倍数不突破。
	
	


3、与规划环评及其审查意见的相符性分析
对照《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕46号），本项目与江宁经济技术开发区总体发展规划环评及其审查意见相关内容相符性分析，见下表：
表1-4  本项目建设与开发区规划环评审查意见相关内容相符性
	[bookmark: _Hlk66973223]序号
	要求
	符合性分析
	相符性

	1
	坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
	本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，符合各级国土空间规划和“三区三线”要求。
	符合

	2
	根据国家及地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，推进经开区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输结构等规划内容，促进实现减污降碳协同增效目标。
	本项目主要使用电能，属于清洁能源，符合节能减排的要求。
	符合

	3
	着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化各片区产业定位和发展规模；优化东山片区产业布局及用地布局，限制上海大众、卫岗乳业发展规模，推进产业升级和环保措施提标改造。加快推进实施“优二进三”试点片区企业，以及百家湖、九龙湖片区用地效率低企业搬迁或转型升级工作，加快落实南京美星鹏科技实业有限公司、南京海欣丽宁长毛绒有限公司等企业的相关管控要求，促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，为C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于禄口空港片区的限制、禁止发展产业清单中的限制和禁止产业，属于允许类，本项目与产业定位相符。
	符合

	4
	严格空间管控，优化空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对经开区内森林公园、地质公园等生态敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。取消南京大塘金省级森林公园、江苏南京上秦淮省级湿地公园、江宁方山省级森林公园和汤山-方山国家地质公园等生态保护红线和生态空间管控区域内不符合管控要求的规划建设安排。
	本项目不属于污染严重的项目；距离本项目厂址最近的国家级生态保护红线为秦淮河（江宁区）洪水调蓄区，位于本项目东侧约4.55km；距离本项目厂址最近的生态空间管控区为江苏南京上秦淮省级湿地公园，位于本项目北侧约6.71km。因此，项目的实施对生态敏感区影响较小。
	符合

	5
	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、南京市“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定经开区污染减排和环境综合治理方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。
	本项目生活污水经化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂；本项目硫化废气、成型废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置后经过15米高排气筒排放；投料废气、混合废气、危废仓库废气无组织排放；固体废物妥善处理处置。废水污染物由江宁区水减排项目平衡，废气污染物由江宁区大气减排项目平衡。本项目不会改变区域环境功能。
	符合

	6
	严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。在衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求的前提下，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均需达到同行业国际先进水平，现有企业不断提高清洁生产和污染治理水平，持续降低污染物排放量。
	本项目符合环境准入负面清单的要求，产品的资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高，项目的生产工艺为行业常用、采用国内外先进设备，项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均达到同行业国际先进水平。
	符合

	7
	加强环境基础设施建设。加快推进经开区污水处理厂、禄口污水处理厂扩建及经开区所依托的污水处理厂尾水提标改造，加快污水管网建设，提高经开区污水收集率；完善集中供热系统，加快推进淘汰企业自备锅炉。一般工业固废、危险废物应依法依规收集。
	本项目生活污水经化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂。本项目产生的一般工业固废经分类收集后，交专门的单位处理；产生的危险废物经危废仓库暂存后，并委托有资质的危废处置单位处置。
	符合

	8
	健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系；根据监测结果适时优化《规划》；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	本项目应制定例行监测计划，建设单位建立应急响应联动机制与园区管理联动。
	符合

	9
	在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。
	/
	/


综上，本项目的建设能够满足区域规划要求。

	其他符合性分析
	4、产业政策相符性分析
本项目与产业政策相符性，见下表：
表1-5  本项目与产业政策相符性一览表
	类型
	名称
	内容及判定
	相符性
论证

	产业政策
	《产业结构调整指导目录》（2024年本）
	本项目为C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。
	符合

	
	《环境保护综合名录（2021年版）》
	本项目产品不属于“两高”产品名录。
	符合

	
	对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	《市场准入负面清单（2025年版）》
	本项目为C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于负面清单名录。
	符合


5、用地政策相符性分析
本项目与用地政策相符性，见下表：
表1-6  本项目与用地政策相符性一览表
	名称
	内容
	相符性论证

	《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》
	本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，用地性质为工业用地；不属于限制和禁止用地。
	符合

	《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）
	本项目为C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于目录中限制类和淘汰类。
	符合


6、与生态环境分区管控要求相符性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评〔2016〕150号，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
（1）生态红线相符性分析
①对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号），本项目不在江苏省国家级生态保护红线范围、不在江苏省生态空间管控区域规划范围内。距离本项目厂址最近的国家级生态保护红线为秦淮河（江宁区）洪水调蓄区，位于本项目东侧约4.55km；距离本项目厂址最近的生态空间管控区为江苏南京上秦淮省级湿地公园，位于本项目北侧约6.71km。具体见附图5、附图6。
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图1-1  本项目与秦淮河（江宁区）洪水调蓄区位置示意图
[image: ]本项目所在地

图1-2  本项目与江苏南京上秦淮省级湿地公园位置示意图

	其他符合性分析
	②与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》可知，属于长江流域，其管控要求与本项目的相符性分析见下表。
表1-7  与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性
	管控
类别
	项目管控
	本项目情况
	相符性

	长江流域

	空间布局约束
	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
	本项目不在生态保护红线范围内，不占用生态空间，不占用农业用地。
	相符

	
	2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，不在生态保护红线和永久基本农田范围内。
	相符

	
	3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
	本项目不属于上述石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。
	相符

	
	4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
	本项目不属于码头项目，不属于过江干线通道项目。
	相符

	
	5.禁止新建独立焦化项目。
	本项目不属于焦化项目。
	相符

	污染物排放管控
	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
	本项目将严格执行污染物总量控制制度；
	相符

	
	2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目不涉及长江入河排污口。
	相符

	环境风险防控
	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
	本项目实施后，建议建设单位制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。
	相符


因此，本项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的要求。
③与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）相符性分析
本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，根据《江苏省生态环境分区管控综合查询报告书》（见附件5），属于南京江宁经济技术开发区，对照《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）可知，南京江宁经济技术开发区属于重点管控单元，其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。
表1-8  与《南京市生态环境分区管控实施方案》相符性分析
	生态环境准入清单
	项目管控
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	（1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求
	经分析，本项目符合园区规划、规划环评及审查意见的相关要求。
	相符

	
	（2）优先引入：生物医药、新能源、节能环保、新材料、智能电网、绿色智能汽车、新一代信息技术、高端智能制造装备、轨道交通产业、航空制造及临空高科技产业
	本项目不属于优先引入产业。
	/

	
	（3）禁止引入：
总体要求：新（扩）建酿造、制革等水污染重的项目；新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅重金属废水的项目和持久性有机污染物的项目；建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目（工艺及产品质量要求使用不可替代的除外）。
生物医药产业：建设使用P3、P4实验室（除符合国家生物安全实验室体系规划的项目）。
新材料产业：新增化工新材料项目。
新能源产业：污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产）。
智能电网产业：含铅焊接工艺项目。绿色智能汽车：4档以下机械式车用自动变速箱
	本项目不属于禁止引入。
	/

	
	（4）生态防护空间：邻近生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库
	本项目不属于废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，不布置含喷涂、酸洗等生产工序，排放异味气体的周边100m范围无居住用地。
	相符

	污染物排放管控
	（1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善
	本项目运营期产生的废气经过废气治理设施处理，能够达到相应的大气污染物排放限值要求，废气污染物由江宁区大气减排项目平衡；废水在江宁区水减排项目内平衡；固体废弃物得到妥善处理；项目实施后将严格落实污染物总量控制制度。
	相符

	
	（2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”
	项目实施后将严格落实污染物总量控制制度。
	相符

	
	（3）加强绿色智能汽车产业、电子信息产业、橡胶和塑料制品业以及装备制造业（含高端装备制造）的非甲烷总烃排放控制
	项目实施将加强非甲烷总烃排放控制。
	相符

	
	（4）严格执行重金属污染物排放管控要求
	企业不涉及重金属污染物排放。
	相符

	环境风险防控
	（1）建立监测应急体系，建设省市区上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联动防控。
（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。
（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。
（4）邻近重要湿地等生态红线区域的工业用地，加强入区企业跑冒滴漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业废水不排入上述敏感区域
	企业应制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。本项目实施后，建设单位拟落实企业污染源跟踪监测计划。
	相符

	资源利用效率要求
	（1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平
	本项目生产工艺属于常用工艺、设备选用国内外先进设备、能耗较低、污染物排放有效控制、资源利用等均能达到同行业先进水平。
	相符

	
	（2）执行国家和省能耗及水耗限额标准
	本项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。
	相符

	
	（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率
	本项目实施后，企业将强化清洁生产改造，提高资源能源利用效率。
	相符

	
	（4）实施园区碳排放总量和强度“双控”，对电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、印染等重点行业建设项目开展碳排放环境影响评价，实现减污降碳源头防控
	本项目不使用高污染燃料，主要能源为电。
	相符

	
	（5）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源
	不涉及
	相符


（2）环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《2025年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域大气环境质量属于达标区，区域地表水环境质量较好。根据引用监测数据，非甲烷总烃小时平均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中明确的限值，TSP日平均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（标准值未变）；地表水横溪河禄口污水处理厂排口上游监测断面pH、COD、氨氮、总磷等均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体功能标准。
本项目营运期废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。
（3）资源利用上线
本项目用水来自市政自来水管网，用电来自市政电网供给，用水和用电量均很小，不会达到资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
根据《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目不属于文件列出的禁止类项目，项目的选址、污染物排放总量均能够满足准入要求。
综上，本项目符合生态环境分区管控要求。
7、相关环保政策相符性分析
本项目与环保政策相符性，见下表。


表1-9  建设项目与环保相关政策相符性一览表
	名称
	内容
	符合性分析
	相符性

	关于印发《重点行业挥发性有机物污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）
	（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。（二）全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。
	本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。
	符合

	《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》
	根据管理办法第二十一条，产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放。
	本项目有机废气通过集气罩收集后一并经二级活性炭吸附，属于采取有效措施，减少挥发性有机物排放，符合相关要求。
	符合


根据《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办〔2021〕28号）的要求，见下表：
表1-10  与宁环办〔2021〕28号文相符性分析
	项目
	宁环办〔2021〕28号文要求
	相符性论证

	一、严格排放标准和排放总量审查
	（一）严格标准审查
环评审批部门按照审批权限，严格加强排放标准审查。有行业标准的，严格执行行业标准要求，无行业标准的，应执行国家、江苏省相关排放标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），并执行厂区内VOCs特别排放限值。
	DA001非甲烷总烃、执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中排放限值、DA002非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中排放限值；无组织厂界非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中排放限值、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

	
	严格总量审查
市生态环境局、各派出局总量管理部门严格排放总量审查（含各行政审批局负责审批的建设项目）。VOCs排放量优先采用国家大气源清单统计数据。涉新增VOCs排放（含有组织、无组织排放）的建设项目，在环评文件审批前应取得排放总量指标，并实施2倍削减替代。对未完成VOCs总量减排任务的区（园区），暂缓其涉新增VOCs排放的建设项目审批。具体按照我市相关总量管理要求执行。
	本项目已取得江宁生态环境局平衡的建设项目排放污染物总量指标（本项目废水在江宁区水减排项目内平衡；废气污染物由江宁区大气减排项目平衡）。

	二、严格VOCs污染防治内容审查
	全面加强源头替代审查
环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家及省VOCs含量限值要求（附表），优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。
	本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。

	
	（二）全面加强无组织排放控制审查
涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。
生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定收集效率要求。
加强载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件的管理，动静密封点数量大于等于2000个的建设项目，环评文件中应明确要求按期开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作，严格控制跑冒滴漏和无组织泄漏排放。
	本项目所用的化学品原料，均分类分质分区贮存，未使用时包装密封，贮存过程中无气体逸散。涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，按要求在密闭空间或者设备中进行。
本项目有机废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附，属于采取有效措施，减少挥发性有机物排放，符合相关要求。
无组织排放严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，本项目后续要加强载有VOCs物料的设备管理，严格控制泄漏。


根据《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相关要求，如下表。
表1-11  与苏长江办发〔2022〕55号文相符性分析
	项目
	具体要求
	本项目情况
	相符情况

	一、河段利用与岸线开发
	3.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	本项目属于C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区范围内。
	相符

	
	6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	不涉及
	/

	二、区域活动
	7.禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。
	不涉及
	/

	
	8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	本项目与长江岸线距离为28km，主要从事橡胶零件和塑料零件制造，不属于化工项目。
	相符

	
	9.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目主要从事橡胶零件和塑料零件制造，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	相符

	
	10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	不涉及
	/

	
	11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	不涉及
	/

	
	12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	本项目位于江宁经济技术开发区，从事橡胶零件制造，属于C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于禁止和限制项目，属于允许类。
	相符

	
	13.禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	不涉及
	/

	
	14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	不涉及
	/

	三、产业发展
	15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	不涉及
	/

	
	16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	不涉及
	/

	
	17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	不涉及
	/

	
	18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	不涉及
	/

	
	19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	不涉及
	/

	
	20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	不涉及
	/


8、安全风险辨识内容
根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求：
企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
本项目不涉及脱硫脱硝、煤改气、RTO焚烧炉等环境治理设施，本项目涉及污水处理。
9、新污染物
对照《江苏省重点管控新污染物补充清单（第一批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《优先控制化学品名录（第三批）》《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）、有毒有害物质名录等文件，本项目不涉及新污染物。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
南京富长盛自动化设备有限公司（以下简称“企业”）成立于2023年8月16日，注册地位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号A102，法定代表人为何特。企业租赁南京亚泰汽车部件制造有限公司已建厂房，建筑面积为825m2。
南京富长盛自动化设备有限公司购置油压机等国产设备12台，新建11条汽车连接件生产线，并对厂房进行装修改造。项目完成后，年产汽车连接件2000万套。该项目已于2026年7月6日通过南京江宁经济技术开发区管理委员会政务服务中心备案，备案号为：宁经政服备〔2026〕395号。11条汽车连接件生产线包括3条防水栓生产线和8条护套生产线。
对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目属于C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目属于名录中“二十六、橡胶和塑料制品业 29”的“橡胶制品业291—其他”和“塑料制品业292—其他”和“三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367—其他”，需编制环境影响报告表。
表2-1  环评类别判定表
	
项目类别

	报告书
	报告表
	登记表

	二十六、橡胶和塑料制品业 29

	52
	橡胶制品业291
	轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）
	其他
	/

	53
	塑料制品业292
	以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/

	三十三、汽车制造业36

	71
	汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367
	汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/


2、工程概况
项目名称：汽车连接件生产项目
建设单位：南京富长盛自动化设备有限公司
行业类别：C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造
项目性质：新建
建设地点：南京市江宁区禄口街道蓝天路218号
投资总额：1050万元
职工人数：本项目新增人员16人
工作制度：工作300天，2班制，每班8小时，不设食宿
3、 产品方案
本项目建设完成后产品方案如下表。
表2-2  建设项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	型号
	规格
	年生产能力
	去向

	1
	汽车连接器
	防水栓
	2-8mm
	1000万套/a
	外售

	2
	汽车连接器
	护套
	2-8mm
	1000万套/a
	

	[image: ]
防水栓
	[image: ]
护套


4、公用及辅助工程
本项目公用工程均依托所在建筑物。
（1）给水：本项目总用水量1032t/a，均来自自来水。用水主要包括生活用水、冷却用水。
（2）排水：本项目废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂，尾水排入横溪河。
（3）供电：来自市政电网。
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本项目建设工程见下表。
表2-3  工程组成一览表
	类别
	建设内容
	设计能力
	备注

	主体工程
	生产车间
	建筑面积825m2，设置11条汽车连接件生产线（3条防水栓生产线+8条护套生产线），包括检验室、办公室、原料仓库等
	依托现有已建生产车间，新增生产线11条

	辅助工程
	办公室
	建筑面积10m2
	位于生产车间东南侧

	储运工程
	原料仓库
	建筑面积50m2，储存原辅料
	位于生产车间南侧

	公用工程
	给水
	自来水1032t/a
	来自市政给水管网

	
	排水
	192t/a
	接管禄口污水处理厂

	
	冷却水
	循环水量为10m3/h
	新增1台

	
	供电
	24万千瓦时/年
	市政供电

	环保工程
	废水
	排污口规范化设置、雨污分流
	依托租赁方，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求

	
	
	化粪池1个，体积为5m3
	

	
	废气
	硫化废气
	集气罩收集+二级活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒DA001，风机风量3000m3/h
	新增

	
	
	成型废气
	集气罩收集+二级活性炭吸附装置（TA002）+15m高排气筒DA002，风机风量4000m3/h
	

	
	噪声
	设备经厂房隔声、减震底座、距离衰减，降噪量20dB（A）
	厂界噪声达标

	
	固废
	一般工业固废仓库10m2，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求
	新增

	
	
	危废仓库20m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求
	

	
	风险
	依托厂区现有1个200m3应急事故池并设置切换阀，雨污排口已安装截止阀




5、设备和原辅料
表2-4  本项目主要原辅材料表
	序号
	原辅材料名称
	状态
	年用量（t/a）
	最大贮存量（t/a）
	用途
	存储位置

	1
	硅胶
	胶状固体，20L/桶
	50
	0.5
	硫化成型
	滚料房

	2
	色粉
	粉状固体
	0.01
	0.01
	
	原料仓库

	3
	硫化剂
	胶状固体，20L/桶
	0.05
	0.05
	
	

	4
	PBT（聚对苯二甲酸丁二酯）
	颗粒状固体
	100
	0.5
	注射成型
	

	5
	色母
	粉状固体
	0.01
	0.01
	
	

	6
	包装材料
	固体
	1
	0.1
	包装
	


本项目主要原辅料组分详见下表：
表2-5  本项目主要原辅材料成分一览表
	序号
	名称
	成分

	1
	硅胶
	混合物，含乙烯基团，填充剂和交联剂的聚二甲基硅氧烷，二氧化硅10-30%

	2
	硫化剂
	2,5-二甲基-2，5-二（叔丁基过氧基）己烷45%、聚二甲基硅氧烷（硅油）5%、聚二甲基硅氧烷（硅胶）50%

	3
	色粉、色母
	聚硅氧烷20-30%、二氧化硅20-30%、颜料40-60%


表2-6  本项目主要物料理化性质一览表
	名称
	CAS
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	硅胶
	/
	白色固体，无味，闪点>93.3℃；相对密度1.075，不溶于水
	/
	/

	聚二甲基硅氧烷
	9016-00-6
	无色极高黏度的液体或硅胶，它具有生理惰性、良好的化学稳定性、电缘性和耐候性，黏度范围广。熔点：-35℃；沸点：200℃；密度：相对密度0.971；可溶于氯仿、甲醇。
	可燃
	

	二氧化硅
	7631-86-9
	白色固体，无味，熔点：1600℃；沸点：100℃；闪点>93.3℃；密度：相对密度2.3；几乎不溶于水和除氢氟酸外的无机酸。它溶于碱金属氢氧化物的热溶液。
	不可燃
	/

	硫化剂
	/
	清澈透明淡黄色胶状物，轻微过氧化物味，相对密度1.08，不溶于水，易溶于苯类，酯类等非极性溶剂。
	/
	/

	2,5-二甲基-2，5-二（叔丁基过氧基）己烷
	78-63-7
	淡黄色油状液体。熔点8℃，相对密度0.8650，折光率1.4185（28℃）。闪点35-88℃。不溶于水。有特殊臭味。
	可燃
	LDL0：1700毫克/公斤

	聚二甲基硅氧烷（聚硅氧烷）
	63148-62-9
	乳白色黏稠液体，不挥发，无臭。熔点：-59℃；沸点：101℃；相对密度0.98～1.02。可与苯、汽油等氯代烃、脂肪烃和芳香烃溶剂互溶，不溶于甲醇、乙醇和水，但可分散于水中。
	可燃
	/

	PBT（聚对苯二甲酸丁二酯）
	26062-94-2
	颗粒状；熔点：226℃；密度：相对密度1.31；具有优良的强韧性和抗疲劳性，冲击强度高，有自润滑性和耐磨性，摩擦系数小，但缺口敏感性大。耐热、耐气候性好，耐燃，但能慢燃。
	可燃
	/

	色母
	/
	无味、无毒固体膏状物，无味、无熔点和沸点。不溶于水、乙醇，但溶于苯、甲苯、二甲苯和汽油中。
	不易燃
	无毒

	颜料
	84632-65-5
	红色到深红色到棕色粉末至结晶。熔点：670℃；密度：相对密度1.57；色泽鲜艳，着色力强，分散性优异，同时具有优良的耐溶剂性能，耐光牢度达8级，耐温300度。其化学结构稳定，不易分解，能够长时间保持鲜艳的红色，主要成分是氨基酸银盐，具有良好的耐光性和耐候性。
	/
	/



	
	本项目主要生产设备情况见下表。
表2-7  本项目主要生产设备表（台）
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台套）
	用途

	1
	开放式滚料机
	YX-230
	1
	滚料

	2
	油压机
	QH-VC200-3RT
	3
	硫化成型

	3
	塑料注射成型机
	MA1200/400SE+
	8
	注射成型

	4
	冷却塔
	10m3/h
	1
	冷却

	合计
	13
	/


7、周边环境概况及厂区平面布置情况
本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，本项目南侧、东侧为壹创智谷蓝天工园内企业，壹创智谷蓝天工园东侧为创贝高速传动机械公司，南侧为南京恒昌轻工机械有限公司、西侧为金腾重载齿轮箱公司（二分厂），北侧隔蓝天路为南京蒙威汽车零部件有限公司、钰鹰机械。项目厂区500m范围内保护目标为云禄湾、招商依云郡、南京市百家湖小学分校空港小学。项目周围环境保护目标分布见附图2。
本项目租赁南京亚泰汽车部件制造有限公司现有生产厂房。本项目新建11条汽车连接件生产线，在西侧设置硅胶车间，在北侧设置成型塑胶车间、在南侧设置自动组装车间。具体平面布置见附图3、附图3-1。
9、水平衡
（1）生活用水
本项目职工定员16人，年工作300天，根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）》中的城市居民生活用水定额为150L/（人·d），厂区内不提供住宿，本项目用水定额按50L/人·d，则生活用水量为240m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量约为192m3/a。
（2）冷却用水
本项目硫化成型、注射成型冷却需要使用自来水，冷却水循环水量为10m3/h，年运行4800h，循环总量为48000t/a，水箱需适时补充损耗冷却水，损耗水量参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）按照公式进行计算：

其中：k—蒸发损失系数（1/℃），本项目取0.0015；
Δt—循环冷却水进出口温差（℃），一般取10℃；
Qr—循环冷却水量（m3/a）
根据上式计算得出冷却蒸发水量Qe=720t/a；飞溅损失水量一般取循环水量的0.1%~0.2%，本项目取0.15%，根据计算得出，本项目飞溅损失水量约为72t/a；冷却水定期投加阻垢剂，不外排。


图2-1  本项目水平衡图（t/a）



	建设内容
	10、环保投资及“三同时”验收一览表
本项目环保投资15万元，占项目总投资300万元的5%。本项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表见下表。
表2-8  本项目环保“三同时”一览表
	类别
	污染源
	污染物
	处理措施（建设数量、规模、处理能力等）
	处理效果、执行标准或拟达要求
	投资额
（万元）
	完成时间

	废水
	生活污水
	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	5m3化粪池
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2标准
	3
	同时设计、同时施工、同时投产使用

	废气
	滚料
	颗粒物
	/
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
	10
	

	
	混料
	颗粒物
	/
	
	
	

	
	硫化成型
	非甲烷总烃、臭气浓度
	经集气罩收集后通过1套二级活性炭吸附装置（TA001，风量3000m3/h）处理后经过15m高排气筒（DA001）排放
	
	
	

	
	注射成型
	非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃、臭气浓度
	经集气罩收集后通过1套二级活性炭吸附装置（TA002，风量4000m3/h）处理后经过15m高排气筒（DA002）排放
	
	
	

	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备、减振、隔声合理布局等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	1
	

	固废
	一般固废
	10m2
	不产生二次污染
	1
	

	
	危废仓库
	20m2
	
	
	

	风险应急防范措施
	依托厂区现有1个200m3应急事故池并设置切换阀，雨污排口已安装截止阀
	/
	

	清污分流、排污口规范化设置
	规范化接管口
	满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求
	

	总量平衡具体方案
	（1）废气：
本项目有组织排放量（年新增）：VOCs≤0.0253吨；
无组织排放量（年新增）：VOCs≤0.0281吨；污染物由江宁区大气减排项目平衡。
（2）废水：
废水外排量（年新增192t/a）：COD≤0.0058吨、氨氮≤0.0003吨；废水污染物总量指标由江宁区水减排项目平衡。
（3）固废：
固废均得到妥善处置，无需申请总量
	

	“以新带老措施”
	/
	

	合计
	/
	15
	/





	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工程分析
本项目建筑主体工程已建成，施工期无土建过程，只需进行厂房装修和设备的安装调试。施工期主要为设备进场安装与调试产生的噪声。本报告不再对施工期污染情况进行分析。
二、运营期工艺流程：
1工艺和产污环节
本项目汽车连接器分为防水栓和护套，生产工艺及产污环节流程图如下：
1）防水栓


图2-2  防水栓生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
①滚料：将硅胶、硫化剂及色粉等添加剂人工投入开放式滚料机进行反复碾压、混合。其目的就是将各种原料混合成一个均匀、可塑性强的胶料，此过程会产生G1投料废气；
②硫化成型：通过油压机将胶料放入加热的金属模具中合模并加压，使胶料在高温高压下发生交联反应，通过交联，胶料中的单个分子产生交联，且随交联密度的增加，硬度也就相应增加，进而固化成型。采用电加热，温度180℃。硫化完成后取出模具，进而取出硅胶制品半成品。硫化使用的是‌过氧化物硫化体系，无硫化物污染物产生。设备设有冷却水管进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。此过程会产生G2硫化废气、S1边角料；
③检验：脱模后人工通过目测（检查是否有缺料、气泡、毛刺等）。此过程会产生S2不合格品；
④组装：人工进行组装，实现密封功能。此过程无污染物产生；
⑤包装：按照包装规范，人工将合格的产品放入包装箱。此过程会产生S3废包装材料‌。
2）护套


图2-3  护套生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
①滚料：人工将PET、色母投入塑料注射成型机进行混合。此过程会产生G3混合废气；
②注射成型：使用塑料注射成型机利用电加热圈将料筒分段加热，使固体原料在螺杆旋转过程中被逐步熔化。借助螺杆的推力，将熔融状态下的物料通过塑料注射成型机注射入模具中。加热方式为电加热，温度200-300℃。在模具中使原料熔融流动并均匀地充满模腔，在加热和加压的条件下经过一定的时间，使原料形成制品，1分钟左右得到本项目所生产的塑料零部件。设备设有冷却水管进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。此过程会产生G4成型废气、S4边角料；
③检验：脱模后人工通过目测（检查是否有缺料、气泡、毛刺等）。此过程会产生S5不合格品；
④组装：人工进行组装，实现密封功能。此过程无污染物产生；
⑤包装：按照包装规范，人工将合格的产品放入包装箱。此过程会产生S6废包装材料‌。
2.其他产污环节
危废仓库日常运行中会产生危废仓库废气G5。
废气处理产生废过滤棉S7、废活性炭S8。职工生活产生生活污水W1、生活垃圾S9、化粪池污泥S10，生产过程中产生废包装物S11。
本项目建成后营运期产排污情况见下表：
表2-9  本项目营运期主要产污环节
	类别
	编号
	产生工序
	污染物
	治理措施
	排放去向

	废水
	W1
	生活污水
	pH、COD、SS、TN、TP、NH3-N
	5m3化粪池
	禄口污水处理厂

	废气
	G1
	滚料
	颗粒物
	/
	无组织排放

	
	G3
	混料
	颗粒物
	
	

	
	G2
	硫化成型
	非甲烷总烃、臭气浓度
	经集气罩收集后通过1套二级活性炭吸附装置（TA001，风量3000m3/h）处理后经过15m高排气筒（DA001）排放
	有组织排放

	
	G4
	注射成型
	非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃、臭气浓度
	经集气罩收集后通过1套二级活性炭吸附装置（TA002，风量4000m3/h）处理后经过15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	G5
	危废仓库
	非甲烷总烃
	/
	无组织排放

	固体
废物
	S1、S4
	硫化成型、注射成型
	边角料
	一般固废库暂存
	收集后做一般固废

	
	S2、S5
	检验
	不合格品
	
	

	
	S3、S6
	包装
	废包装材料
	
	

	
	S7
	废气处理
	废过滤棉
	危废库暂存
	委托有资质单位处理

	
	S8
	
	废活性炭
	
	

	
	S9
	日常生活
	生活垃圾
	/
	环卫清运

	
	S10
	污水处理
	化粪池污泥
	
	专业单位处置

	
	S11
	包装
	废包装物
	一般固废库暂存
	收集后做一般固废




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用南京亚泰汽车部件制造有限公司位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号厂房，建筑面积825m2，目前建筑内为空置状态，无现有遗留污染及主要环境问题。本项目利用租赁方雨污管网，租赁方建筑排水体制为雨污分流。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，根据《2025年南京市生态环境状况公报》，根据实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为319天，同比增加5天，达标率为87.4%，同比上升1.6个百分点。其中，达到一级标准的天数为114天，同比增加2天；未达到二级标准的天数为46天，主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为27.1μg/m3，达标，同比下降4.2%；PM10年均值为47μg/m3，达标，同比上升2.2%；NO2年均值为23μg/m3，达标，同比下降4.2%；SO2年均值为6μg/m3，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m3，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为159μg/m3，达标，同比下降1.9%，超标天数32天，同比减少6天。
表3-1  达标区判定一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	GB3095-2012二级标准值（μg/m3）
	GB3095-2026过渡阶段二级标准值（μg/m3）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27.1
	35
	30
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	47
	70
	60
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	23
	40
	40
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	60
	达标

	CO
	95百分位日均值
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	4mg/m3
	达标

	O3
	90百分位最大8小时滑动平均值
	159
	160
	160
	达标


由上表可见，该地区PM10、SO2、CO、NO2、PM2.5、O3年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，南京市为达标区。
（2）特征污染物
本项目引用的监测因子为非甲烷总烃、TSP。本次评价引用南京力升动力科技有限公司环境空气检测结果，报告编号：MST20240909020-1，点位名称G1上穆村，该点位位于本项目厂区西南方向约4.5km，监测时间为2024年9月17日-24日。
[image: ]
图3-1  项目监测点位图
2）监测结果及评价
环境空气质量现状监测结果见表3-2。
表3-2  特征污染物环境空气质量现状监测结果
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准/（mg/m3）
	监测浓度范围/（mg/m3）
	最大浓度
占标率/%
	超标率/%
	达标
情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	非甲烷总烃
	小时值
	2
	0.42-0.95
	47.5
	0
	达标

	
	TSP
	日均值
	0.3
	0.162-0.187
	62
	0
	达标


监测结果表明：非甲烷总烃小时平均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中明确的限值，TSP日平均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（标准值未变）。
2、地表水环境质量现状
根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。2025年全市水环境质量总体处于良好水平，其中纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。全市18条省控入江支流，水质优良比例为100%。其中8条水质为Ⅱ类，10条水质为Ⅲ类，与上年相比，水质无明显变化。
本项目的纳污水体为横溪河，根据南京市江宁区禄口污水处理厂检测报告，监测时间2025年6月20日-22日，报告编号R2506395号。地表水横溪河禄口污水处理厂下游监测断面pH、COD、氨氮、总磷监测结果汇总见下表。
表3-3  横溪河水质评价结果（单位：mg/L）
	断面
	pH
	COD
	NH3-N
	TP

	横溪河禄口污水处理厂下游最大值
	7.2-7.3
	9
	0.338
	0.09

	Ⅲ类标准
	6-9
	20
	1.0
	0.2


禄口污水处理厂排口上游监测断面pH、COD、氨氮、总磷等均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体功能标准。
综上，本项目周边地表水环境质量良好。
3、声环境质量现状
根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。城区区域环境噪声均值为55.0dB，同比下降0.1dB；郊区区域环境噪声均值52.7dB，同比上升0.4dB。全市交通噪声监测点位247个。城区交通噪声均值为66.8dB，同比下降0.3dB；郊区交通噪声均值64.8dB，同比下降0.9dB。全市功能区噪声自动监测点位20个。昼间噪声达标率为96.9%，夜间噪声达标率为90.9%。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），声环境厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需开展声环境质量现状调查。
4、生态环境
本项目利用现有地块进行建设，项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目属于C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。
6、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无污染途径，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。厂区路面及厂房均实施了硬化，地面状况良好，因此本项目发生地下水、土壤环境问题的可能性较小。对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，可不开展现状调查。

	环境
保护
目标
	根据现场勘查，本项目周围主要环境保护目标具体见下表。
1）大气环境
根据现场勘查，企业周边500米范围内敏感目标见表3-4。
表3-4大气环境保护目标一览表
	环境要素
	环境保护目标
	坐标（m）
	保护
内容
	保护对象
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	云禄湾
	-240
	330
	居住区
	300人
	GB3095-2026二类区
	N
	260

	
	招商依云郡
	130
	330
	
	6000人
	
	N
	285

	
	南京市百家湖小学分校空港小学
	480
	330
	学校
	1500人
	
	NE
	481


备注：以厂区中心点为坐标原点，坐标原点经纬度为（118.83999415°，31.77427205°）。
2）声环境
根据现场勘查，企业周边50m范围内无声环境保护目标。
3）地下水
本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4）生态环境
本项目利用江宁区禄口街道蓝天路218号进行建设，项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准
DA001非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中排放限值，DA002非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中排放限值；无组织厂界非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中排放限值、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），具体标准值见下表。
表3-5  有组织大气污染物排放标准
	排气筒
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	基准排气量（m3/t胶）
	监控位置
	执行标准

	DA001
	非甲烷总烃
	10
	2000
	车间排气筒出口或生产设施排气筒出口
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5

	DA001、DA002
	臭气浓度
	2000
（无量纲）
	/
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准

	DA002
	非甲烷总烃
	60
	/
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5

	
	乙醛
	20
	/
	
	

	
	四氢呋喃
	50
	/
	
	


表3-6  厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物项目
	监控点限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


表3-7  单位边界大气污染物排放监控浓度限值
	污染物项目
	监控点限值（mg/m3）
	标准来源

	非甲烷总烃
	4.0
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6

	颗粒物
	1.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9

	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1


2、废水排放标准
本项目营运期产生的废水主要为生活用水。生活污水经化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂，接管标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。污水处理厂尾水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类标准、TN达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入横溪河，具体见下表。
表3-8  本项目接管标准 单位：mg/L（pH无量纲）
	指标
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	数值
	6-9
	500
	400
	45
	8
	70


表3-9  禄口污水处理厂排放标准 单位：mg/L（pH无量纲）
	指标
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	数值
	6-9
	30
	5
	1.5（3）
	0.3
	12（15）


注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3、噪声排放标准
根据《南京市声环境功能区划（2026年修订版）》，建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准见下表。
表3-10  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间（dB（A））
	夜间（dB（A））

	3
	65
	55


4、固体废物
企业一般工业固体废物属于采用库房贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险固废的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	根据本项目排污特征，确定总量控制及考核因子为：
（1）废气：
本项目有组织排放量（年新增）：VOCs≤0.0253吨；
无组织排放量（年新增）：VOCs≤0.0281吨；污染物由江宁区大气减排项目平衡。
（2）废水：
废水外排量（年新增192t/a）：COD≤0.0058吨、氨氮≤0.0003吨；废水污染物总量指标由江宁区水减排项目平衡。
（3）固废：
固废均得到妥善处置，无需申请总量。
表3-11  本项目污染物排放产生及排放三本账（t/a）
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	接管量
	排放量

	废气（有组织）
	VOCs
	0.2525
	0.2272
	/
	0.0253

	
	乙醛
	0.0027
	0.0024
	/
	0.0003

	
	四氢呋喃
	0.0303
	0.0273
	/
	0.003

	废气（无组织）
	VOCs
	0.0281
	0
	/
	0.0281

	
	乙醛
	0.0003
	0
	/
	0.0003

	
	四氢呋喃
	0.0034
	0
	/
	0.0034

	废水
	废水量
	192
	0
	192
	192

	
	COD
	0.0768
	0.0192
	0.0576
	0.0058

	
	SS
	0.0384
	0.0096
	0.0288
	0.0010

	
	氨氮
	0.0048
	0
	0.0048
	0.0003

	
	总磷
	0.0008
	0
	0.0008
	0.0001

	
	总氮
	0.0067
	0
	0.0067
	0.0023

	固废
	生活垃圾及化粪池污泥
	2.88
	2.88
	/
	0

	
	一般废物
	9.1
	9.1
	/
	0

	
	危险废物
	7.45
	7.45
	/
	0
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	施工期污染物
本项目依托现有厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程中产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状，本次评价不做详细分析。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	运营期污染物
1、 废气
1.1废气产生、排放状况
本项目营运期产生的废气主要为投料废气G1、硫化废气G2、混合废气G3、成型废气G4、危废仓库废气G5等。
1）投料废气G1（颗粒物）
本项目使用色粉进行滚料，滚料会产生颗粒物。本项目色粉使用量为10kg/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产污系数为‌0.125kg/t粉状原料‌，滚料过程投料废气产生量很小，本次不做定量分析。废气在车间无组织排放。
2） 硫化废气G2（非甲烷总烃、臭气浓度）
①非甲烷总烃
[bookmark: sys18950143]本项目硫化成型过程中会产生非甲烷总烃，产污系数根据美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子列表给出，硫化工序的非甲烷总烃产污系数为2.11×10-4，本项目原料用量为50.06t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.0106t/a。
②臭气浓度
本项目硫化工序使用‌过氧化物硫化体系，因此无硫化物污染物产生。本项目生产过程异味的气体来源于硫化成型过程产生的叔丁醇、乙烷‌等污染物。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各类物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。本项目硫化剂用量为0.05t/a，臭气浓度产生量很小，本次不做定量分析。
企业采用集气罩收集通过1套二级活性炭吸附装置（TA001）进行收集处理最终经15m高排气筒DA001排放。
3）混合废气G3（颗粒物）
本项目将色母投入塑料注射成型机进行混合，会产生混合废气，以颗粒物计。本项目色母使用量为10kg/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产污系数为‌0.125kg/t粉状原料‌，混合过程废气产生量很小，本次不做定量分析。废气在车间无组织排放。
4）成型废气G4（非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃）
①废气
本项目成型废气按照《292塑料制品行业系数手册》2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表（续表1），塑料零件配料-混合-挤出注塑过程中，非甲烷总烃的产污系数为2.7kg/t产品，本项目PBT树脂用量为100t/a，色母使用量为0.01t/a，产品产量约100t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.27t/a。
PBT树脂（热塑性聚酯树脂）会产生乙醛、四氢呋喃特征污染物。
乙醛参考《<包装用塑料制品配方讲座>第19讲工程热塑性聚酯的性能及其在包装上的应用》（周详兴，广东包装[J]，2009（2）：78-78）中介绍了一种工程热塑性塑料中乙醛含量为30mg/kg原料。本项目PBT用量为100t/a，则乙醛的产生量为0.003t/a。
四氢呋喃参考《PBT成品中游离THF含量的分析》（作者为苏凤仙、张建，刊载于《合成技术及应用》2017年9月期刊），文献通过实验测定得到PBT树脂中游离四氢呋喃的质量占比约为0.0337%。若按残余成分全部挥发计算，对应产污系数约为‌0.337kg/tPBT。本项目PBT用量为100t/a，则四氢呋喃产生量约为0.0337t/a。‌
②臭气浓度
本项目生产过程异味的气体来源于成型过程产生的乙醛污染物。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各类物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。本项目臭气浓度产生量很小，本次不做定量分析。
企业采用集气罩收集通过二级活性炭吸附装置（TA002）进行收集处理最终经15m高排气筒DA002排放。
5）危废仓库废气G5（非甲烷总烃）
危险废物暂存期间会有少量解析逸散废气（以非甲烷总烃计）产生。参照美国环保局网站AP-42空气排放因子汇编中“废物处置－工业固废处置－储存－容器逃逸排放”工序中的VOCs产生因子2.22×102磅/1000个55加仑容器年，折算成VOCs排放系数为100.7kg/200t固废年，即0.5035kg/t固废年，本项目新增挥发有机废气的危废产生量0.6t/a，危废储存量较少，且日常密封贮存，产生的危废仓库废气约0.3kg/a，故危废仓库废气不进行定量分析。危废仓库废气无组织排放。



72



本项目主要污染物源强核算见下表。
表4-1  本项目废气污染物源强核算一览表
	产生工序
	产污编号
	污染物
	物料名称
	物料用量t/a
	源强来源
	产污系数kg/t物料
	产生量t/a
	收集方式
	收集效率
	有组织产生量t/a
	无组织产生量t/a

	投料废气
	G1
	颗粒物
	色粉
	0.01
	不定量分析

	硫化废气
	G2
	非甲烷总烃
	硅胶、硫化剂等
	50.06
	美国国家环保局EPA
	0.211
	0.0106
	集气罩
	90
	0.0095
	0.0011

	
	
	臭气浓度
	
	
	不定量分析

	混合废气
	G3
	颗粒物
	色母
	0.01
	

	成型废气
	G4
	非甲烷总烃
	PBT树脂
	100
	《292塑料制品行业系数手册》2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表（续表1）
	2.7
	0.27
	集气罩
	90
	0.243
	0.027

	
	
	乙醛
	
	
	《<包装用塑料制品配方讲座>第19讲工程热塑性聚酯的性能及其在包装上的应用》
	30mg/kg
	0.003
	
	
	0.0027
	0.0003

	
	
	四氢呋喃
	
	
	《PBT成品中游离THF含量的分析》
	‌0.337
	0.0337
	
	
	0.0303
	0.0034

	
	
	臭气浓度
	
	
	不定量分析

	危废仓库
	G5
	非甲烷总烃
	危废
	0.464
	




本项目废气产生及排放情况见下表。
表4-2  本项目有组织废气排放情况一览表
	产污工序
	污染物
	工作时间h
	污染物产生情况
	治理措施
	效率%
	是否为可行技术
	污染物排放情况
	执行标准
	排气筒编号

	
	
	
	废气量m3/h
	浓度
mg/m3
	[bookmark: OLE_LINK14]速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	
	风量m3/h
	浓度
mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]硫化
	非甲烷总烃
	4800
	3000
	0.660
	0.002
	0.0095
	二级活性炭装置
	90
	是
	3000
	0.066
	0.0002
	0.001
	10
	/
	DA001

	成型
	非甲烷总烃
	
	4000
	12.656
	0.051
	0.243
	二级活性炭装置
	90
	是
	4000
	1.2656
	0.0051
	0.0243
	60
	/
	DA002

	
	乙醛
	
	
	0.141
	0.001
	0.0027
	
	
	
	
	0.0141
	0.0001
	0.0003
	20
	/
	

	
	四氢呋喃
	
	
	1.578
	0.006
	0.0303
	
	
	
	
	0.1578
	0.0006
	0.0030
	50
	/
	


表4-3  基准排气量情况下有组织废气排放情况一览表
	工序
	污染物
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	实际排气量（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	工作时间h
	炼胶量t
	基准排气量（m3/t）
	基准排气浓度（mg/m3）
	执行标准（mg/m3）

	硫化废气
	非甲烷总烃
	0.0095
	0.001
	3000
	0.066
	4800
	50.06
	2000
	9.5
	10


由上表可知，DA001有组织非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中排放限值，DA002有组织非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中排放限值。


本项目大气污染物无组织排放情况详见下表。
表4-4  本项目无组织废气排放情况一览表
	排放源
	产污工序
	污染物名称
	收集量
	排放形式
	治理措施
	收集效率%
	处理效率%
	排放状况
	面源参数

	
	
	
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	
	
	速率kg/h
	排放量t/a
	

	生产车间
	硫化、成型废气
	非甲烷总烃
	0.0059
	0.0281
	无组织
	/
	/
	/
	0.0059
	0.0281
	750m2×4m

	
	
	乙醛
	0.0001
	0.0003
	
	
	
	
	0.0131
	0.0631
	

	
	
	四氢呋喃
	0.0007
	0.0034
	
	
	
	
	0.0007
	0.0034
	



	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	项目非正常工况主要考虑废气处理设施维护不到位等情况，废气处理装置处理效率为零，废气未经处理直接排放，本项目非正常排放情况见下表。
表4-5  本项目非正常工况下废气排放情况表
	污染源
	非正常排
放原因
	污染物
	污染物排放情况
	年发生频次
	排放量kg/a

	
	
	
	浓度mg/m3
	单次持续时间
	
	

	DA001
	废气处理
装置故障
	非甲烷总烃
	0.660
	1h
	1次
	0.002

	DA002
	废气处理
装置故障
	非甲烷总烃
	12.656
	1h
	1次
	0.051

	
	
	乙醛
	0.141
	1h
	1次
	0.001

	
	
	四氢呋喃
	1.578
	1h
	1次
	0.006


为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，需通过应急处理设施控制排放，优先保障污染物不直排。
废气排放口基本情况见下表。
表4-6  本项目排气筒设置情况
	编号
	排气筒高度
	排气筒尺寸-内径
	烟气出口温度
	排放口地理坐标（°）
	排放标准
	排放口类型

	
	m
	m
	℃
	E
	N
	污染物名称
	浓度/mg/m3
	速率/kg/h
	

	DA001
	15
	0.15
	25
	118.83912971
	31.77437805
	非甲烷总烃
	10
	/
	一般排放口

	
	
	
	
	
	
	臭气浓度
	2000
（无量纲）
	/
	

	DA002
	15
	0.15
	25
	118.83924773
	31.77438341
	非甲烷总烃
	60
	/
	

	
	
	
	
	
	
	乙醛
	20
	/
	

	
	
	
	
	
	
	四氢呋喃
	50
	/
	

	
	
	
	
	
	
	臭气浓度
	2000
（无量纲）
	/
	


本次项目投料废气、混合废气、危废仓库废气在车间无组织排放。废气污染物可达标排放，对大气环境保护目标的影响较小。
[bookmark: OLE_LINK19]本项目无组织排放废气主要是废气收集过程中未被捕集的及废气处理后无组织排放的，拟采用以下控制措施：
（1）保持生产车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统；
（2）加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，避免生产、控制、输送等过程中的废气散发；
（3）原料包装空桶、废液均加盖处理后转移至危废仓库，减少废气无组织排放；
（4）选用高质量的材料，提高生产质量，定期检修维护设备，将生产过程中的跑、冒、滴、漏减至最小。
因此，经严格执行以上措施后，本项目所排放的大气污染物均可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的相应标准及要求。
1.2污染防治措施及可行性分析
本项目硫化废气经集气罩收集后通过1套二级活性炭装置后经过15米高DA001排气筒排放；成型废气经集气罩收集后通过1套二级活性炭装置后经过15米高DA002排气筒排放；投料废气、混合废气、危废仓库废气无组织排放，废气能够达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放要求。
（1）废气处理工艺流程图


图4-1  本项目废气收集处理流程图
（2）废气处理工艺方案比选：
有机废气（VOCs）净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见下表。

表4-7  有机废气主要净化方法比较
	方法
	原理
	优点
	缺点
	适用范围

	吸附法
	废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化
	可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制
	活性炭的再生和补充需要花费的费用多
	适用于常温、低浓度、废气量较小时的废气治理

	直接
燃烧法
	废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化
	燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高
	处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济
	适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理

	催化
燃烧法
	在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化
	与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少
	催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高
	适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合

	吸收法
	液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化
	设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高适宜处理喷漆室和挥发室排出废气
	需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制
	适用于高、低浓度有机废气


本项目有机废气主要为硫化废气、成型废气等，废气采用吸附法来处理，废气处理后能够达到排放标准。在此基础上，本项目建成运营后对周边区域大气环境影响较小，不会改变区域大气的环境功能。
（3）废气处理设施风量可行性分析
TA001：
根据《环境工程设计手册》中的有关公式，排气量Q（m3/h）可通过下式计算：
Q=3600Fv
式中：F—集气罩收集时为集气罩面积m2；
v—集气罩收集时为控制点风速m/s；
根据建设单位提供的相关资料，本项目风量计算公式见下表：
表4-8  TA001设备风量计算一览表
	设备
	数量（套）
	F（m2）
	V（m/s）
	理论风量（m3/h）
	设计风量（m3/h）
	是否满足

	油压机
	集气罩
	3
	0.4
	0.6
	2592
	3000
	是


本项目TA001设备风量为3000m3/h，能确保废气的有效收集。
TA002：
根据《环境工程设计手册》中的有关公式，排气量Q（m3/h）可通过下式计算：
Q=3600Fv
式中：F—集气罩收集时为集气罩面积m2；
v—集气罩收集时为控制点风速m/s；
根据建设单位提供的相关资料，本项目风量计算公式见下表：
表4-9  TA001设备风量计算一览表
	设备
	数量（套）
	F（m2）
	V（m/s）
	理论风量（m3/h）
	设计风量（m3/h）
	是否满足

	塑料注射成型机
	集气罩
	8
	0.2
	0.6
	3456
	4000
	是


本项目TA002设备风量为4000m3/h，能确保废气的有效收集。
[bookmark: OLE_LINK22]（4）废气处理装置工作原理
过滤棉原理：依赖材料的纤维结构、孔径分布及表面特性。当流体（气体或液体）通过过滤棉时，颗粒物因惯性碰撞、直接拦截或布朗扩散作用被截留在纤维表面或内部孔隙中。其材料通常选用聚酯纤维、玻璃纤维或复合纤维，通过三维立体网状结构，既能保证高孔隙率以降低阻力，又能通过细化纤维直径提升拦截效率。本项目颗粒物处理效率为90%。
活性炭吸附原理：活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，借由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则需进行脱附再生或吸附剂更换工作。因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃），二级活性炭装置处理效率达90%。本项目非甲烷总烃废气处理效率为90%。
企业拟使用的废气设施吸附参数与文相符性分析如下表。
表4-10  吸附参数表与文件相符性分析（箱式）
	序号
	参数
	参数
	文件要求
	相符性

	1
	TA001二级活性炭
	风量（m3/h）
	3000
	/
	/

	
	
	活性炭种类
	颗粒活性炭
	/
	/

	
	
	箱体尺寸
	1000mm×1000mm×1000mm
	/
	/

	
	
	活性炭尺寸
	L900mm×W800mm×H400mm*2
	/
	相符

	
	
	活性炭碘值（mg/g）
	800
	≥800
	相符

	
	
	四氯化碳吸附率（%）
	40
	≥40
	相符

	
	
	比表面积（m²/g）
	1100
	≥750
	相符

	
	
	过滤风速（m/s）
	0.58
	<0.6
	相符

	
	
	停留时间（s）
	0.69
	/
	相符

	
	
	活性炭密度（kg/m³）
	500
	/
	/

	
	
	水分含量（%）
	≤5
	≤10
	相符

	
	
	耐磨强度（%）
	90
	≥90
	相符

	
	
	着火点（℃）
	350
	350
	相符

	
	
	灰分含量（%）
	10
	≤15
	相符

	
	
	横向抗压强度
	≥0.9MPa
	≥0.9MPa
	相符

	
	
	纵向强度
	≥0.4MP
	≥0.4MP
	相符

	
	
	动态吸附量（%）
	10
	/
	/

	
	
	一次装填量（kg）
	576二级
	/
	/

	
	
	更换频次
	90天/次
	/
	/

	
	
	进气温度
	25
	<40℃
	相符

	2
	TA002二级活性炭
	风量（m3/h）
	4000
	/
	/

	
	
	活性炭种类
	颗粒活性炭
	/
	/

	
	
	箱体尺寸
	1300mm×1000mm×1000mm
	/
	/

	
	
	活性炭尺寸
	L1200mm×W800mm×H400mm*2
	/
	相符

	
	
	活性炭碘值（mg/g）
	800
	≥800
	相符

	
	
	四氯化碳吸附率（%）
	40
	≥40
	相符

	
	
	比表面积（m²/g）
	1100
	≥750
	相符

	
	
	过滤风速（m/s）
	0.58
	<0.6
	相符

	
	
	停留时间（s）
	0.69
	/
	相符

	
	
	活性炭密度（kg/m³）
	500
	/
	/

	
	
	水分含量（%）
	≤5
	≤10
	相符

	
	
	耐磨强度（%）
	90
	≥90
	相符

	
	
	着火点（℃）
	350
	350
	相符

	
	
	灰分含量（%）
	10
	≤15
	相符

	
	
	横向抗压强度
	≥0.9MPa
	≥0.9MPa
	相符

	
	
	纵向强度
	≥0.4MP
	≥0.4MP
	相符

	
	
	动态吸附量（%）
	10
	/
	/

	
	
	一次装填量（kg）
	768二级
	/
	/

	
	
	更换频次
	90天/次
	/
	/

	
	
	进气温度
	25
	<40℃
	相符


硫化成型、注射成型等工序温度相对较低，其废气温度约55-65℃，气在管道内流动时，会通过管壁向环境散热，在废气管道上安装通风扇，利用空气对流快速换热，确保将废气温度降至活性炭要求的40℃以下。
本项目选用的颗粒活性炭均符合《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）、《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T5030-2025）文件中活性炭吸附装置入户核查基本要求。
本项目采用活性炭装置处理有机废气，活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500平方米，特殊用途的更高。也就是说，在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达，如人体毛细血管般的孔隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。
根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），参照以下公式计算活性炭更换周期：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：
T-更换周期，d；
m-活性炭的用量，kg；
s-动态吸附量；
c-活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；
Q-风量，m3/h；
t-运行时间，h/d。
表4-11  活性炭更换周期表
	设施
	活性炭填充量（kg）
	动态吸附量
	活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）
	风量（m3/h）
	运行时间（h/d）
	运行时间（h/a）
	理论更换周期（天）
	实际更换周期（天）

	[bookmark: OLE_LINK24]TA001
	576
	0.10
	0.594
	3000
	16
	4800
	2020
	90

	TA002
	768
	0.10
	11.39
	4000
	16
	4800
	105
	90


实际运行活性炭更换周期根据企业生产工况进行调整。
TA001炭箱风量设计3000m3/h，活性炭炭箱填充尺寸为0.9*0.8*0.4m，活性炭填充面积为0.72m2，填充2层，则实际过滤风速为：3000m3/h÷3600h/s÷0.72m2÷2=0.58m/s＜0.6m/s，停留时间：0.4m÷0.58m/s=0.69s，吸附装置有足够的停留时间。
TA002炭箱风量设计4000m3/h，活性炭炭箱填充尺寸为1.2*0.8*0.4m，活性炭填充面积为0.96m2，填充2层，则实际过滤风速为：3000m3/h÷3600h/s÷0.96m2÷2=0.58m/s＜0.6m/s，停留时间：0.4m÷0.58m/s=0.69s，吸附装置有足够的停留时间。
本项目满足《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办2020第218号）中，颗粒活性炭过滤风速≤0.6m/s的要求。
（5）排气筒设置合理性
本项目新增1个排气筒，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中（5.6.1）条规定，烟囱出口烟速应大于按下式计算得出的风速的1.5倍。
Vc=[image: Image74]（2.303）1/K/（1+1/K）
[image: Image73]
式中：[image: Image74]-排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速；
K-韦伯斜率；
[image: Image75]-函数，λ=1+1/K；
根据公式计算，Vc为6.326m/s。
本项目建成后排气筒的出口排气风速均满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）大于1.5倍Vc（9.489m/s）的要求。
本项目排气筒设置情况见下表。
表4-12  本项目生产废气排气筒设置情况一览表
	排气筒
编号
	参数
	主要污染物

	
	高度（m）
	风机风量（m3/h）
	内径（m）
	排风风速（m/s）
	

	DA001
	15
	3000
	0.15
	11.8
	非甲烷总烃、臭气浓度

	DA002
	15
	4000
	0.15
	15.7
	非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃、臭气浓度


综上所述，本项目所设排气筒是合理可行的。
（6）废气处理装置去除效率工程实例论证
延锋汽车饰件系统南京有限公司乘用车饰件产品生产线通过注塑形成产品塑料骨架，与本项目类似。生产过程中注塑废气经过集气罩收集后由一套二级活性炭吸附装置处理。类比同类工程，根据延锋汽车饰件系统南京有限公司《车用饰品生产线改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测报告（报告编号：宁联凯（环境）第〔2011232〕号），于2020年11月16日至2020年11月17日对其注塑车间活性炭吸附装置排气筒进出口非甲烷总烃的监测数据分别为：进口平均速率为0.141kg/h、出口平均速率为0.0132kg/h，进口平均速率为0.164kg/h、出口平均速率为0.0119kg/h，通过计算去除效率分别为90.63%、92.74%；因此本项目非甲烷总烃的去除效率取90%，所以本项目该装置能够达到标准要求。
参考以上工程实例可知，二级活性炭吸附装置对有机废气的去除效率可达90%。因此本项目二级活性炭吸附装置对有机废气的去除效率为90%可行。
（7）污染防治措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）相关要求，有机废气采用活性炭吸附处理，属于可行技术
1.3异味影响分析
本项目在生产过程中会产生乙醛‌等污染物，具有异味。异味主要可对人体呼吸系统、循环系统造成危害，并可能造成思想不集中，工作效率降低等影响。嗅觉是人的一种感官体验，不是严格的科学特性，嗅味概念的定量尚难做到。恶臭学科还处于试验科学阶段，难以用模式计算办法来制定标准。本项目按嗅觉阈浓度值进行评价的影响范围，废气污染物嗅觉阈浓度、恶臭气体的叠加值见下表。
表4-13 废气污染物嗅觉阈浓度
	物质
	有组织贡献值（mg/m3）
	无组织贡献值（mg/m3）
	叠加值
（mg/m3）
	嗅阈值
（mg/m3）
	是否超标

	乙醛
	0.0056
	0.001
	0.0066
	0.38
	否


注：嗅阈值的来源《气体应用大全》。
本项目乙醛异味污染物产生量很小，低于相应嗅阈值。因此本工程恶臭对周围环境影响较小。根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见下表。
表4-14 恶臭影响范围及程度
	范围（m）
	0-15
	15-30
	30-100

	强度
	1
	2
	3


表4-15 恶臭强度分级表
	强度等级
	嗅觉判别标准

	0
	无臭

	1
	勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度）

	2
	容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）

	3
	明显感到臭味（可嗅出臭气种类）

	4
	强烈臭味

	5
	无法忍受的强烈臭味


恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于15米时对环境的影响可基本消除，使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。同时，根据计算结果，生产过程中产生的乙醛异味物质正常排放情况下对周围环境影响无明显影响，大气环境影响程度较小，但仍应加强污染控制管理，减少非正常排放情况的发生。
本项目产生的异味废气对周边敏感目标影响较小。
1.4监测计划
企业属于登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行检测，废气污染源监测情况具体见下表。
表4-16  废气监测计划表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废气
	DA001
	非甲烷总烃
	1次/年
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5

	
	DA002
	非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5

	
	DA001、DA002
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2

	
	厂界*
	非甲烷总烃
	
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6

	
	
	颗粒物
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1

	
	厂区
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2


*：厂界分为上风向1个点位和下风向3个点位。
1.5大气环境影响分析结论
本项目废气收集经处理后达标排放，废气经处理后得到有效削减，对区域环境空气质量影响较小。
本项目采取的废气污染防治措施均具有可行性，各类废气污染物经处理后均能达标排放，满足总量控制的要求。在落实本报告提出的环境污染治理和环境管理措施的情况下，本项目运行对周边大气环境影响可接受。
2、废水
（1）源强核算
生活用水
本项目职工定员16人，年工作300天，根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）》中的城市居民生活用水定额为150L/（人·d），厂区内不提供住宿，本项目用水定额按50L/人·d，则生活用水量为240m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量约为192m3/a。污染物浓度为：COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L。
本项目废水产生、接管和排放情况见下表。
表4-17  建设项目水污染物产生及排放情况一览表
	废水
来源
	废水量
m3/a
	污染物
名称
	污染物产生量
	治理
措施
	污染物排放量
	排放方式与去向

	
	
	
	浓度
（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	浓度
（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	生活
污水
	192
	COD
	400
	0.0768
	化粪池
	300
	0.0576
	接管至禄口污水处理厂

	
	
	SS
	200
	0.0384
	
	150
	0.0288
	

	
	
	氨氮
	25
	0.0048
	
	25
	0.0048
	

	
	
	总磷
	4
	0.0008
	
	4
	0.0008
	

	
	
	总氮
	35
	0.0067
	
	35
	0.0067
	


表4-18  本项目污水接管及最终排放情况表
	废水量（t/a）
	污染物名称
	接管情况
	最终排放情况

	
	
	接管量（t/a）
	接管浓度（mg/L）
	接管浓度限值（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	192
	COD
	0.0576
	300
	500
	0.0058
	30

	
	SS
	0.0288
	150
	400
	0.0010
	5

	
	氨氮
	0.0048
	25
	45
	0.0003
	1.5

	
	总磷
	0.0008
	4
	8
	0.0001
	0.3

	
	总氮
	0.0067
	35
	70
	0.0023
	12


（2）地表水环境影响分析
1）本项目废水排放情况
本项目采取“雨污分流、清污分流”。本项目生活污水经化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂。本项目废水可达到禄口污水处理厂接管标准，且本项目水量较小，不会影响污水处理厂处理负荷，经禄口污水处理厂处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类标准、TN达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。本项目总排口需根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。
表4-19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水
类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放方式
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	是否为可行技术
	
	
	
	

	1
	生活污水
	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	禄口污水处理厂
	间歇
	TW001
	5m3化粪池
	厌氧发酵
	是
	间接排放
	DW001
	是
	厂区总排口


本项目废水间接排放口及受纳污水处理厂情况见下表。
表4-20  本项目废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理位置
	废水排放量
（万t/a）
	排放
去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	118.83993514
	31.77486213
	0.0192
	禄口污水处理厂
	间歇
	/
	禄口污水处理厂
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	1.5（3）*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	12（15）*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.3


注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
2）监测计划
企业属于登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目废水污染源日常监测要求见下表。
表4-21  废水监测计划表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	综合废水
	废水总排口
	流量、pH、COD
SS、NH3-N、TN、TP
	1次/年
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2标准


（3）水环境保护措施可行性分析
1）化粪池
工作原理为：生活污水进入化粪池后，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。由于污水在池内水力停留时间短，水流湍动作用较弱，厌氧菌较少且由于位置相对固定而活性较差，因此，除悬浮物外，对其他各种污染物去除效果较差，一般为COD25%，SS20%左右，对NH3-N和TP几乎没有处理效果。因此，除悬浮物外，对其他各种污染物去除效果较差，对NH3-N和TP总磷几乎没有处理效果。
2）禄口污水处理厂
禄口污水处理厂位于南京市江宁区禄口街道黄桥社区，占地面积约为41800m2，污水收集范围为禄口街道机场高速以西片区和机场高速以东片区，服务面积约为15.15km2。总设计规模为2万吨/日，项目分两期建设，一期建成规模为1万吨/日，已于2009年建成投入使用，二期扩建规模为1.2万吨/日，已于2018年8月建成运行。禄口污水处理厂尾水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入横溪河。目前，污水处理厂运行情况良好，污水出水水质能够达到设计标准。
禄口污水处理厂处理工艺流程见下图。
[image: ]
图4-2  禄口污水处理厂工艺流程图
本项目生活污水经过厂区化粪池处理后与冷却废水接管排入禄口污水处理厂，处理达标后尾水排放至横溪河，其可行性分析如下：
①污水管网
根据调查，禄口污水处理厂管网已铺设到企业所在地，本项目依托厂区现有污水排口。因此项目污水接管至禄口污水处理厂处理可行。
②接管量可行性分析
禄口污水处理厂污水处理量为2.2万m3/d，尚有余量0.2万m3/d，本项目废水接管量为0.64t/d，占污水处理厂剩余处理能力的0.03%，因此禄口污水处理厂完全有能力接纳本项目产生的废水，从水量分析也是可行的。
③水质可行性分析
本项目废水能达到禄口污水处理厂的接管要求，产生废水水质较为简单，不会对污水处理厂的生化处理系统产生较大影响，可以达到禄口污水处理厂的接管要求。从水质上分析也是可行的。
综上所述，本项目废水排放量在水质、水量上均满足禄口污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、接管要求等方面分析本项目废水具有接管可行性。故本项目废水经预处理达标后接管至禄口污水处理厂，废水处理达标后排入横溪河，对周围水环境影响较小。
（4）地表水影响评价结论
综上所述，本项目的污水得到合理处置，对受纳水体横溪河影响较小，不会改变其水环境功能级别，水质功能可维持现状。




3、噪声
3.1噪声源强
本项目噪声源主要为开放式滚料机、油压机及废气处理设施引风机等设备，噪声级在75-85dB（A）左右。
表4-23  本项目主要噪声源强调查清单（室外声源）
	声源名称
	数量（台）
	空间相对位置/m
	声功率级
/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	冷却塔
	1
	-0.25
	-0.29
	1
	75
	选用低噪声设备，采用减振基座等措施
	16h/d

	TA001风机
	1
	-15.57
	-1.04
	1
	85
	
	

	TA002风机
	1
	-18.63
	-1.04
	1
	85
	
	


注：选取DA001中心位置为（0，0，0）点。
表4-24  本项目主要设备的噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	数量
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	[bookmark: OLE_LINK25]建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离（m）

	1
	生产车间
	开放式滚料机
	YX-230
	1
	80
	减振隔声选用低噪声设备，合理布局，增加密闭性
	-16.45
	-18.76
	1
	10.82
	71.80
	16h/d
	26
	45.80
	1

	2
	
	油压机
	QH-VC200-3RT
	3
	80
	
	-22.86
	-25.29
	1
	4.09
	71.92
	
	26
	45.92
	1


注：选取DA001中心位置为（0，0，0）点。
	
	3.2噪声环境影响分析
声环境影响预测：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定选取预测模式；应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下：
若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：
Lp2=Lp1－（TL+6）（B.1）
式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

（B.2）
式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw-点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

（B.3）
式中：LP1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N-室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
LP2i（T）=LP1i（T）-（TLi+6）（B.4）
式中：LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
LW=LP2（T）+10lgS（B.4）
式中：LW-中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
LP2（T）-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S-透声面积，m2。
噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。只考虑距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值。
3.3噪声预测结果及评价
本项目为2班制，每班8小时，工作时间为（6:00-22:00），夜间不生产，经预测后厂界噪声预测值见下表。
表4-25  厂界噪声预测结果（单位：dB（A））
	名称
	时间
	X（m）
	Y（m）
	离地高度（m）
	贡献值
	功能区类型
	是否达标

	东厂界接受点
	昼间
	15.80
	-25.47
	1.2
	47.30
	3类，昼间65≤dB（A）
	是

	南厂界接受点
	
	-6.91
	-83.28
	1.2
	46.80
	
	是

	西厂界接受点
	
	-36.07
	-30.12
	1.2
	47.13
	
	是

	北厂界接受点
	
	-9.24
	10.14
	1.2
	55.03
	
	是


综上所述，经距离衰减后各噪声源对厂界的影响值较小。厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即（昼间≤65dB（A））。因此在采取降噪措施后，项目产生的噪声对周边环境影响较小。
3.4噪声污染防治
本项目尽量采取隔声减振措施等措施降低噪声向外环境的影响，室内声源降噪20dB（A），具体防治措施如下：
①设备选用低噪声设备。
②在总平面布置上，合理布置设备的摆放位置，尽可能降低设备噪声对环境的影响。
③对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施。
④加强设备管理，定期检修、维护和保养，避免由于设备性能降低而使设备噪声增大。
室外声源通过选用低噪声、低转速、高质量的风机，采用减振基础和柔性接口，加强对设备定期维护保养，避免老化引起的噪声，必要时应及时更换，建立各工段操作规范，严格控制设备噪声，减少非正常工况产生的噪声，降噪20dB（A）。
采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，厂界噪声可确保达标，拟采取的噪声污染防治措施可行。
3.5监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，定期对厂界进行噪声监测，日常监测要求见下表。
表4-26  噪声监测计划表
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界四周外1m
	等效A声级
	每季度监测一次，昼间1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准


4、固废
（1）固体废物源强分析
本项目固废主要为边角料、不合格品、废包装材料、废过滤棉、废活性炭、生活垃圾、化粪池污泥、废包装物等。
1） 边角料：按生产损耗估算，边角料约占使用量的5%，边角料产生量约为7.5t/a，统一收集后外售相关单位综合利用。
2）不合格品：检验不合格产品报废，不合格率占1%，不合格品产生量约为1.5t/a，统一收集后外售相关单位综合利用。
3）废包装材料：本项目对成品进行打包包装时，会产生废包装材料，根据企业提供资料，废包装材料产生量约为0.1t/a，统一收集后外售。
4）废过滤棉：本项目过滤棉吸附颗粒物约0.5t/a，使用过滤棉约0.1t/a，则废过滤棉产生量约为0.6t/a，收集后作为危险废物处置。
5）废活性炭：本项目实施后TA001、TA002每3个月更换一次活性炭（每次更换1344kg），一年更换4次；算入吸附的有机废气约0.227t，则本项目新增废活性炭产生量约5.6t/a，收集后作为危险废物处置。
6）生活垃圾：本项目职工人数新增16人，生活垃圾人均产生量按0.5kg/d计，全年工作300天，则生活垃圾产生量约为2.4t/a，由环卫部门定期清运。
7）化粪池污泥：根据企业提供资料，本次新增生活污水量为192t/a，SS去除50mg/L，计算的干污泥量约为0.0096t，湿污泥含水率为98%，湿污泥的量=干污泥的量÷2%，则本次新增化粪池污泥的量约为0.48t/a。
8）废包装物：本项目原料会产生废包装物，20L包装容器单个重量大约是0.5kg，数量约2500个，则废包装物产生量约为1.25t/a，收集后作为危险废物处置。
（2）固体废物鉴别
根据《固体废物鉴别标准 通则》《固体废物分类与代码目录》《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（2024年1月29日印发）的规定以及按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关编制要求，本项目的固体废物鉴别情况见下表。
表4-27  本项目固废鉴别情况汇总表（t/a）
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	种类判断

	
	
	
	
	
	
	是否属于固体废物
	判定依据

	1
	边角料
	硫化成型、注射成型
	固
	塑料、橡胶边角料
	7.5
	是
	《固体废物鉴别标准 通则》

	2
	不合格品
	检验
	固
	废塑料、废橡胶
	1.5
	是
	

	3
	废包装材料
	包装
	固
	废纸箱
	0.1
	是
	

	4
	废过滤棉
	废气处理
	固
	废过滤棉
	0.6
	是
	

	5
	废活性炭
	
	
	废活性炭
	5.6
	是
	

	6
	生活垃圾
	办公
	固
	生活垃圾
	2.4
	是
	

	7
	化粪池污泥
	废水处理
	固液
	化粪池污泥
	0.48
	是
	

	8
	废包装物
	拆除包装
	固
	废包装
	1.25
	是
	


（3）固体废物属性判定及危险废物汇总
本项目产生的固体废物属性判定情况见下表。
表4-28  本项目固体废物分析结果汇总表（t/a）
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	产生量
（t/a）
	拟采取的处理处置方式

	边角料
	一般固废
	硫化成型、注射成型
	固
	塑料、橡胶边角料
	《国家危险废物名录》《固体废物分类与代码目录》
	/
	SW17
	900-003-S17、900-006-S17
	7.5
	外售

	不合格品
	
	检验
	固
	废塑料、废橡胶
	
	/
	SW17
	900-003-S17、900-006-S17
	1.5
	

	废包装材料
	
	包装
	固
	废纸箱
	
	/
	SW17
	900-005-S17
	0.1
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	办公
	固
	生活垃圾
	
	/
	SW64
	900-099-S64
	2.4
	环卫清运

	化粪池污泥
	
	污水处理
	液
	化粪池污泥
	
	/
	SW64
	900-002-S64
	0.48
	专业单位处置

	废过滤棉
	危险废物
	废气处理
	固
	废过滤棉
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.6
	委托有资质单位处理

	废活性炭
	
	废气处理
	固
	废活性炭
	
	T/In
	HW49
	900-039-49
	5.6
	

	废包装物
	
	拆除包装
	固
	废包装
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	1.25
	


表4-29  本项目危险废物汇总表（t/a）
	序号
	危险废物名称
	危险
类别
	废物代码
	产生量
（t/a）
	产生
工序
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	产废
周期
	危险
特性
	防治
措施

	1
	废过滤棉
	HW49
	900-041-49
	0.6
	废气处理
	固
	废过滤棉
	废过滤棉
	6个月
	T/In
	委托有资质单位处理

	2
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	5.6
	
	
	废活性炭
	废活性炭
	3个月
	T/In
	

	3
	废包装物
	HW49
	900-041-49
	1.25
	拆除包装
	固
	废包装
	废包装
	1个月
	T/In
	


（4）一般固体废物环境影响分析
本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
本项目新增一般固废仓库10m2，本项目一般固废的产生量约9.1t/a，需要占用面积约10m2，在定期清理的情况下，一般固废堆场可以满足企业正常生产情况的需求。
（5）危废仓库环境影响分析
本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）要求进行本项目危险废物的环境影响分析。主要包括危废仓库（设施）环境影响分析、运输过程的环境影响分析、委托处置的环境影响分析三大方面。
1）危废仓库环境影响分析
[bookmark: OLE_LINK34]①危废仓库的能力分析
本项目新增1个20平方米危废仓库，本项目危废产生量7.45t/a，每90天转移一次，最大暂存量约1.9t，占地面积为3m2，在定期处置前提下，危废仓库可以满足危废暂存的需求。
②选址可行性分析
本项目位于南京市江宁区禄口街道蓝天路218号，地质结构稳定，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
本项目危废仓库情况与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施的选址提出要求对比详见下表。
表4-30  危废间选址分析一览表
	序号
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	本项目危废仓库情况
	建设可行性

	1
	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	本项目危废仓库选址满足选址生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，本项目环评依法进行环境影响评价
	可行

	2
	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	本项目危废仓库不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区
	可行

	3
	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	本项目危废仓库建设位置不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点
	可行

	4
	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	本项目环评已对危废仓库位置进行了规定
	可行


2）运输过程的环境影响分析
①厂区内生产工艺环节运输到贮存场所过程
厂区内运输必须先将危废密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。
②危废外运过程
根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
本次项目危险废物严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求运输，在研发环节运输到危废仓库过程中，运输过程中严格采取措施防止散落、泄漏，同时运输过程中避开办公区，亦不会对人员及周边环境产生影响。
危险废物从项目厂区运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，确保运输过程中不会对运输沿线的敏感点产生影响。
建设项目产生的各类危险废物委托有资质单位安全处置前暂存于危险废物暂存场所，建设的危险废物暂存场所需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，进行规范化设置和管理，重点做好以下污染防治措施：
按照《省生态环境厅〈关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》的通知（苏环办〔2021〕290号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件要求对危险废物识别标识规范设置，同时配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励采用云存储方式保存视频监控数据。
企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。应设置气体收集装置和气体净化设施及导出口。
危险废物暂存场所基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s；应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用坚固防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，危险废物包装材料与危险废物相容。




表4-31  本项目危废废物分级表
	文件要求
	本项目

	根据危险废物的危险特性（感染性除外），按环境风险从高到低分为I级、II级和III级三个等级。Ⅰ级危险废物指可环境无害化利用或处置且被所有者申报废弃的危险化学品以及具有反应性（R）的其他危险废物；Ⅱ级危险废物指具有易燃性（I）的危险废物；Ⅲ级危险废物指具有腐蚀性（C）或毒性（T）的危险废物。
	本项目危废主要为废过滤棉、废活性炭、废包装物等，具有反应性（R），因此环境风险为Ⅰ级。


《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）
a.企业危险废物转移须严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关要求管理。
b.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
c.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
d.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
e.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
f.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
3）委托利用或处置可行性分析
本项目所产生的危险废物代码类别主要为900-039-49、900-041-49，可合作的危险废物处置单位有南京乾鼎长环保集团有限公司、江苏乾江环境科技有限公司，本项目产生的危险废物种类在上述危险废物处置单位的核准经营范围之内，且以上公司有足够的余量接纳。
可委托的危险废物处置单位见下表。
表4-32  企业可委托危险废物处置经营单位表
	序号
	企业名称
	位置
	经营范围

	1
	江苏乾江环境科技有限公司
	南京市浦口区董庄路10号
	填埋处置热处理含氰废物（HW07），表面处理废物（HW17），焚烧处置残渣（HW18），含金属羰基化合物废物（HW19），含铍废物（HW20），含铬废物（HW21），含铜废物（HW22，仅限304-001-22、398-051-22），含锌废物（HW23，仅限312-001-23、336-103-23、900-021-23），含砷废物（HW24），含硒废物（HW25），含镉废物（HW26），含锑废物（HW27），含碲废物（HW28），含铊废物（HW30），含铅废物（HW31，仅限304-002-31、384-004-31、900-025-31、900-052-31（不含废铅蓄电池）），无机氰化物废物（HW33，仅限092-003-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33），废酸渣（HW34，仅限251-014-34、264-013-34、261-057-34、900-349-34），废碱渣（HW35，仅限251-015-35、261-059-35、221-002-35、900-399-35），石棉废物（HW36），含镍废物（HW46），含钡废物（HW47），其他废物（HW49，仅限900-039-49、772-006-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-999-49），合计30000吨/年

	2
	南京乾鼎长环保集团有限公司
	南京市江宁区汤铜路22号
	收集、处置和利用废旧塑料机油壶（HW08，900-249-08）1000吨/年，废机油滤芯（HW49，900-041-49）6000吨/年，废金属机油桶（HW08，900-249-08）2000吨/年，废油漆桶、废腻子桶、废胶桶、废树脂桶、废油墨桶等危险废物（HW49，900-041-49）3000吨/年，含废润滑油棉纱、手套、含油木屑、吸油棉、吸油毡、吸油纸（HW49，900-041-49）1000吨/年、含油包装物（HW08，900-219-08）1000吨/年，含废润滑油机械零件经营许可证件（HW08，900-200-08）500吨/年、含废切削液金属屑（HW09，900-006-09）5000吨/年，废润滑油（HW08）5000吨/年


本项目产生的危险废物种类在上述危险废物处置单位的核准经营范围之内，且以上公司有足够的余量接纳综上分析，项目危险废物委托其处置是可行的。
建设项目采取上述措施后，从危废产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。
（6）污染防治措施及其经济、技术分析
1）贮存场所（设施）污染防治措施
①一般固废
本项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所满足《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等规定要求。
Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
Ⅱ、为保障设施、设备正常运行，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。
Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
②危险固废
企业在厂区北侧设1个危废仓库，贮存能力满足要求，危废仓库基本情况见下表。
表4-33  本项目危废仓库基本情况表
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地
面积（m2）
	贮存方式
	贮存
能力（t）
	贮存
周期

	危废仓库
	废过滤棉
	HW49
	900-041-49
	危废仓库
	20
	密封包装
	18
	3个月

	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	
	
	

	
	废包装物
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	


（7）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析
表4-34  危废仓库基本情况表
	文件要求
	相符性分析

	1、 注重源头预防
1、 落实规划环评要求
2、 规范项目环评审批
3、 落实排污许可制度
4、 规范危废经营许可
5、 调优利用处置能力
	建设项目环评分析固体废物的种类、数量来源和属性，说明了转移和利用处置方式，提出切实可行的污染防治对策措施，并纳入排污许可管理，危险废物均委托有危废经营许可资质的单位处理。符合要求。

	2、 严格过程控制
6、 规范贮存管理要求
7、 提高小微收集水平
8、 强化转移过程管理
9、 落实信息公开制度
10、 开展常态化规范化评估
11、 提升非现场监管能力
	企业根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置了危险废物贮存设施，并实施了电子联单制度，加强转移管理。危废贮存设施内部、出入口设置了视频监控。符合要求。

	3、 强化末端管理
12、 推进固废就近利用处置
13、 加强企业产物监管
14、 开展监督性监测
15、 规范一般工业固废管理
	本项目产生的危险废物均不涉及跨省运输，就近利用处置，防范长距离运输带来的风险。符合要求。

	4、 加强监管执法
16、 持续开展专项执法检查
17、 严肃打击涉废违法行为
	企业无涉废违法行为和记录。符合要求。

	5、 完善保障措施
18、 完善法规标准体系
19、 强化监管联动机制
20、 推动清洁生产审核
	企业强化监管联动机制，以减少危险废物产生量。符合要求。


（8）危险废物环境风险评价
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，建设单位拟在废包装物下方设置托盘，或在危废仓库设置地沟等，发生少量泄漏应立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目产生的液态危废一旦储存不当导致包装桶内残留的废液泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，进而造成地表水的污染。废包装物、废活性炭等含有可燃成分，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下：
1）对环境空气的影响：
本项目危险废物均以密封的包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。
2）对地表水的影响：
危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，不会对周边地表水产生不良影响。
3）对地下水的影响：
危废仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。
4）对土壤的影响：
本项目为污染影响型建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，简单分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目土壤环境影响途径主要为大气沉降、地面漫流及垂直入渗。
①大气沉降：正常情况和非正常工况下排放的废气扩散进入大气，集中降落在土壤表层，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、乙醛，污染物降落到地表可能会引起土壤生态系统的平衡发生变化。
②地面漫流：厂房内发生事故或半固态、液态危险废物在输送过程中泄漏，从而导致废水、废液、消防尾水等形成地面漫流，致使土壤受到污染等。
③垂直入渗：危废仓库泄漏，防渗破损以及事故状态下，化学品或危险废物转移至土壤中，或固体废物外运时，散落于运输途中，雨水冲刷后进入道路两侧土壤。
针对土壤可能造成的三种影响途径，需采取源头控制、过程防控措施以及应急能力建设相结合的方式从而减小可能造成的土壤环境影响，并落实土壤环境跟踪监测：
源头控制：
①加强土壤污染风险区域的管控和巡查，规范工人操作；
②对易造成土壤污染的物料加强管理，预防泄漏。
5）对环境敏感保护目标的影响：
本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。
综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。
5、环境风险分析
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）”须进行环境风险评价。本项目风险物质主要为硫化剂和危险废物，不涉及涉爆粉尘。
（2）风险识别
1）物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及环境风险物质详见下表。
表4-35  本项目涉及环境风险物质识别表
	项目
	风险单元
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	对应HJ169/HJ941物质名称
	危险物质Q值

	本项目
	原料仓库
	硫化剂
	/
	0.05
	100
	危害水环境物质（急性毒性类别：急性1，慢性毒性类别：慢性1）
	0.0005

	
	危废仓库
	废过滤棉
	/
	0.15
	50
	健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）
	0.003

	
	
	废活性炭
	/
	2
	
	
	0.04

	
	
	废包装物
	/
	0.31
	
	
	0.006

	合计
	0.0495


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。


式中：
q1，q2，…，qn-每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn-每种危险物质的临界量，t。
上式计算结果可知：本企业Q=0.0495<1。
根据对照，本企业Q＜1，环境风险较小。
2）生产系统危险性识别
本项目生产过程中存在的环境风险主要有以下几方面：
①废气处理设施发生故障，导致废气超标排放；
②污水管网管线破裂，废水泄漏造成周围土壤、地下水环境污染。
③危废仓库发生泄漏，对周边土壤、地下水造成污染。
（3）风险事故情景分析
本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径具体见下表。
表4-36  本项目风险事故情景分析
	序号
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	生产车间
	硫化剂
	泄漏
	地表漫流、垂直入渗
	居民点、环境空气、地表水、土壤、地下水

	2
	污水管网
	废水
	泄漏
	地表漫流、垂直入渗
	

	3
	危废仓库
	废过滤棉、废活性炭等危险废物
	泄漏、火灾
	地表漫流、垂直入渗
	


（4）环境风险防范措施
1）技术、工艺及装备、设备、设施方面
为降低生产场所空气中的有害物质浓度，车间及仓库需要配备必要的通、排风装置，以保持通风状况良好，必要时应采取机械式强制通风。确保通风装置的完好、有效。
各类设备、泵机、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、输送介质、流向、开关等标志标识及安全警示标识。
2）生产、储运过程
本项目生产、储运过程风险防范措施主要依托现有厂区已有的风险防范措施，重点关注内容如下：
A.生产装置的供电、供水等公用设施加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。
B.所有管道系统均按有关标准进行良好设计、制作及安装，由当地有关质检部门进行验收并通过后投入使用。物料输送管线定期试压检漏。易燃气体可能泄漏的场所，主要采用防爆电机及器材。
C.高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料；输送设备和管道应设计用非燃材料保温；高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。
D.在生产过程中，注意车间内通风情况，禁止出现明火，定期检查设备线路，防止出现火灾爆炸事故。
3）物料泄漏事故防范措施
企业项目原辅材料为固体。固体物料泄漏风险较低。员工每天巡视桶体，发现破损，及时更换破损桶体。
危废泄漏应急处置措施：包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。
4）大气环境风险防范措施
加强对废气处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，并且需要加强管理，一旦出现异常现象应停止生产，从根源上切断污染，查出异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。
为防范火灾导致的次伴生大气污染事故发生，本项目应采取以下防范措施：
A.在危废仓库内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。
B.加强对原材料仓库、危废仓库等区域的管理，严禁明火或者从事其他产生明火、火花、危险温度的作业活动。
C.经营场所内必须留有足够的消防通道。生产区域必须设置消防给水管道和消防栓。企业要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。
5）废水风险防范措施
根据中华人民共和国生态环境部2021年5月24日“关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复”：企业可根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）等相关要求和计算公式，结合自身特点，设计、建设、管理事故应急池。
则事故废水量按下式计算：
V=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：
（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
V5=10qF
q=qn/n
q——降雨强度，mm；
qn——年平均降雨量，南京市江宁区年平均降雨量为1105mm；
n——年平均降雨日数，南京市年平均降雨天数为117d
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。厂区产生较大量事故排水单元有事故排水量，取其中较大值0.0825ha。
假定生产车间发生火灾。
V1：本项目无液体原料，V1=0m3；
V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），甲、乙、丙类厂房、仓库火灾延续时间为3h，丁、戊类厂房、仓库火灾延续时间为2h。事故状态下消防用水量约为20L/s，本项目厂房为丁类厂房，火灾持续时间按2h计，则最大消防用水量约144m3；
V3：本项目不考虑，V3=0m3；
V4：本项目不考虑，V4=0m3；
V5=10*9.4*0.0825=8m3；
V总=（0+144-0）+0+8=152m3。
由于企业租赁现有厂房，厂区现有1个200m3的应急事故池，企业雨水、污水排放依托厂区设置的1个雨水排放口和1个污水排放口。雨水排放口、废水排污口均设截止阀，发生废水事故时及时关闭雨污排口截止阀，可以满足事故状态下全厂废水暂存需要。
企业现有的雨水排口、污水排口在厂区北侧，企业应配套应急水泵等设施，通过雨水管道连接至厂区主应急管网，确保事故水通过泵送进入应急事故池。
综上，根据上述分析，本公司依托现有1个200m3的应急事故池，可以满足事故状态下废水暂存需要，因此本项目可行。
6）地下水、土壤环境风险防范措施
本项目在实施过程中，‌特别是在地下水、‌土壤环境保护方面，‌需要采取一系列措施来防范环境风险，‌确保项目不会对周边环境造成负面影响。‌
‌根据国家和地方环境管理法律法规，‌实施环境管理计划，‌防范施工过程中的二次污染。项目运营期间应编制运行维护方案，‌包括设备操作、‌维护保养、‌安全管理制度建立等，‌确保设施设备的正常运行和环境安全。
采取以上污染防治措施后，建设项目对周围地下水环境影响可得到有效控制。
7）危废贮存、运输过程风险防范措施
本次环评要求危废仓库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等要求。危险废物的运输应由危险废物处置单位安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施等，防止造成二次污染。
同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过江苏省危险废物全生命周期监控系统进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
做好雨、污水排放口水质监测工作，发现超标及时排查事故原因。
建设单位应依据相关法律法规履行安全生产“三同时”手续
表4-37  预防机制详情
	突发环境事件
	预防机制

	物料泄漏
	1.加强对仓库的巡视工作，重点检测包装有无破裂，阀门是否失灵等；
2.做好危废仓库地面防渗防腐处理。发生泄漏时，用沙土或其他不燃材料吸附或吸收，采用密闭的包装物收集储存，委托有资质单位处置。

	暴雨、雷电等自然灾害
	1.密切注意天气变化，在暴雨等天气来临前对现场的物品进行收拾，对厂棚进行加固，对外露的设备进行保护，对可能积水的部位进行检查。

	火灾
	1.对易燃物品进行防护保护；对供电线路进行巡检；2.对消防设施进行定期检查。3.火灾时确保消防废水进入污水处理设施。


（5）厂区与园区的联动预案机制
建立全公司、各生产装置突发环境事件的应急预案，应急预案须与南京江宁经济技术开发区、南京市突发环境事件应急预案相衔接。按照“企业自救，属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，将启动上一级预案，由地方人民政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方人民政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件的应急需要。
根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的相关要求：
1）建立危险废物监管联动机制
[bookmark: Bookmark198]本项目产生的危废均应分类暂存于危废仓库中，用防渗托盘存放装载液体、半固体的危险废物；不相容的危险废物分开存放，设隔离间隔断。本项目产生的危废废物及时处置，危废进出库都有台账记录，各类固体废物均得到有效处置；且要求企业每年定期制定危废管理计划；建议企业今后切实履行好危废的产生、收集、贮存等环保和安全责任，申报备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料。
2）建立环境治理设施监管联动机制
要求企业定期开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
（6）风险结论
综合以上分析，在环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险是可控的。
表4-38  本项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	汽车连接件生产项目

	建设地点
	江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路218号

	地理坐标
	（118度50分23.842秒，31度46分27.151秒）

	主要危险物质及分布
	主要风险物质为硫化剂，位于原料仓库；危险废物位于危废仓库

	环境影响途径及危害后果
	泄漏对大气、地表水、土壤造成影响

	风险防范措施要求
	1、加强危险废物管理，建立定期巡查制度；定期对员工进行环境安全培训、岗位操作培训。2、建立应急组织体系，根据应急预案要求，定期演练。3、定期对厂房进行检查，远离明火、静电等，保证正常存放。4、危废仓库地面采取防渗措施，防止污水泄漏对土壤、地下水的污染。5、为了防范事故和减少危害，建设单位应从污染治理系统事故运行机制、水环境的防范措施、事故废水收集截断措施、风险处理应急措施等方面编制详细的风险防范措施，并根据企业的环境突发事件应急预案要求整改内容进行整改。6、依托现有1个200m3的应急事故池，雨污排口已安装截止阀。


6、土壤、地下水环境影响分析
[bookmark: _Hlk58946322]（1）地下水、土壤污染源分析
建设项目地下水、土壤环境影响源及影响途径见下表。
表4-39  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别
	污染源
	污染工序
	污染物类型
	污染物名称
	污染途径
	备注

	生产车间
	废气排放
	非正常排放
	颗粒物、非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃
	大气沉降
	土壤

	原料仓库
	原料储存
	泄漏
	硫化剂
	地表漫流、垂直入渗
	地下水、土壤

	危废仓库
	危废储存
	泄漏
	废过滤棉、废活性炭等危险废物
	地表漫流、垂直入渗
	地下水、土壤


由上表可知，本项目土壤环境影响途径包括大气沉降、地表漫流和垂直入渗，主要污染物包括废气污染物（颗粒物、非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃）、固体废物以及化学品原辅料等；地下水环境影响途径为地表漫流和垂直入渗，主要污染物包括固体废物以及化学品原辅料等。
（2）污染防控措施
针对企业危险废物暂存过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水、土壤的污染。为更好地保护地下水和土壤资源，将项目对环境的影响降至最低限度，建议采取相关措施，具体如下：
①源头控制
厂区采取雨污分流、清污分流，加强企业管理，定期对废气及废水处理设施等进行维护，避免非正常工况排放。
②分区防渗
结合本项目各生产设备、贮存库等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防渗。本次评价要求建设单位采取分区防渗的措施，详见下表。
表4-40  全厂分区防渗方案及防渗措施表
	序号
	防治分区
	分区位置
	防渗要求

	1
	重点防渗区
	危废仓库
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598-2019执行

	2
	一般防渗区
	生产车间、化粪池、原料仓库等
	地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的黏土防护层。

	3
	简单防渗区
	办公楼、厂区道路、停车场等
	一般地面硬化


采取以上污染防治措施后，建设项目对周围地下水环境影响可得到有效控制。
（3）跟踪监测要求
本项目危险物质贮存及使用过程不存在土壤和地下水污染途径，在落实好防渗、防污措施后，物料或污染物能得到有效处理，无需对土壤和地下水进行跟踪监测。
7、环境管理与监测计划
（1）环境管理计划
①严格执行“三同时”制度
在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。
②建立环境报告制度
应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关生态环境主管部门申报。
③健全污染治理设施管理制度
建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污染治理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染治理设施。
④建立环境目标管理责任制和奖惩条例
建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。
（2）环境管理制度的建立
①排污许可制度
[bookmark: Bookmark200]根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目类别属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中“橡胶制品业291-其他”和“塑料制品业292-其他”和“三十一、汽车制造业36”中“汽车零部件及配件制造367”，属于登记管理项，排污许可类别判定详见下表。
表4-41  排污许可管理类别判定表
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十四、橡胶和塑料制品业29

	61
	橡胶制品业291
	纳入重点排污单位名录的
	除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919
	其他

	62
	塑料制品业292
	塑料人造革、合成革制造2925
	年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
	其他

	三十一、汽车制造业36

	85
	汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367
	纳入重点排污单位名录的
	除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367
	其他


②环境管理体系项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。
③排污定期报告制度
要定期向当地生态环境主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。
④污染治理设施管理制度
对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。
⑤奖惩制度
企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励：对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。
⑥社会公开制度
向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。
8、排污口规范化设置
（1）废气
本项目新增2个排气筒。
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业废气排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。拟建项目废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于80mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。
（2）废水
本项目依托厂区现有废水排口一个，在排口附近，必须留有水质监控和水质采样位置。本项目废水接管至禄口污水处理厂。
（3）噪声
按有关规定对固定噪声源进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。
（4）环保图形标志和监控要求
在厂区的噪声排放源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-42，环境保护图形符号见表4-43。
在厂区的危废仓库应设置危险废物识别标识和危险废物贮存设施视频监控，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-44，危险废物贮存设施视频监控布设要求见表4-45。

表4-42  环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表4-43  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 说明: 说明: 14001]
	[image: 说明: 说明: 14002]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	2
	[image: 说明: 说明: 200602201518049853]
	[image: 说明: 说明: 200602201519018631]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	污水排放源
	表示污水向外环境排放

	4
	[image: ]
	-
	雨水排放源
	表示雨水向外环境排放

	5
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放源
	表示废气向外环境排放


表4-44  危险废物识别标识规范化设置要求
	序号
	标识名称
	图案样式
	设置规范

	1
	危险废物信息公开栏
	[image: IMG_256]
	采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。

	2
	危险废物贮存设施警示标识牌
	危险废物贮存、利用、处置设施标志
	[image: ]
	平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。

	3
	
	[bookmark: Bookmark225]贮存设施内部分区警示标识牌
	[image: 图片1]
	贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。

	4
	包装识别标签
	[image: 35c09298221429cf961d737cb609902]
	[bookmark: Bookmark226]识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。


表4-45  危险废物贮存设施视频监控布设要求
	设置位置
	监控范围

	一、贮存设施
	全封闭式仓库出入口
	全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。

	
	全封闭式仓库内部
	全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。

	
	围墙、防护栅栏隔离区域
	全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。

	
	储罐、贮槽等罐区
	含数据输出功能的液位计；
全景视频监控，画面须完全覆盖储罐、贮槽区域。

	二、装卸区域
	全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。

	三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）
	1、全景视频监控，清晰记录车辆出入情况；
2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车辆号码功能。






五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（硫化废气）
	非甲烷总烃
	集气罩收集后进入1套二级活性炭装置（TA001，风量3000m3/h）处理，通过1根15米排气筒（DA001）排放
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准

	
	DA002（成型废气）
	非甲烷总烃、乙醛、四氢呋喃
	集气罩收集后进入1套二级活性炭装置（TA002，风量4000m3/h）处理，通过1根15米排气筒（DA002）排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准

	
	无组织废气（投料废气、混合废气、危废仓库废气）
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	无组织排放
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6

	
	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	地表水环境
	DW001（生活污水）
	pH、COD、SS、NH3-N、TN
	5m3化粪池
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2标准

	
	DW001（冷却废水）
	pH、COD、SS
	/
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	厂房隔声、设备合理选型
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目营运期产生的固废主要为边角料、不合格品、废包装材料、废过滤棉、废活性炭、生活垃圾、化粪池污泥、废包装物等。其中一般固废：边角料、不合格品、废包装材料、生活垃圾、化粪池污泥外售处理，生活垃圾、化粪池污泥环卫清运。危险废物：废过滤棉、废活性炭、废包装物等委托有资质单位处理。固废均得到相应合理的处置，零排放。

	土壤及地下水污染防治措施
	建设单位切实做好防治措施，源头控制、分区防渗，对各种污染物进行有效治理，可将污染物对土壤及地下水环境影响降至最低，对土壤及地下水环境的影响较小。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于立即可用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率地发挥作用。
（2）定期检查废气处理设施是否正常运转，确保废气达标排放。
（3）危险废物应配备防渗漏托盘。危废仓库可根据产废情况，配备足够数量的防渗漏托盘，用于盛放危险废物。
（4）企业依托现有1个200m3的应急事故池，雨污排口已安装截止阀。

	其他环境
管理要求
	（1）环境管理机构
项目建成后，设置专门的环境管理机构，配备专职环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
（2）环境管理内容
项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：
①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。
②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划：定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。
③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。
④组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向生态环境主管部门通报。
⑤调查处理公司内污染事故和污染纠纷：建立污染突发事故分类分级档案和处理制度、台账记录。
（3）排污许可要求
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，排污许可为登记管理。
（4）信息公开
向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。
（5）应急预案
根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），建设单位应编制事故应急预案及编制说明、环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告，并按照管理办法要求进行备案。
（6）竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）和《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号），本项目建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。



六、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。只要保证在运营期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，项目对周边环境影响较小。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定地运行，在此基础上，本项目的环境影响可以得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。



143



附表
[bookmark: OLE_LINK37]建设项目污染物排放量汇总表
	     项目




分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气（有组织）
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0
	0
	0
	0.0253
	0
	0.0253
	+0.0253

	
	乙醛
	0
	0
	0
	0.0003
	0
	0.0003
	+0.0003

	
	四氢呋喃
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	+0.003

	废气（无组织）
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0
	0
	0
	0.0281
	0
	0.0281
	+0.0281

	
	乙醛
	0
	0
	0
	0.0003
	0
	0.0003
	+0.0003

	
	四氢呋喃
	0
	0
	0
	0.0034
	0
	0.0034
	+0.0034

	废水
	废水量m3/a
	0
	0
	0
	192
	0
	192
	+192

	[bookmark: OLE_LINK29]
	COD
	0
	0
	0
	0.0576/0.0058
	0
	0.0576/0.0058
	+0.0576/0.0058

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0288/0.001
	0
	0.0288/0.001
	+0.0288/0.001

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0048/0.0003
	0
	0.0048/0.0003
	+0.0048/0.0003

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0008/0.0001
	0
	0.0008/0.0001
	+0.0008/0.0001

	
	TN
	0
	0
	0
	0.0067/0.0023
	0
	0.0067/0.0023
	+0.0067/0.0023

	[bookmark: OLE_LINK30]生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	2.4
	0
	2.4
	+2.4

	
	化粪池污泥
	0
	0
	0
	0.48
	0
	0.48
	+0.48

	一般工业
固体废物
	边角料
	0
	0
	0
	7.5
	0
	7.5
	+7.5

	
	不合格品
	0
	0
	0
	1.5
	0
	1.5
	+1.5

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废过滤棉
	0
	0
	0
	0.6
	0
	0.6
	+0.6

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	5.6
	0
	5.6
	+5.6

	
	废包装物
	0
	0
	0
	1.25
	0
	1.25
	+1.25


注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-②；括号外是外排量，括号内是接管量。
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附图6本项目与江宁区生态空间管控区域位置关系图
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附表1总量申请表
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